심장충격기 점검표				결재	담당자				119안전센터장
세곡119안전센터-5141					원찬희				10/18 고석천
점 검 일 시	2019년 03월 1일		소방서/부서명	강남소방서/세곡119안전센터
제품명(제조사)	X Series (ZOLL)		제조년일	2018-05
제품시리얼번호	PL-01-00		차랑번호 (설치장소)	71구 2436		강남 6-9				구급차 내
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함							패들 미사용
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			√
- 심장충격 패들 케이블							”
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			√
5. 일회용품
- 심전도용 전극			√
- 기록용지			√
- 패들인 경우 전극용 젤리							”
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			√
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			√				(1) 회
점 검 자 지방소방교 박준화								원찬희

점 검 일 시	2019년 03월 1일		소방서/부서명	강남소방서/세곡119안전센터
제품명(제조사)	i-PAD (씨유메디칼)		제조년일	2018-10-18
제품시리얼번호	G1Q33E418		차랑번호 (설치장소)	94버0113	강남25			펌프차 내
점검사항			양호	불량		비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함						기본형자동심장충격기 해당사항없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터						”
- 심장충격 패들 케이블						”
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			√
5. 일회용품
- 심전도용 전극						”
- 기록용지						”
- 패들인 경우 전극용 젤리						”
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음						”
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			√			(0) 회
점 검 자 지방소방교 박 준 화							원찬희