문서번호	한양도성도감-10800
결재일자	2019.10.18.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
왕승찬		정일선	10/18 안중호
협 조

보호각 지붕재료 및 공사방법에 대한 전문가 자문계획

(남산 회현자락 한양도성 현장 유적전시관)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

문  화  본  부

(한양도성도감)

보호각 지붕재료 및 공사방법에 대한 전문가 자문계획

(남산 회현자락 한양도성 현장 유적전시관)

「남산 회현자락 한양도성 현장 유적전시관」조성공사중 보호각 지붕재료에 대한 열팽창 하자예방 공사방법 및 적합한 재료선정을 위해 전문가 자문을 받아 공사에 반영하고자 함

Ⅰ		사업현황

□ 사 업 명: 남산 회현자락 한양도성 현장 유적전시관 조성

□ 위    치: 중구 소파로 46외 13필지(사업지 면적 43,630㎡)

□ 공사기간: 2018.11.23.~2020.3.24.

□ 문화재수리업자: 원택건설㈜, 명헌건설㈜ *****************

□ 문화재감리업자: ㈜금성종합건축사사무소 ***************

□ 공사내용

· 성곽유구 보호시설 1,440㎡, 인포센터 280㎡, 관람데크 143m

· 성곽 멸실구간 흔적 형상화 74m, 토목·배수공사, 조경공사, 유구 보존처리

Ⅱ		자문개요

□ 기    간: 2019. 10.21.~10.25.(장소 - 자문위원 소속사무실)

□ 자문내용: 보호각 지붕재료의 시공방법(복층)에 따른 열팽창 등 예상 문제점

제조업체별 제품 비교검토

□ 전 문 가: 서울시 기술심사위원회 위원 3인(기술심사담당관 추천)

위원명	세부전공	경 력	비 고
고동기	건축시공 및 재료	한국시설안전관리공단 평가위원 국토교통과학기술진흥위원 건설신기술심의위원	품질시험기술사
김경민	건축시공 및 재료	대우건설 기술연구원 책임연구원 한국에너지기술평가원 평가위원	시공재료 박사
장덕배	건축시공	한국기술사회 건축시공기술사회 수석부회장, 건축시공(골조공사편, 철골공사편 공저, 기문당)	시공기술사 건설안전기술사품질시험기술사

자문이유

① 감리자 및 시공자로부터 폴리카보네이트(지붕재료)를 복층 시공 시 단층 시공에 비해 열팽창에 의한 하자발생이 우려된다는 의견이 있으나 설계자는 허용범위내의 열팽창이며 설계의 디자인 개념 유지를 위해 복층으로의 시공이 유지되어야 한다는 의견이 있으므로 자문을 통해 시공방법을 결정

② 폴리카보네이트 제조사별 성능비교 검토를 통해 제품 결정

Ⅲ		행정사항

□ ***************************************

********************

□ 자문결과에 따라 보호각의 지붕재료 시공방법 및 제품규격(제조업체)을 결정하고자 함.

붙임 1. 감리자 검토의견서(폴리카보네이트 관련) 1부

2. 시공자 검토서(폴리카보네이트 제조사별 비교) 1부

3. 보호각 지붕재료 이중설치에 따른 감리자 검토의견서 1부

4. 보호각 지붕재료 이중설치에 따른 설계자 검토의견서 1부.  끝.