문서번호	시설관리과-22432
결재일자	2019.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
전동근		정재현	10/23 조세연
협 조
	주무관			박홍
	기전팀장			나동안

「2019년 겨울철 대비」 상수도시설물 안전점검 계획

2019. 10.

강남수도사업소

시설관리과

「2019년 겨울철 대비」

상수도시설물 안전점검 계획

겨울철 한파로부터 상수도시설물에 대한 동결을 예방하고 안정적 아리수 공급을 위한 시설물 안전점검을 실시코자 함.

※ 관련근거 : 2019년 겨울철대비 상수도시설물 안전점검계획 알림[본부 시설관리과-10244(’19.10.15)]

Ⅰ		점검개요

□ 점검방향

□ 주요 시설물 및 노출 상수도관 일제 점검실시

□ 취약시설 및 설비에 대한 안전사고 예방조치 시행

□ 점검기간

□ 사전점검 및 정비 : 2019. 10. 28.(월) ~ 11. 15.(금), (3주간)

□ 상시점검 및 정비 : 2019. 11. 16(금) ~ 2019. 3. 15(금).

<본부 ․ 사업소 합동점검 일정>

- 점검일정 : 2019. 11. 7(목)

- 점검대상 : ****************************************

********************************

- 점 검 자 : 본 부 → 토목분야  : 시설관리과 *********************

→ 기전분야 : 시설관리과  *********************

사업소 → **** 10명(기전팀 4명 포함)

□ 점검대상

구 분	계	배수지	가 압 장		현수관로		개 포 공동구	지하철 노출관로
			유․무인	증 압	한강교량	일반교량
**	**	*	*	**	*	*	*	*

□ 배수지 가압장 현황

구 분	강남구 지역	서초구 지역	비 고
********	*************	**************
********	*******	*************
***** ******	*******************************************************************	*************************** **********

□ 현수관로 현황

교 량 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비고
**********	***********	********	*****	******
*********	***********	********	**	******
**********	*************	************ ************	***	******

□ 개포공동구 현황

공동구 규모	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	관리기관	비고
***********	******** ********	***********	********	******	**** **

□ 지하철 노출관로 현황

공구명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	공사기간	비고
*********	*******	*** ***	** **	***********
*********	*******	*** ***	*** **	***********

Ⅱ		점검 방법

□ 점검반 편성

□ 1 조 (시설관리과 : 서초구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(조장 ***,  조원 ********)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 2 조 (급수운영과 : 강남구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(조장 ***,  조원 *******)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 3 조 (시설관리과 기전분야 전체)

- 대 상 : 배수지,가압장 등 기전분야

- 인 원 : 4명(조장 ***, 조원 *************)

- 장 비 : 순찰차량, 전기측정기, 작업공구셋트, 밸브조작키 등

□ 중점점검 사항

□ 배수지 ․ 아리수올림터 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용여부

- 시설물 내 유리창 방풍 관리실태

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 등 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

□ 현수관로 및 공동구 등 노출 상수도관

- 현수관 노출 등 보온상태

- 관 지지대 및 도장상태 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 관로 연결부위 상태점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절‧성토 비탈면 유실방지 여부

- 도장상태 이상유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수발생 여부

Ⅲ		점검결과 조치계획

□ 경미하거나 긴급한 정비사항은 강남구, 서초구 시설물 보수공사 연간단가계약업체에 작업지시하여 즉시 보수 공사시행

□ 보수에 장기간 소요되는 경우에는 안전사고와 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅳ		행정사항

□ 점검계획 수립 및 점검결과를 ’19. 11. 18.(월)까지 본부 보고

- 급수운영과는 점검 및 조치 결과를 11월 15일(목)까지 시설관리과 제출

□ 사업소 긴급복구 업체와 긴밀한 협조와 비상 연락체계 확보

□ 시설물 순찰 강화 및 돌발사고 발생 시 신속한 상황보고 체계유지

붙임 : 1. 시설물 점검표 1부.

2. 시설물 점검결과 제출 양식 1부. 끝.