문서번호	급수운영과-21909
결재일자	2019.10.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
구자광		10/25 유승효
협 조	주무관		이문성
	주무관		윤승구

순찰점검및 민원처리(2019.10.25.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

북부수도사업소

급수운영과

순찰점검 및 민원처리 (노원구) 2019년10월25일(금) 맑음 7~23℃                  순찰자 : 구자광

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)	1코스 순찰					점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~2200	사업소→덕릉로→녹천역→월계배수지→마들로→월계로→하계역→노원로→공릉배수지→중계가압장→은행사거리→당고개역→상계2배수지→상계가압장→한글비석로→동일로→녹천교→사업소					태릉입구역 7번출구 외 2개소 맨홀주변 파손,단차,개폐불가 적출
현수관로	월계2교:우이천횡단 500mm-30mm 지지대,보온카바,누수등 특이사항없음
하천횡단관로	녹천교 : 중랑천횡단 1200mm-150m 세굴,누수등 특이사항없음
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명		구 분	용 량	적 출 내 용	처 리 내 용		비 고 (수 계)
1	공릉배수지		배수지	17만톤	시설물 순찰 점검	1,2,3,4,5지 청소완료		강북아리수
2	월계배수지		배수지	10만톤	“	3지 청소완료		구의정수장
3	상계2배수지		배수지	1400톤	“	정상운영중		공릉배수지
3	중계가압장		가압장		“	정상운영중		공릉배수지
4	상계가압장		가압장		“	정상운영중		공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	상계4구역			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				**
2	상계6구역			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				*******
3	상계8단지			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				**
4	월계동 인덕마을			재건축 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				****
5	공릉동 현대아파트			재건축 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				*****
6	덕릉로 도로확장공사			점검한바 누수,침하등 특이사항없음
7	월계역~녹천교 (동부간선1,2구간)			동부간선도로확장관련:1공구(강산건설),2공구(한라건설)				**** ****
8	상계주공1단지 ********			옥내배관 노후문제로 관리사무소 조치토록 설명
9
10
11

밸 브
구 분		계	제 수 변							배기변			퇴수변		기 타 (소화전,다용도,신축관)			처 리 내 용
			400mm 이상			400mm 미만
점 검 누 계		639	138			332				43			38		88
점검 및 조절		1	1															건영아파트앞 하수관로 원인자이설관련 600mm 밸브조절
유형별 세부 적출 및 처리내용
연번	밸브류번호 (위 치)		밸 브 류				기어박스		밸 브 실											처 리 내 용
			고장	누수 발생	개폐 불량		윤활류 변질	기어 부품 이상	노후 밸브		요철 맨홀 (파손)	맨홀파손		철개전체불량 (소음)		구조물 이상		토사 유입	기타 (침수등)
																재 설치	보수
1
2
3
4
5
6
7

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1	동부간선도로 확장공사 2공구	하나로마트~녹천고물상	도로옹벽설치 터파기	*** ***************	순찰	상수도관 이설완료
2	동부간선도로 확장공사 1공구	녹천고물상~월계역	도로옹벽설치 터파기	***** ***************	순찰	상수도관 이설예정
3	상계로 확장공사	당고개사거리~덕릉터널앞	건물철거,포장,유관시설이설	********* ***************	순찰	특이사항없음
4	중계~신내지구 노후관 대체공사	공릉동 726 아이원아파트앞	열수송관 배관 및 터파기	******* *************	순찰	노출 상수도관 안전조치 설명

제수변 조절 및 기타 현황
구 분	1	2		특이사항 (적수, 문제점)
	공릉 풍림아파트앞 400mm gis측량 및 점검
				1
	월계역앞 동부간선도로 확장공사 순찰

붙임 : 작업지시요청(10.25)  끝.