문서번호	급수운영과-21369
결재일자	2019.10.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	급수운영과장
안윤자	유명수	10/28 채재일
협 조	시설관리팀장			이유찬
	급수설비팀장			박장진

<겨울철 대비>

수도계량기보호통 보온재 정비계획

2019. 10.

중부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

<겨울철 대비>

수도계량기보호통 보온재 정비계획

보온재가 노후·파손된 보호통은 겨울철 한파 도래전 정비, 동파·동결을 예방함으로써 시민생활의 불편을 최소화하고 안정적인 급수공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		시설현황

Ⅰ		시설현황

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

○ 2019년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비계획(급수운영과-2734,2019.02.15.)

○ 수도계량기보호통 보온재 정비 대상통보(급수설비과-15442,2019.08.07.)

□ 연도별 동파/동결 발생현황

구 분	‘19/18년	‘17/18년	‘16/17년	‘15/16년	‘14/15년	‘13/14년	‘12/13년
최저기온	-11.8℃	-17.8℃	-12.6℃	-18.0℃	-13.2℃	-10.5℃	-16.4℃
영하10℃이하 연속 일수	4일	5일	5일	8일	2일	없음	5일
동파건수	193	4,507	145	1,220	303	92	1,994
동결건수	8	425	0	56	1	4	475

※ ‘17/18년 급격한 한파로 인해 동파, 동결건수 급증

○ 추진(연장)기간: ‘19. 2. ~ 11. (‘19. 2. ~ 12. 15.)

○ 정비대상: 1,530개소

- ‘14년 이후 미정비 대상: 647개소(중구 160, 용산 145, 종로 143, 성북 199)

- ‘19년 추가 발생 대상: 883개소(중구 276, 용산 209, 종로 276, 성북 204)

○ 추가발생 세부현황

보온재 상태 구경 (mm)	계			중구			용산구			성북구			종로구
	계	파손	없음	계	파손	없음	계	파손	없음	계	파손	없음	계	파손	없음
계	883	523	360	276	111	83	209	102	107	204	153	51	276	157	119
13	555	330	225	105	63	42	144	68	76	140	105	35	166	94	72
20	254	150	104	74	39	35	51	29	22	47	37	10	82	45	37
25	58	34	22	11	6	5	12	4	8	14	10	4	21	14	7
30	7	4	3	2	1	1				2	1	1	3	2	1
40	8	6	2	2	2		2	1	1	1		1	3	3
50	1		1										1		1

Ⅱ		보고내용

○ 동파/동결을 예방하기 위하여 최근 2년간(‘18. ~ ’19.) 동파된 수도계량기 1,819개소를 대상으로 사전 점검결과 보온재 상태가 불량하여 헌옷 등으로 대체하거나, 없는 경우가 883개소로 전체 49%를 차지함.

○ 지난해 평년보다 기온이 높았음에도 불구하고 동파/동결 건수가 비슷한 추이로, ‘14년 이후 미정비 물량과 추가 확인된 물량 포함하여 한파 도래 전 노후 보온재 정비가 필요한 실정임.

Ⅲ		처리계획

○ 보온재 정비가 필요한 건에 대하여 관내 연간단가업체에게 맨홀형 계량기함 PE보온재를 설치토록 지시하고 추후 정산코자 함.

○ 정비완료 건에 대하여 붙임 서식 작성 후 급수운영과 제출

○ 예산현황

- 예산과목: 수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비                 (지원사업성시설비), 수도계량기보호통보온재등 정비,22203

- 예 산 액: 55,000천원

붙임 보온재 정비대상 및 제출서식 1부. 끝.