문서번호	정수시설과-2569
결재일자	2019.10.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김석규		조귀현	10/28 代조귀현
협조	주무관		유일수
	주무관		김덕현

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!’

2019년 유해 및 위험기계

하반기 자체 안전점검 결과 보고

2019. 10.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 유해 및 위험기계

하반기 자체 안전점검 결과 보고

우리 정수센터에서 사용 중인 유해 및 위험기계(크레인, 호이스트, 압력용기)에 대한 자체 점검을 실시하고 결과를 보고드림.

설비현황

3종 31대

총대수	크레인	호이스트	압력용기	비고
31	3	20	8

※ 세부사항 붙임 참조

점검개요

점검구분: 정기점검(2019년 하반기)

점검기간: 2019. 10. 17. ~ 10. 25.

점 검 자: 정수시설과 기전팀

점검내용: (붙임 2) 점검결과표 참조

크레인, 호이스트: 주행레일 등 6개 항목

압력용기: 외관상태 등 3개 항목

점검결과

크레인, 호이스트

각종 리미트 스위치 작동과 주행시험 및 와이어로프 두께 전반적으로 양호

레일 부착상태 및 변형여부 등 외관상태 양호

무선 원격조작기 사용 호이스트 조작상태 양호

※ 활성탄흡착지(3톤×2대), 제2정수장 여과지(3톤×1대)

압력용기

외관(동체 및 경판) 손상여부 및 용접 이음부 상태 양호

각종 수위센서 및 압력계 등 기기 상태 양호

점검 사진

크레인, 호이스트, 압력용기 점검 사진

붙임  1. 유해 및 위험기계(크레인, 호이스트, 압력용기) 설치 현황 1부.

2. 유해 및 위험기계 점검결과표(하반기) 1부.  끝.