	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	천호1 도시환경정비사업에 따른 소화전 임시폐쇄 및 이설 예정지[회신]

1. 소방재난행정 업무에 적극 협조해 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 천호1 도시환경정비사업에 따른 소화전 임시폐쇄 및 이설 요청 관련 이설위치를 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 천호1 도시환경정비사업에 따른 소방용수시설 이설 요청

나. 위    치: 강동구 구천면로 221 일대

다. 이설대상: 지상식 5개소, 지하식 1개소/ 비상소화장치함 철거

라. 이설위치:  [붙임1 참고]

3. 행정사항

가. 소방용수시설 관련 법 [붙임2]을 참고 하여 공사를 실시하여주시고,제수변은 식별        [붙임3 참고]이 가능토록 하시며,

나. 지상식인 경우 보행자 안전 및 소화전 보호를 위해 필요시 보호틀 [붙임3] 을 설치,        지하식인 경우 승하강식소화전으로 설치하여 주시기 바랍니다.

※ 보호틀 설치 시 소화전 개폐 및 수관 연결이 용이 하여야함.

다. 소화전 이설 (20. 1. 30. 이내)완료 후 검수요청 [붙임5] 서식에 맞추어 작성하여          (이설기한 엄수) 회신하여 주시고, 검수결과 불량으로 판단될 시 재공사를 요청할         수 있음을 알려드리며,

라. 비상소화장치함은 재개발지역 내 미이주(상업) 대상이 있어 화재 발생 시 초기진화가        가능하여야 한바, 이주 완료시까지 비상소화장치 유지ㆍ관리가 필요하여, 공사업체         에서는 반드시 펜스(fence) 작업 및 수도배관 폐쇄, 비상소화장치 철거 작업 이전        강동소방서 재난관리과 소방용수담당(02-6981-7643)에 사전 협의하여 추진하여 주시기        바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설 예정지 목록 및 위치도 1부

2. 소방용수시설 관련 법 1부.

3. 소방용수시설 설치 설명서 및 구조도 1부.

4. 승하강식소화전 제품규격서 및 시방서 1부.

5. 소방용수시설 설치 완료 검수요청서(서식) 1부.  끝.

	강동소방서장
수신자	호람건설(06071 서울특별시 강남구 도산대로94길 19 진영빌딩 4층 (청담동)),천호1 도시환경정비사업조합(05329 서울특별시 강동구 구천면로 200 문화빌딩 302호 (천호동))
★담당자	김미경		대응총괄팀장	강성용		재난관리과장	10/28 유재평
협조자
시행	재난관리과-6872	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-475-0119	/	kmkemt@seoul.go.kr	/	부분공개(6)