＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	서울물연구원장(수처리연구과장)
(경유)
제목	배수지 도류벽 설치(안) 관련 전산유체 해석 요청

1. 우리 본부에서 동작구 고지대 지역에 누수, 정전 등 사고시에도 단수 없이 수돗물 공급을 위해 『까치산배수지 건설공사 기본 및 실시설계』용역을 시행하고 있습니다.

2. 이와 관련 배수지 도류벽 설치(안)에 따른 전산유체 해석을 요청하오니 시뮬레이션 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 배 수 지 : 까치산배수지

나. 배수지 용량 : 신설 6,000㎥

다. 일최대급수량 : 14,824㎥

라. 유효수심 : 5m

붙임  까치산배수지 건설공사 도류벽 설치(안) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	정호정		계획설계과장	송헌영		급수부장	10/29 代송헌영
협조자	주무관	조규환
시행	계획설계과-10097	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/		/	대시민공개