신월배수지 수질자동측정기용 펌프 교체 계획

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지형	김철	10/31 안창수

신월배수지에 설치된 수질자동측정기용 펌프의 노후로 정상 수질감시가 어려워 아래와 같이 교체 후 수질감시에 만전을 기하고자 합니다.

2019.  10.  31.

보고자 : 주무관 정지형

강서수도사업소장 귀하

□ 설치현황

- 수질자동측정기 시료 유입용 자흡식 펌프 1대(2016년 11월 설치)

□ 점검개요

- 일  시 : 2019.10.24.

- 점검자 : 수질팀 정지형

- 점검결과 : 펌프 노후로 미작동, 누전차단기 이상

□ 교체계획

- 펌프 및 누전차단기 교체

연번	품명	규격	단위	소요량	금액(원) (부가세 포함)
1	자흡식 펌프	PW-200M, 교체포함	개	1	275,000
2	차단기	누전 15A, 교체포함	개	1	11,000

- 소요예산 : 286,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비

- 구매방법 : 카드결제 후 정산처리

□ 보고자 의견

- 신월배수지 펌프 및 차단기를 교체하여 수질측정기 운영에 만전을 기하고자 함.

붙임  견적서 1부.  끝.