	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축법시행령 개정 및 적용기준 알림

1. 건축법시행령이 개정되어 적용됨에 따라 소방관련 분야를 정리하여 시달하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 주요 개정내용 요약

-거실 각 부분으로부터 가까운 거리에 있는 1개소의 계단까지 보행거리가 30m 이하

-방화문은 연기 또는 불꽃을 감지하여 자동으로 닫히는 구조로 개정

-방화셔터는 자동방화셔터로 변경

-1층과 2층의 방화구획은 동일용도에 한하여 1층과 2층의 바닥면적 합계 500㎡ 이하인 경우 예외 인정

-방화구획은 층마다 구획

-건축물의 내장.외장 마감재는 방화에 지장이 없는 재료 사용

-소방관 진입창 설치기준 신설

-방화문 구조기준 강화 등

붙임  건축법 관련규정 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	박종덕		예방팀장	전현주		예방과장	11/08 고재일
협조자
시행	예방과-12220	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-797-0119	/전송	02-749-1977	/	je3211@seoul.go.kr	/	대시민공개