문서번호	정수시설과-12472
결재일자	2019.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
신대중		11/15 양영민
협 조
	주무관		김희수

방호울타리 감시시설물 보수계획

2019. 11.

암사아리수정수센터

[정 수 시 설 과]

방호울타리 감시시설물 보수계획

우리 정수센터 취수장의 훼손된 방호울타리 감시시스템을 보수하여 방호관리에 만전을 기하고자 함.

□ 시설현황

구 분	합 계	취수장	정수장	고도처리
연장	2987m (32구간)	637m(3구간)	1732m (18구간)	618m (11구간)
센서케이블	5974m	1274m	3464m	1236m
시그널디렉터	32개	3개 (SD-2000)	2개 (SD-1500)	11개 (SD-3000)
			16개 (SD-3000)
정보수신반	5대	1대 (DSR-2000,10POT)	1대 (DSR-3000,16POT)	1대 (DSR-3000,16POT)
			2대 (DSR-1500,10POT)
운영PC	3대	1대	1대	1대

□ 실태 및 문제점

○ 취수장 울타리 감시센서 케이블 훼손

□ 보수계획

○ 단선된 케이블 전후로 30m를 교체하여 원활한 센서성능 확보

○ 긴급보수를 위해 2019년 울타리감지 시스템 긴급복구 업체에 보수를 의뢰코자 함.

□ 조치계획

○ 소요예산: 947,000원(부가세포함)

○ 구매업체

- 업체명: ㈜아이언에스

- 주소: 서울시 노원구 한글비석로 383 삼창타워프라자 211호

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비[전기설비 유지관리]

○ 지출방법: 신용카드 결제 후 결제계좌에 입금처리

끝.