문서번호	행정지원과-24777
결재일자	2019.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정지원과장	서부수도사업소장
장은숙		한병주	11/15 代한병주
협조	교육훈련팀장		代김형태
	행정관리팀장		엄태현

2019년 S-OJT 운영 관련 직무능력 향상을 위한

백련·북악터널배수지 시설 견학 계획

2019.  11.

서부수도사업소

2019년 S-OJT 운영 관련 직무능력 향상을 위한

백련·북악터널배수지 시설 견학 계획

배수지 견학을 통해 아리수 생산·공급과정을 이해하고, 안정적인 아리수 공급과 깨끗한 수질관리에 대한 인식을 제고하고자 함

1		추진 근거

□ 2019년도 S-OJT 교육훈련 운영계획(인재육성과-3684, 2019.3.29.)

○ 사업소별 개별계획에 의거 년 2회 필요사항 자체 시행

□ 2019년도 S-OJT 운영계획(행정지원과-17895, 2018.8.19.)

2		추진 계획

□  목    적 : 자체 시설물인 배수지를 직접 견학하고, 그 기능과 용도 학습

□ 일  시 : 2019. 11. 18.(월) 09:30 ~ 14:00  ※ 이동시간 포함

□ 장  소 : 서부수도사업소 백련·북악터널배수지

○ 소 재 지

- 백 련 배 수 지: 서대문구 백련사길 39앞(홍은동 산26-157)

- 북악터널배수지: 서대문구 세검정길 172(홍제동 산1-189)

○ 이동방법 : 관용차량 이용하여 이동

□ 참여직원 : 20명 (과별 4명)

□ 견학 주요 내용

① 아리수 생산·공급 과정의 이해

② 배수지의 역할과 기능 학습

③ 안정적인 아리수 공급과 깨끗한 수질 유지에 대한 인식 제고

□ 세부 일정

시 간	장 소	내 용	비 고
09:30	사업소	집결, 차량탑승
09:30~10:00	사업소 → 백련배수지	차량 이동
10:00~11:00	백련배수지	백련배수지 시설 견학
11:00~11:30	백련배수지→북악터널배수지	차량이동
11:30~12:30	북악터널배수지	북악터널배수지 시설 견학
12:30~13:30	북악터널배수지 → 식당	차량 이동(10분) 및 점심식사
13:30~14:00	식당 → 사업소	차량이동
14:00	사업소	귀청

□ 소요예산 : 금340천원

○ 산출내역

① 점심식사 비용 : 300천원[15천원(1인당) × 20명]

② 기타 다과비용  : 40천원 [ 2천원(1인당) × 20명]

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용,일반관리비,일반운영비,사무관리비(상수도인력의전문화)

3		행정사항

○ 과별 시설견학 참여자 명단제출(각 과 → 행정지원과) : 11. 15.(금)

○ 시설견학 참여자 여행자보험 가입 및 제반사항 준비   : 행정지원과

○ 시설견학 참여자 상시학습 교육시간 인정처리         : 행정지원과

- 학습인정 시간 : 2시간 (백련·북악터널배수지 시설 견학)

○ 시설견학 협조 요청(행정지원과  → 시설관리과 기전팀)

붙임  1. 아리수 생산·공급과정(그림) 1부

2. 백련 및 북악터널배수지 시설현황 1부.

붙임

아리수의 생산 및 공급 과정

붙임

백련배수지 시설 현황

□ 시설개요

○ 위     치  : 서대문구 백련사길 39앞(홍은동 산26-157)

○ 준  공 일  : 2000년 6월 30일

○ 수     계  : 강북아리수정수센터→북악터널배수지→백련배수지

○ 배수지 용량 : 40,000㎥(70m x 50 x 6, 2지)

○ 수     위  : H.W.L 70.55m, L.W.L 66.65m

○ 기 전 설 비 : 모터펌프–200HP x 2대(응암배수지계통)→ 1대 운전

150HP x 3대(연희배수지계통)→ 1대 운전

375HP x 2대(가좌배수지계통)→ 1대 운전

□ 시설운용

○ 근무인력 : 5명(4조 2교대 근무, 전기안전관리자 일근1명)

○ 급수현황 : 3개구 17개동(은평구 3, 서대문구 10, 마포구 4개동)

급수세대 – 75,652세대, 174천명

○ 일공급량 : 72,000㎥/일

붙임

북악터널 배수지 시설 현황

□ 시설개요

○ 위     치  : 서대문구 세검정길 172(홍제동 산1-189)

○ 준  공 일  : 2000년 6월 30일

○ 수     계  : 강북아리수정수센터(경기도 남양주시 삼패동 432)

○ 배수지 용량 : 145,000㎥(구경 – 4.4m x 2열, 연장-4,789m)

○ 수     위  : H.W.L 70.55m, L.W.L 66.65m

○ 기 전 설 비 : 모터펌프–350HP x 4대(평창, 구기계통)→ 2대 운전

460HP x 3대(홍은배수지계통)→ 1대 운전

□ 시설운용

○ 근무인력 : 5명(4조 2교대 근무, 전기안전관리자 일근1명)

○ 급수현황 : 3개구 24개동(은평구 13, 서대문구 9, 종로구 2)

급수세대 – 245,489세대, 615천명

○ 일공급량 : 192,000㎥/일(서부 178,000, 중부 14,000)