수질계측기 점검일지(실험실 11/15)

주무관	정수과장			결재
홍기웅	11/15 代이금재
협 조

문서번호 :	정수과-8823

점검자	: 홍기웅,		2019. 11. 15(09:00~18:00)
계측기명	점검사항	점검대상 (대수)	점검 결과	조치내용
탁도계 (23)	․ 측정값 및 램프의 정상여부 ․ 탁도측정범위의 적정여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 탈포조 및 측정조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부	원 수(1대)	정상	○ 원수(착수정), 침전수(#2), 여과수(#2), 정수 - 측정값 점검 및 보정 -
		침전수(2대-#1,#2)	정상
		통합여과수 (2대-#1,#2)] #지별탁도계24대	정상
		정 수 (4대-#1,#2,#3,송수)	정상
		활성탄여과수(1대)	정상
pH계 (13)	․ 측정값의 정상 여부 ․ 시료의 정상유입 여부 ․ 전극의 오염 여부 ․ 영점 및 표준스판 교정 여부	원수(1대-통합취수)	정상	○ 원수(혼합), 침전수, 여과수, 정수 - 측정값 점검 및 보정 -
		침전수(2대-#1,2)	정상
		여과수(1대-#1)	정상
		정수(1대-송수)	정상
		착수정(4대-신,구 전후)	정상
알칼리도계 (3)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료 및 시약의 정상유입여부 ․ 전극 및 분석조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원 수 (1대-통합취수)	정상	○ 원수, 침전수 - 측정값 점검 및 보정 -
		침전수 (2대-#1,#2)	정상
잔류염소계 (10)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료 및 시약의 정상유입여부 ․ 전극 및 분석조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원수(2대-신,구취수)	정상	○ 원수, 여과수, 정수, 송수 - 측정값 점검 및 보정 - 자양 강북 시약 교체
		중계펌프실 1정수지입구,2~3유입수	정상
		정수(4대-#1~3,송수)	정상
전기전도도계 (2)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 전극의 오염여부, 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원 수 (1대-혼합취수)	정상	○ 이상없음 -
		정 수 (1대-#3)	정상
수 온 계 (2)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 전극의 오염여부, 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	착수정	정상	○ 이상없음 -
		정 수 (1대-#3)	정상
-