문서번호	교통운영과-7007
결재일자	2019.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
고광호		박성재	11/18 강진동
협 조

도로표지(지점 안내)문안 심의 요청 검토 보고

[강변북로(구리) 마포대교 등]

2019.  11.

도시교통실

(교통운영과)

도로표지(지점 안내) 문안 심의요청 검토 보고

강변북로(구리) 마포대교, 공덕오거리 출구예고표지 등 주행 혼란 우려로 지점 안내표지 정비 등에 따른 문안 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

○ 요청기관 : 서울시설공단(도로관리처 -11555)

○ 요청일시 : 2019. 11. 4.

○ 요청내용

-	강변북로(구리) 마포대교, 동부간선도로(상계) 월릉IC, 공덕오거리 출구 예고표지 등 5개소 지점안내표지 정비 등에 따른 문안 심의 요청

□ 표지판 위치 및 수량

○ 도로표지판 5개

1.강변북로(구리) 마포대교, 공덕오거리 진출램프	2.동부간선도로(상계) 월릉IC U턴부(북부간선도로진입)
3.노들길 → 올림픽대로 염창 JC 진입램프(2개소)	4.경부고속도로(서울) 한남대교 분기점(출구점 표지)

소(방향표지- 단면5개소 6면)

□ 검토 내용 및 결과

○ 검토내용 : 도로표지규칙 등 관련 규정 적정 여부

□ 행정사항

○ 도로표지 문안 검토결과를 서울시설공단 도로관리처 통보.

- 도로표지규칙 제5조에 의거 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치하도록 하고 있고, 또한 교차로 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 항상 일치하도록 되어 있는바 안내지명 선정시 준수할 것

- 기존 도로표지 철거시는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로표지를 제작, 식별이 가능한 장소에 설치하여야 하며,

- 「도로표지규칙」개정(2019.8.8.)사항 준수하여 도로표지제작 및 설치 하시기 바람.〔관련공문 교통운영과-977(’19.8.12)〕

· 기본형 : 세로방향 글자크기 22cm → 24cm

· 도형식 : 세로방향 글자크기 18cm → 24cm

- 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(https://www. korearoadsign.go.kr)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적을 입력하여 주시기 바람.

붙임 : 강변북로(구리) 마포대교 등 출구표지 문안검토 결과1부.  끝.

□ 강변북로(구리) 마포대교 등 출구표지 문안검토 결과

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		시설공단 작성 문안
1				작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) ○ 문형식표지 설치로 본선진행 및 출구 방향 화살표 규정 준수.(도로표지 제작·설치 및 관리지침 제3조 제3항) ○ 도로표지 설치 전에 교량(서강대교) 관리부서 협의 필요.
2				검토결과 적용
	검토결과	○ 좌측방향 “의정부” 지명은 전후 연계성 고려 “의정부” 화살표방향이 서로 일치되지 않으므로 “의정부” 표기 여부 검토 필요. ○ 북부간선도로 영문 “Bukbu Expway” 는 “Bukbu Expwy”로 표기.
3				검토결과 적용
	검토결과	○ 예고 방향예고 표지의 안내정보는 기존 지명 표기로 적정함. - 출구점으로부터 거리 300m는 200m로 수정 표기.
4				검토결과 적용
	검토결과	○ 연번3과 연계되고 도로교차로 형태 고려하여 도로표지의 방향 화살표는 서로 방향이 일치되게 표기 검토 필요. (도로표지 제작·설치 및 관리지침 제3조 제3항)

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		시설공단 작성 문안
5				검토결과 적용
	검토결과	○ 올림픽대로 영문 “Olymic Expway” 는 “Olymic Expwy”로 표기. ○ 한남대교 방향은 To the way 개념으로 시도 노선번호(88번)는 화살표 상단에 그리고 노선번호 상단에 방위“동(E)” 표기 준수 ○ 김포방향 시도 노선번호(88) 상단에 방위“서(W)” 표기 준수 (도로표지 제작·설치 및 관리지침 제3조 제3항)