문서번호	보행정책과-12972
결재일자	2018.11.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	보도관리팀장	보행정책과장	보행친화기획관
조시형	좌승호	박태주	11/23 박근수

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

「투수성능 유지를 위한」

투수블록의 투수성능 회복장비 평가계획

2018.  11.

도시교통본부

(보행정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	서초구 (도로과)
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「투수성능 유지를 위한」

투수블록의 투수성능 회복장비 평가계획

투수블록의 장기적인 성능유지를 위해 국내 업체에서 제작된 ‘투수블록 공극회복 장비’에 대한 성능평가 계획 보고임

1		추진배경

□ 추진경과

○ 서울시「투수블록포장 설계·시공 및 유지관리기준」(’13. 3.)

- 투수능력을 유지하기 위해 공극 확보작업 실시(표면 고압 진공 흡입)

○ 투수블록 성능평가 및 개선계획(’17. 12.)

- 투수성능 유지(공극확보) 방안 마련(청소장비 성능평가)

○ 투수성능 성능개선을 위한 세부 추진계획(’18. 2.)

- 시범사업 모니터링을 통한 공용 중 유지관리 기법 보완

	【시범사업 모니터링 개요】
□구 간 : 성동구 마장로(폭 3.5~4.5m, 연장 920m) ※ 사업비 : 6억원 □시범구간 포장 : 시범사업 구간을 4개 구간으로 분할하여 자재별 포장 ‣포장 자재(3등급 이상), ************************************ □모터링 방법 : 공사 완료 후 3년(3개월 주기) ※ 투수성능 현황, 회복 방법(청소) 등 ‣(주관) 보행정책과, (시공) 성동구, (모니터링) 시, 구, (재)서울기술연구원 합동

□ 문제점

○ 『투수블록 포장 설계·시공 유지관리 기준』에 따라 보도공사시 투수지속성 성능이 3등급 이상인 투수블록을 사용하고 있으나,

도로상 가로수 낙엽, 이물질 등 협잡물(5년치)을 시료에 도포 후 투수성능을 평가 하여 총5개 등급으로 구분 시행중 ※붙임 자료 참조

○ 시공 후 시간경과에 따른 공극 막힘으로 투수성능이 저하되어 장기적인 투수성능 유지관리 방법에 대한 대책 필요

○ 시공 후 2년부터 투수성능을 측정하여 기준값(0.1mm/sec)이하인 경우 ‘공극 확보작업’을 시행토록 하고 있으나, 국내 장비 부재로 유지관리 어려움

2		장비개요

□ 제작경과

○ 서울 물순환 시민축제 전시관 참여(공극 회복 시범장비 전시) (’17. 7.)

○ 공극 회복 시범장비 성능 평가 (’17.11.)

*********************************

*******************************************

▴ 2017 물순환 시민축제 전시(시범장비)	▴ 공극 회복 시범장비 성능 평가(’17.11)

○ 투수블록 유지관리 개선방안 마련을 위한 자문회의 (’17. 12.)

- 회복장비 보완필요 (고압살수 ☞ 고압살수 + 진공흡입)

○ 장비 제작 완료에 따른 가동상태 점검 (’18. 11.)

□ 장비제원

	장비 제원
******************************************************************** ******************************************************* ************************* *********************************** *************************************************

3		성능평가

□ 평가개요

○ 시험기관 : ****************

- **************************************************************************************

*******************************************

○ 평가기준 : KS F 4419에 따른 실내 투수성 시험

○ 평가방법 : 공용중 투수블록 현장을 대상으로 장비 운용 전▪후 투수성능을 전문평가기관에 의뢰하여 성능 확인

********************************************

○ 시험수량 : 2개 지점(1개 현장) ※ 지점당 3개 시료채취

	****
************************************* ************************************** **************************************** ****************************			*

***********************************************************

○ 소요예산 : 1백만원 ※ 시험수수료, 분석보고서, 시료운반 및 관리비

○ 지출방법 : 보행정책과 일상경비 교부받아 지출

- 예산과목 : 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 보행환경 개선사업(도시개발), 걷기편한 행복거리 만들기 보도 유지관리, 사무관리비

□ 평가순서

① 평가 시료채취 및 인계

- 채취수량 : 총 3개 (규격 : 200×200×60)

- 참 석 자 : 市 보행정책과, 서초구(도로과), 평가기관, 블록제조사

② 투수성능 평가 : 투수성 평가(KS F 4419) 후 현장 재시공

③ 투수성능 회복장비 운용

- 참 석 자 : 市 보행정책과, 서초구(도로과), 평가기관, 블록제조사

④ 투수성능 평가

⑤ 평가결과에 따른 관계자 회의

- 청소횟수, 제원(분사압력, 노즐높이, 청소속도) 등 조정

□ 활용방안

○ 투수블록 유지관리 방안 개선을 위한 기초자료 활용

○ 투수블록 시범사업 모니터링 적용

4		추진일정

*************************

*************************

*************************************

*************************

*************************

※ 추진일정은 기상상황 등에 따라 변경될 수 있음.

5		행정사항

□ 협조사항

○ 현장 시료채취 후 즉시 항구복구 : 서초구(도로과) ※ 사전협의 완료

○ 복구 자재 제공 : 블록제조사

붙임 1. ********************

2. 투수지속성 성능시험 개요 1부.

3. 견적서 2부.  끝.