문서번호	홍보과-11038
결재일자	2019.12.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	홍보과장	경영관리부장
홍기석	박진용	12/02 이상국

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

서울시 아리수 발전 포럼 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  11.

서울특별시 상수도사업본부

( 홍 보 과 )

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

서울시 아리수 발전 포럼 결과 보고

상수도 종합관리방안 및 비전, 시민 정책공감대 형성 등을 위한 「서울특별시 아리수 발전 포럼」을 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ	챌	회 의 개 요

□ 일     시 : 2019. 11. 26.(화) 11:00~12:00(60‘)

□ 장     소 : 무교로 청사 7층 회의실(더익스체인지서울빌딩 7층)

□ 회의내용 : 사업 추진현황 발표 및 발전 포럼 운영방향 논의

□ 참     석 : 15명(외부 11명, 내부 4명)

○ 전문가․시민단체(11명) : ***********************************************************************************************************************************

*******************************

○ 상수도본부(4명) : 본부장(공동위원장), 경영관리부장, 생산부장, 급수부장

구 분	내 용	비 고
추진현황 발표	1. 문래동 수질사고 지역 노후관 정비현황
	2. 잔여 노후상수도관 조기정비 추진현황
	3. 내용연수 경과 상수도관 진단·정비 계획
	4. 고도정수처리 생산시설 증설·개량 추진
	5. 현장 중심 상수도 교육시스템 구축
운영방안 등 논의	운영방향 및 운영방안 토론

Ⅱ	챌	주요 회의내용

□ 문래동 수질 사고지역 노후관 정비현황

○ 문래동 수질사고 발생 원인인 노후 상수도관 L=1.75km 조기 정비

○ 추진 실적 : **************

***	*************			** ***	***
	****	*****	*****
**		*******	*****	*****	***
*********** ************	**********	*******	***	***	***
********** ************	**********	*******	***	***	***

□ 잔여 노후상수도관 조기 정비 추진현황

○ 2019년 본예산 공사 **********정상 추진중

○ 추경사업 시행 공사는 ************** 정비 예상

***	**********			****
	*******	*******	******
********	**	****	****
*********	**	****	****

□ 내용연수 경과 상수도관 진단·정비 계획

구 분	내용연수 경과관 노후도 평가기준 수립	내용연수 경과관 직접진단 용역
사업기간	’18. ~ ’20.	’19. 12. ~ ’20. 12.
추진부서	서울물연구원	급수부
사업내용	- 경과연수별 누수건수, 누수원인, 수질상태 등 분석 - 매설 연도별 시편을 채취하여 관체의 물성 및 수질변화 분석 - 누수, 관의 물리적 특성, 수질 등 평가인자와 경과연수의 인과관계 도출	- 내용연수경과관로에 대하여 직접진단을 통해 정비방안 마련 - 정비대상관로의 정비 우선순위 결정 및 정비방안(교체, 갱생, 세척 등) 제시 등

□ 고도 정수처리 생산시설 증설·개량 추진

○ 적기의 시설 정비를 통하여 상시 안정적인 수돗물 생산 기반 구축

○ 장래 확장성을 고려한 시설 확충 및 취수원 이중화를 통한 정수장간 보완체계 구축

- 1단계 : 강북 고도정수처리 시설용량 증설

- 2단계 : 광암정수센터 고도정수처리 시설용량 증설

- 3단계 : 노후 정수장 재건설 등 시설 성능개선 추진

□ 현장 중심 상수도 교육 시스템 구축

○ 상수도 전문인력 확보를 위한 직력 신설 운영

○ 정원 조정 및 인력 보강 : 신규직원 배치(55명), 시설관리직 채용(180명)

○ 체계적 전문 분야 교육프로그램 운영, ‘수계조절 현장 실습장’ 조성

수계조절 실습장 설치(안)		· 배관 : 구경 500㎜(길이 100m), 구경 200㎜(길이 150m), 구경 100㎜(길이 1,400m) · 배수지(2개소) : 용량 100㎥×1개소, 용량 50㎥×1개소 · 아리수올림터 : 모터펌프(5마력)×2대 · 수질자동 측정기, 유량계, 통합밸브실 및 밸브조절 장비 · 누수탐지, 누수복구, 물세척 장비 및 배관접합 실습 시설

□ 서울특별시 아리수 발전 포럼 운영방안 등 논의

○「문래동 수질 사고 백서」를 쉽게 활용할 수 있도록 상수도 홈페이지에 등록

○ 서울특별시 아리수 발전 포럼이 전문적인 고도화된 역할을 수행하려면 법적인       근거(조례)가 필요

○ 회의는 분기별 개최, 운영방식은 위원들의 의견을 모아 추후 세부적으로 논의

○ 고유기능(현장 진단 및 분석 등), 나가야 할 방향, 상수도 혁신 마스터 플랜,

2040기본계획,  요금현실화(요금조정 문제) 등 역할부여(해야할 일)가 중요

******

붙임 : 민관합동조사단 참석자 명부(외부위원) 1부.  끝.