문서번호	시설과-8905
결재일자	2019.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관	시설과장	관리부장	서울대공원장
서동민	양희상	심상원	12/04 송천헌
협 조
	총무과장		유연호
	전략기획실장		代임문자
	주무관		한상길
	주무관		송준섭

『2019년 하반기 서울대공원 법정외 토목시설물』

외부전문가 합동 안전점검 결과보고

2019. 12

서 울 대 공 원

(시 설 과)

『2019년 하반기 서울대공원 법정외 토목시설물 』

외부전문가 합동 안전점검 결과보고

서울대공원내 법정외 토목시설물에 대한 안전관리를 차질없이 추진하고자  외부전문가와 합동으로 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림

Ⅰ		추진근거

□『2019년 하반기 서울대공원 법정외 토목시설물 외부전문가 합동 안전점검 추진계획』  시설과-8123(‘19.11.08)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 추진기간 : 2019. 11. 11 ~ 11.30 (기간중 4일)

□ 점검시설 : 구 특정관리대상시설물 20개소, 소하천, 오수처리장

구 분	개	교량	암거	지하구	제방	소하천	오수처리장
점검시설물	25	13	4	1	2	4	1

□ 점검방법 : 외부전문가와 합동으로 점검 후 『시설물상태 평가기준』에 의한 평가 실시

□ 점 검 반 : 외부전문가(2명), 업무 담당자(2명)

○ 외부전문가 : ****************************

○ 점  검  자 : 서동민, 송준섭

□ 주요 점검내용

○ 교량 등 토목구조물의 손상상태

○ 석축, 옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무

○ 콘크리트 이음부 및 구조체이 균열, 박리, 누수, 철근노출

○ 하부구조의 기초세굴, 콘크리트 탈락·균열, 부동침하

○ 노면의 평탄성 불량 및 난간의 파손, 노후 등

○ 하천 및 하천시설물 제방, 호안, 둔치 및 하상 상태

□ 점검사진

교량점검	하수암거 점검	지하구 점검
오수처리장 점검	하천 점검	옹벽 점검

Ⅲ		점검결과

□ 평가등급 : 시설물 안전등급(B등급, 양호)

시설물 안전성에 영향을 미치는 구조적으로 문제가 되는 결함이나 손상이 발생하지 않은 대체로 양호한 상태로 조사 됨 (단, 만남의 다리 C등급)

□ 점검결과

시설명	점 검 결 과	비 고
교 량 (B~C등급)	동물원내(무지개다리, 기린다리) 다리에서 교면포장 들뜸, 시공이음 접합부 및 신축이음장치를 통한 노면수의 하부 유입에 의한 누수 및 백태, 박리 등의 손상이 발생된 상태이며, 만남의다리의 상부 포장의 방수 및 배수불량에 의한 하부 손상이 증대되고 있어 보수가 요망됨.	만남의다리 (C등급)
암 거 (B등급)	전체적으로 양호하며 벽체 일부 탈락이 있으며 주로 조인트부에서 누수, 보수재 탈락이 발생된 상태로 주의 관찰 후 보수실시.
저수지 (A~B등급)	금붕어광장연못제방 수로벽체 균열이 발생된 상태이며, 제방 상부 포장부의 콘크리트 이격이 발생된 상태로 주의 관찰 후 보수실시.
지하구 (B등급)	일부 바닥부 체수 및 벽체, 천정에 철근 노출이 발생된 상태로 주의 관찰이 요망되며, 전반적으로 양호 함.
오수처리장 (B등급)	구조물 일부에서 마감재 균열 및 들뜸이 발생된 상태로 주의관찰 후 보수실시.
소하천 (양호)	제방, 호안, 토목구조물, 둔치, 하상, 보 등에서 특이 손상은 발생되지 않은 양호한 상태로 주의관찰 요망.

Ⅳ		향후계획

□ 점검결과 경미한 사항은 자체인력(공무직)으로 보수 시행

□ 만남의 다리 등 보수·보강 범위가 넓은 시설물은 2020년 보수·보강 실시

Ⅴ		행정사항

□ 외부전문가 안전점검 수당 지출 ************

*******************************************

*******************************************

⇒ 점검수당은 실제 조사일수에 따라 지급(원단위 절사 후 지급)

□ 예산과목

○ 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리강화,

공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비(건축시설물 정밀점검 및 보수보강)

붙임 :  토목시설물 안전점검 결과 1부.   끝.