문서번호	현장민원과-22349
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	서부수도사업소장
고동인		이준호	12/16 代이병운
협조

2019년 벽체형 수도계량기 보온재 조달 구매·설치 계획

2019. 12.

서부수도사업소

(현장민원과)

2019년 벽체형 수도계량기 보온재 조달 구매․설치 계획

2019년도 벽체형 수도계량기 보온재의 구매·설치 시행으로 수도 계량기 동파예방에 대한 선제적 대응 및 동절기 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ				추진 근거

수도계량기함 유형 및 보온상태 조사결과 보고 (계측관리과-6344호, 2019.7.10)

벽체형 보온재 구매․설치 계획 (계측관리과-8053호, 2019.9.2)

보온재 구매설치 예산 재배정 (기획예산과-10579호, 2019.9.5)

Ⅱ				추진 방향

지속적인 보온재 확대설치로 취약지역의 수도계량기 동파발생 최소화

- 년도별 설치현황

2016년	⇨	2017년	⇨	2018년	⇨	2019년
5,608개 (아파트 5,364 연립빌라 244)		5,376개 (아파트 3,699 연립빌라 1,677)		2,161개 (아파트 233 연립빌라 1,928)		1,698개 (아파트 148 연립빌라 1,550)

사전 현장조사 실시로 규격별 맞춤형 PE보온재 설치

- 노후연립주택에 보온재 설치지원을 확대하고 복도식 아파트 지원은 축소.

- 스스로 동파예방을 할 수 없는 수용가(독거노인 등)에 보온재 지원

- 설치업체가 보온재 설치시 사업소 담당자는 중간점검 및 부착상태 등을 철저히

검수하여 계량기함의 보온성능 확보.

Ⅲ				구매방법 및 소요예산

구매방법 : 조달구매(3자단가)

구매내역

- 품    목 : 벽체형 계량기함 PE보온재

- 재    질 : 발포 폴리에틸렌 (Foamed PE)

- 규    격 : 15~50mm 벽체형 계량기함 맞춤제작

- 납품기간 : 납품 요구일로부터 30일

- 설치기간 : 계약일로부터 30일

수    량 : 1,698개 (APT 148세대, 연립 및 빌라 1,550세대)

※ 붙임 1“2019년 벽체형 PE보온재 설치대상”참조

단    가 : 개당 18,450원 (조달청 나라장터 종합쇼핑몰 최저가격)

※ 구매단가에 현장조사비, 설치비, 폐기물처리비 등 포함된 가격임

소요예산 : 31,497,270원(재배정)

- 산출내역 :·1,698개소× 18,450원 = 31,328,100원

·조달수수료= 31,328,100원× 0.54% = 169,170원(원단위절사)

·총액 = 31,328,100원+ 169,170원 = 31,497,270원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙 임  1. 2019년 벽체형 PE보온재 설치대상 1부.

2. 제조사별 보온재 비교표(3개사) 1부.  끝.