염소분산 투입시설 가동일지

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	송철호	우안제	12/23 代엄태현

	염소분산 투입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고 합니다.
2019. 12. 23
보 고 자 : ********

가동일 : 2019. 12. 19.(목)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		수온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.49	0.45							6.8	6.6
북악배수지	0.32	0.33
불광계통			0.10	0.10	0.37	0.36	86514	75739
백련계통	0.38	0.39	0.07	0.07	0.32	0.32	131067	133780
홍은,홍제계통			0.07	0.07	0.28	0.27	14218	15768

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	1153	1014	36.89	32.44
백련계통	1224	1247	39.16	39.90
홍은,홍제계통	135	152	4.32	4.86
계	2,512	2,413	80.37	77.2	8774/8697

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과 : 이상없음

가동일 : 2019. 12. 20.(금)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		수온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.45	0.45							6.6	6.2
북악배수지	0.33	0.34
불광계통			0.10	0.10	0.36	0.36	75739	84368
백련계통	0.39	0.40	0.07	0.07	0.32	0.33	133780	136995
홍은,홍제계통			0.07	0.07	0.27	0.28	15768	16331

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	1014	1125	32.44	36.00
백련계통	1247	1279	39.90	40.92
홍은,홍제계통	152	154	4.86	4.92
계	2,413	2,558	77.2	81.84	8697/8616

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과 : 이상없음

가동일 : 2019. 12. 21.(토)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		수온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.45	0.45							6.2	6.0
북악배수지	0.34	0.35
불광계통			0.10	0.10	0.36	0.37	84368	88927
백련계통	0.40	0.40	0.07	0.07	0.33	0.34	136995	137372
홍은,홍제계통			0.07	0.07	0.28	0.28	16331	15239

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	1125	1185	36.00	37.92
백련계통	1279	1283	40.92	41.05
홍은,홍제계통	154	143	4.92	4.57
계	2,558	2,611	81.84	83.54	8616/8533

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과 : 이상없음

가동일 : 2019. 12. 22.(일)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		수온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.45	0.45							6.0	5.8
북악배수지	0.35	0.35
불광계통			0.10	0.10	0.37	0.38	88927	87827
백련계통	0.40	0.40	0.07	0.07	0.34	0.35	137372	134573
홍은,홍제계통			0.07	0.07	0.28	0.30	15239	17475

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	1185	1171	37.92	37.47
백련계통	1283	1257	41.05	40.22
홍은,홍제계통	143	163	4.57	5.21
계	2,611	2,591	83.54	82.9	8533/8451

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과 : 이상없음