	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	신월빗물저류배수시설 안전사고 관련 긴급 건축공사장 현장점검 실시

1. 市 재난안전대책본부-134(2019.8.1.) `19.7.31 신월빗물저류 배수시설 안전사고와 관련입니다.

2. 굴착공사장, 하수관로, 지하터널 등의 건축공사장에 대하여 강우시마다 안전사고가 발생하고 있으니, 호우로 인한 피해가 발생하지 않도록 아래 관리사항을 준수하여 현장관리에 철저를 기하기 바라며,

	< 관 리 사 항 >
○ 강우 예보시 굴착공사장, 하수관로, 사각형거 보수 공사 등은 작업금지 및 공사장 자재 즉시 반출 - 공사 시작전에는 필히 당일 강우예보 등을 확인후 작업 시행 ○ 관내 시행중인 공사장의 안전관리 강화 및 비상연락체계 유지 - 작업장별로 비상연락체계를 유지하고 긴급상황시 신속 대피 등 ○ 공사장 등에서 유출된 토사로 빗물받이가 막히지 않도록 사전 점검 조치 ○ 원형관로 및 사각형거 보수·보강공사 현장관리 철저 - 돌발 강우시 하수관로 내부 안전작업 매뉴얼 준수(안전교육 실시) - 물돌리기용 마대, 거푸집, 각목 등 제거 ○ 안양천, 탄천 둔치주자창에 주차중인 차량은 호우 예보시 사전 신속 대피 ○ 급경사지(옹벽, 절개지 등), 주택사면 등 위험시설물 강우 예보시마다 순찰 및 안전조치 ○ 강우시 하천내 둔치이용 자제 및 하천밖으로 즉시 대피토록 사전 안내(방송 실시 등) ○ 하천내 임시시설물(사무실 등) 대피 등 안전관리, 유수소통 지장물 반출 ○ 저지대 상습침수지역에 대한 순찰 및 응급조치 ○ 지하철의 환기구 및 출입시설로 빗물이 유입되지 않도록 관리 철저 ○ 빗물받이 유입, 퇴적된 쓰레기 협잡물 등을 제거하여 도로침수 예방 - 빗물받이 관리책임 공무원 및 환경미화원 배치, 빗물받이 덮개 제거 철저 등 - 도로상에 배출된 쓰레기 신속 제거 및 배출 자재토록 홍보 ○ 강풍 대비 타워크레인, 가시설, 가림막 등 전도방지, 현수막 제거, 옥외간판, 낙하방지 조치 등

3. 행정사항

각 안전센터는 연면적 2천㎡이상 대형공사장 등에 대하여 별첨 현장점검 체크 리스트를 참조하여 강우 대비 긴급 안전점검을 실시하고, 아래 양식에 의거 `19.8.3.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

공사명	현재 작업내용	점검사항	조치(예정)내용	비고

붙임 : 현장점검 체크리스트 1부.  끝. 끝.

	재난관리과장
수신자	각과, 현장대응단, 안전센터
담당자	김성수		구조팀장	정갑진		재난관리과장	08/02 강신철
협조자
시행	재난관리과-5023	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 재난과리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-2273	/전송	02-749-1911	/	kss4119@seoul.go.kr	/	대시민공개