문서번호	동남권사업단-9307
결재일자	2018.10.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	복합개발팀장	동남권조성반장
최송천	이정화	10/12 김창환

「영동대로 지하공간 복합개발」

공간분과 회의결과 보고

지역발전본부

(동남권사업단)

「영동대로 지하공간 복합개발」

공간분과 회의결과 보고

□ 보고 개요

○ 일시/장소 : ′18.10.10(수), 08:00~9:30 / 청계별관 5층 회의실

○ 참     석 : 총 16명

- 서  울  시(8명) : 도시철도국장, 동남권조성반장, 복합개발팀장, 도시철도계획부장, 영동대로복합개발과장, 담당주무관

- 외부전문가(4명) : 총괄계획가(강병근), 자문계획가(공간계획분과 구자훈, 심재호, 양진석)

- 기본설계팀(4명) : 정림, 유신 등

○ 안     건 : 지상부 계획 및 지하 연계 계획(안)

□ 회의 결과

○ 지상부 식재계획

- 지상공간의 활용성 및 확장성을 고려하여 광장 중앙부의 고정 식재는 배제

- 이동식 식재는 아날로그 방식이 아닌 레일형 시스템화 필요

- 사업구간 영동대로 축 전체에 대한 도시적 차원의 가로수 계획 및 주변 COEX/GBC 계획을 포함한 종합적인 식재계획 검토 필요

※「강남구 가로수 종합계획」등 관련계획 사전검토 및 협의 필요, 가로수 식재 규모는 물리적 여건 등에 따른 기술적 문제임

○ 보행로 계획

- (남북방향 보행로) 주변 COEX/GBC 계획 및 사업구간 영동대로 축을 포함한 전체적인 차원의 검토 필요

- 중앙부에 불가피하게 설치해야하는 테크니컬 밴드가 있다면 그린월과 라인을 일치하여 배치하는 방안 검토

- 자전거 도로는 광장계획과 상충되므로 설치 필요성, 운영계획 등 검토

- (동서방향 보행로) GBC측 추가 선큰은 설치 필요성, 위치, 진출입 방향 등 재검토

○ 테라스가든(Step Garden)

- 남북·동서방향 4군데 가든이 모두 동일한 컨셉일 필요는 없으므로 조망형, 가든형 등 다양한 대안 및 구성방안 검토

- 광장의 활용성에 초점을 주되 스텝가든에 대한 구성 시나리오 검토

* (1안) 광장 우선, (2안) 광장 + 녹지, (3안) 녹지 우선

** 오사카 난바파크, 후쿠오카, 베이스테이션 등 적용가능한 사례조사 필요

- 파고라(인공 엄브렐라) 등도 모듈화하여 유연하게 활용하는 방안 검토

○ 광장 활용 및 모듈 시스템

- 잔디 관리 외에 광장의 다양한 기능수행 및 활용을 고려하여 시스템적으로 설치 및 제거가 가능한 모듈 시스템 계획 필요

* 후쿠오카 야구 및 축구 겸용 경기장, 시스템 비계, 전시컨벤션 모듈형 바닥 등

** 시청광장 당선작의 디지털 패널방식 등 적용 검토

- 전체공간 잔디의 일상적 관리에 한계가 있는 것은 분명하므로, 녹지공간의 일정부분은 Hard Space로 조성하는 방안도 검토

○ 그린월 계획

- 지상부 돌출 구조물 전체적인 관점에서 라이트 빔과의 조화, 차폐감 해소 등을 종합 고려하여 그린월의 높이, 연장 등 결정

※ 스트리트 퍼니쳐 설치 등도 병행 검토

○ 라이트 빔(라이트 파이프) 계획

- 동서축 보행통로와의 간섭 해소를 위한 여유공간 확보 및 우천시 캐노피 등 역할 수행 필요

※ 라이트 빔 돌출부의 적정 높이 등도 그린월 등과 연계하여 검토

- 라이트 파이프의 기능 중 야간조명 기능은 베치 등 공공시설과의 결합 등 창의적 아이디어로 해소 검토

○ 삼성역-코엑스 연결통로

- 통합역사의 기능을 유지 및 확장하는 개념에서 코엑스 제안 검토

※ 스파이럴 확장부 등 비용대비 사업비가 과다한 부분에 대한 검토 필요

□ 행정 사항

○ 향후 계획 : 공간분과 개최[10월24일(수) 08시]

○ ******************

· ******************************************

· *****************************************

○ *****************

- *************************

붙임 : 1) 참석자 서명부 1부.

2) 영수증        1부.  끝.