문서번호	한양도성도감-11588
결재일자	2019.11.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
허정민		정일선	11/12 안중호
협조

2020년 한양도성 통합관제망 유지보수용역 시행

2019. 11

문화본부

(한양도성도감)

2020년 한양도성 통합관제망 유지보수용역 시행

「2020년 한양도성 통합관제망 운영계획」에 따라 한양도성 통합

관제망 유지보수 용역을 시행하여 장애 예방 및 신속한 복구체계를

마련하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 2019년 한양도성 통합관제망 운영계획(한양도성도감-7098,‘19.7.10)

Ⅱ		한양도성 통합관제망 개요

□ 관제센터 : 1개소(종로구 서울디자인재단 6층)

□ 면적 270㎡(관제실 98㎡, 장비실 44㎡, 사무실·회의실 등 128㎡)

□ CCTV 205대 관제, 관제요원 8인(2인 4개조) 24시간 관제 실시

□ 관제시스템 : 영상관리·검색·GIS 등 서버 6종 27대, 스토리지 2식

□ 통신 및 보안장비 7종 58대, 영상관제 소프트웨어 9종 382본(라이선스)

□ 현장 설비 : 낙산·와룡 구간 등 CCTV 205대, 함체 45개 등

□ 광케이블 9.1㎞, UTP케이블 11.2㎞, 관로시설 7.1㎞, 수공 및 박스 104개

Ⅲ		용역개요

□ 용 역 명 : 2020년 한양도성 통합관제망 유지보수용역

□ 용역기간 : 2020.1. ~ 2020.12.

□ 계약방법 : 일반경쟁(지역제한, 적격심사)

□ 예정용역비 : 172,167천원(엔지니어링사업대가기준 실비정액가산방식 적용)

□ 용역추진방향

□ 통합관제망 구성 요소별 전문인력을 확보하여 신속한 대응계계 확립

□ 예방점검(정기 및 일상) 및 기능개선을 통한 시스템 운영 최적화

□ 시스템 별 상시 운영교육을 통한 관제업무 효율 및 전문화

□ 주요 과업내용

□ 통합관제시스템 유지보수(장애조치, 운영 개선 등)

□ CCTV, 함체, 관로 및 통신 케이블 등 현장 설비 유지보수

□ 관제센터 설비 현황 및 용역 대상장비

□ 한양도성 통합관제망 설비 현황

구분	영상제어시스템 (VMS)					정보통신 시스템		현장설비			기반설비
	영상관제	방송장비	비상벨	영상 표출	GIS/지능형	백본 스위치 등	보안 장비	카메라	함체	폴	UPS/ 항온 항습기	소화설비	출입 통제
수량	1식	2식	1식	1식	1식	52	6	159 (46)	45	62	2	1	1

□ 용역 대상 : 통합관제망 전체 설비 중 하자보수기간 종료된 설비

※ 세부 내역 : 첨부 과업지시서 붙임1 참조

Ⅳ		용역시행방법

□ 용역시행 방법

□ 유지보수용역 계약업체

- 일상점검 : 상시적인 점검으로 통합관제망 유지보수(장애조치, 운영개선)

· 정보통신 중급기술자 1명 주 5일 통합관제센터 근무

· 통합관제망 전체 설비에 대한 일상점검 및 현장점검 실시

· 관제센터 사무실 PC 및 통신회선 관리

· 카메라, 폴, 맨홀 등의 청소 등 환경 정비

- 정기점검

· 제조 또는 공급업체의 기술지원이 불가피한 시스템은 해당 업체로부터 기술지원을 받아 유지보수

☞ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 4장(제한입찰 운영요령)

: 용역대상 중 특수한 능력 등을 요하는 시스템의 경우 입찰참가 자격에 제한을 두는 대신 입찰전에 발주자가 제조사 또는 공급사와 사전에 기술

지원협약을 체결하여, 적정한 금액으로 낙찰자에게 기술지원 하도록 함

· 낙찰업체가 직접 수행하기에 어려운 기반시설(항온항습기, UPS, 소화

설비 등)은 그 중요도를 감안하여 전문업체의 기술지원을 받도록 협의

- 수시점검 : 발주기관이 장비의 증설·성능보강, 시스템 이설·변경 등에 따른 점검이 필요한 경우 발주기관의 요구에 의한 점검

- 현장설비 정비 : 연 2회 별도의 인력을 투입하여 현장설비에 대한 일제 청소 시행

□ 제조 또는 공급, 전문 업체의 기술지원 대상 및 지원방법

- 대상업체 및 설비

구 분	업체명	설 비
영상제어시스템	***	VMS 소프트웨어
	******	VMS서버, 스토리지, 방송, 비상벨 등
	***	Matrix 스위치, DID모니터 등
정보통신시스템	******	네트워크 스위치 및 보안장비
항온항습기, UPS, 소화설비	낙찰업체와 협의	항온항습기 필터청소, UPS배터리 점검, 소화설비 점검 등

□ 기술지원협약 체결 추진

□ 추진대상 : 영상제어시스템 및 정보통신시스템

□ 추진이유 : 유지관리를 위해 제조사 또는 공급사의 특수한 능력을 요함

□ 체결방법 : 별도 계획 수립 시행

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준의 표준 협약서 양식 사용

□ 기술지원 방법

- 정기점검 : 월 또는 분기 1회, 전문업체에 의한 점검 실시

- 수시점검 : 유지보수 용역업체 또는 발주기관이 장비의 고장, 증설·성능보강, 시스템 이설·변경 등에 따른 점검이 필요하다고 판단하는 경우 용역업체 및 발주기관의 요구에 따라 점검

□ 기술지원협약 비용 : *******************

구 분	지원기간	점검 주기	산출기초	산정금액
***	‘20.01.01 ~ 12.31	월 1회	도입가의 5~10%	**********
******		월 1회		***********
***		분기 1회		***********
******		월 1회		***********

□ 기술지원 비용 지급 방법 : 유비보수 용역업체가 지급(용역비에 포함)

※ 입찰 공고 및 과업내용서에 관련 내용 공지

Ⅴ		소요예산

□ 2020년 한양도성 통합관제망 유지보수 용역 : 172,167천원

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비,

한양도성 통합관제망 구축 및 운영-문화재방재시설유지관리, 공공운영비

Ⅵ		추진일정

□ ’19. 11월 : 방침 수립

□ ’19. 11월 : 기술지원협약 체결 및 과업지시서 검토(정보시스템담당관)

□ ’19. 12월 : 사업 공고 및 계약

□ ’19. 12월 : 시스템별 업체 및 투입인력 교육

□ ’19. 1 ~12월 : 유지보수 시행

붙임  1. 산출내역서 1부

2. 과업내용서 1부.  끝.