		은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원관련]맨홀 소화전 표시 문의

안녕하십니까?

민원인께서 문의하여 주신 지하식 소화전은 ‘소방기본법 시행규칙 별표2의 제1호 나항 내지 다항’에 따라 맨홀뚜껑 부근에 도로용(황색반사도료) 폭 15cm로 도색을 하게 되어있습니다.

이에 따라  해당 지하식소화전도 도색 표시가 되어 있으며 은평소방서에서는 매년 도색 식별이 어려운 지하식소화전에 대해 도색작업을 실시하고 있음을 알려 드립니다.

또한 도로교통법 제32조 6항에 따라 소방용수시설 주변 5m 이내 불법 주정차 차량은 단속 대상임을 알려드립니다.

더 궁금하신 사항은 02-357-1119 로 문의하여 주시기 바랍니다.

	원형 소화전(신형)	원형소화전(구형)
	황색반사도료 폭 15cm도색

끝.

담당자							김용범			대응총괄팀장					배철수					재난관리과장					01/07 김종구
협조자
시행			재난관리과-132									(						)		접수											(						)
우	03311					서울특별시 은평구 통일로 962 재난관리과 (진관동)															/
전화		02-357-1119						/전송			02-382-1149					/	dydqja89@seoul.go.kr												/	부분공개(6)