문서번호	총무과-217
결재일자	2020.1.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	서울공예박물관장
허용석		김득삼	01/09 김정화
협 조
	주무관			정희운

서울공예박물관 외부조명 설계 변경 계획

2020. 1

서울공예박물관

(총 무 과)

서울공예박물관 외부조명 설계 변경 계획

조경설계변경에 따른 외부 공간 재구성, 건물 입면 변경 및   건립추진위원회 자문의견과 좋은빛심의결과를 반영하여 기설계된 외부조명을 변경된 외부 환경에 부합하고 사용 목적에 맞는 조명으로 변경하고자 함

1		추진근거

서울공예박물관 설계변경 계획(박물관과-7136)

2차 서울공예박물관 건립추진위원회 개최 결과 보고 (총무과-3721)

3차 서울공예박물관 건립추진위원회 개최 결과 보고 (총무과-4524)

서울공예박물관 외부공간 자문 결과 보고 (총무과-6252)

서울공예박물관 전시조명디자인 용역 시행계획(총무과-1515)

제44차 좋은빛위원회 심의결과 통보(도시빛정책과-15327)

2		조명현황

기설계현황

○ 기증공예관 및 공예역사관 경관조명설비

○ 옥외 보안등, 옥외벽부형 보안등, 볼라드, 수목투사등

조명 관급자재 발주현황

○ 관급자재 설계현황 : LED경관조명기구 등 7품목

○ 조달 발주 현황

- 계약일자 : 2018.12.05.

- 발주품목 : 2개사 조명기구 4품목

※ 설계변경에 따른 변경등기구는 조달자재 중 선정

3		외부조명 변경계획

외부조명 설계 변경 개요

○ 경관조명

- 건물 입면의 경관조명은 루버 삭제 및 디자인을 고려하여 수량 및 위치 변경하여 설치

- 건물 주변 통행로를 조명할 수 있는 별도의 경관조명기구(벽부등) 추가 설치

- 공예역사관 앞마당은 안동별궁의 역사성을 고려하여 조명폴을 지양하고 건물 옥상에 앞마당을 조명할 수 있는 투광등 설치

○ 조경조명

- 안동별궁 건물터의 기둥 자리에 레진 마감 및 바닥조명 설치

- 은행나무 가시성을 확보하고 수목 종류에 적합한 수목등 설치

- 담장 및 경계부에 보안을 고려한 조명폴 및 볼라드 조명 설치

- 진입부 계단과 파고라 등 보안을 고려한 조명 설치

- 기증공예관과 지역공예관 옥상조경 조성에 따른 조명 설치

○ 외부조명 설계 기준

- “인공 조명에 의한 빛공해 방지법” 빛방사허용기준과 야간경관가이드라인에 적합하도록 외부조명 디자인

- 공예박물관은 제3종 조명환경관리구역에 해당하여 경관조명의 휘도를 평균 15cd/m2이하로 계획

- 외부조명에 대한 KS A 23011 권장조도기준(공원전반) 준수

- 건물 입면 및 조경 조명에 대해 좋은빛위원회 심의 결과를 반영

4		기타사항

외부 전원 및 통신

○ 키오스크 전원 및 통신 선로 설치

- 안동별궁 건물터의 역사성을 강조하기 위해 키오스크 2개소를 설치하여 가상현실(VR)을 활용하여 옛 모습을 재현할 수 있도록 전원 및 통신 선로 설치

○ 사이니지 전원

- 기존 수위실 위치에 서울공예박물관 간판 또는 사이니지 설치를 위해 기존 전원 존치 또는 신설과 통신 배관 설치

CCTV 및 방송설비

○ CCTV

- 외부조명 변경에 따라 CCTV배치 변경 필요(기존 조명폴을 이용하지 못하는 곳은 건물에 설치)

○ 방송설비

- 상생상회 경계부 산책로를 관람객 및 시민이 이용시 편의 제공을 위해 산책로 조명폴에 안내 및 음악 방송 스피커 설치

5		검토의견 및 조치사항

서울공예박물관 외부조명 설계 변경

○ 공예박물관의 역사성 제고와 조경 설계 변경에 부합하는 조명으로 변경

- 안동별궁터로서의 역사성 강화하고 건축물 입면의 경관조명을 보완한 외부 조명 설계

- 건물 입면 변경과 변경된 조경에 부합하고 디자인과 보안성을 강화한 조명의 재구성

- 외부 조명 설계 및 시공에 좋은빛심의 결과 반영

조치사항

○ 도시기반시설본부 외부조명 설계 변경 반영 요청

붙임  1. 조명변경현황 1부.

2. 조명변경도면 1부.

3. 등기구사양서 1부.

4. 외부전원 및 통신 변경사항 1부.

5. 좋은빛심의자료 1부.  끝.