문서번호	한양도성도감-1082
결재일자	2020.1.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
박춘복		곽동진	전결 01/31 안중호
협 조
	도성정책팀장			김종필
	도성관리팀장			정일선
	세계유산연구팀장			강성희

2020년 설날연휴 대비 및 동절기

한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 결과보고

2020.  1.

문 화 본 부

(한양도성도감)

2020년 설날연휴 대비 및 동절기

한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 결과보고

설날 연휴 대비 및 동절기 안전사고를 사전 예방하고, 각종 재해로부터 문화재를 보호하고자 한양도성, 북한산성, 탕춘대성에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거

□「문화재보호법」제14조(화재 및 재난방지 등), 제44조(정기조사)

□ 성곽의 보존과 관리에 관한 일반지침(문화재청 훈령 제407호, ’16. 8. 8.)

□ 2020년 설날연휴 대비 지정문화재 안전점검 실시요청(역사문화재과-24263호, 2019. 12. 31.)

□ 2020년 설날연휴 대비 및 동절기 한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 계획

(한양도성도감-26호, 2020. 1. 2)

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간 : ‘20. 1. 7. ~ 1. 23(17일간, 기간 내 점검조별 점검)

□ 점검대상

- 대상문화재 : 성곽 3개소 및 주변 시설물

문화재명	지정번호	점검대상 주요 시설물
서울 한양도성	사적 제10호	성벽(13.1㎞), 성문 4(창의문-보물 제1881호, 숙정문, 혜화문, 광희문)
북한산성	사적 제162호	성벽(3.6㎞), 성문 5(대남문, 대성문, 대동문, 보국문, 용암문), 장대1(동장대)
홍지문 및 탕춘대성	시유형문화재 제33호	성벽(4.8㎞), 성문 2(홍지문, 탕춘대 암문)

- 문화재 공사현장 : 1개소(남산회현자락 한양도성 현장 유적전시관 조성공사)

□ 점검조 편성

1조(한양도성)	2조(한양도성)	3조 북한산성 / 문화재 공사현장	4조 홍지문 및 탕춘대성
백악~흥인지문구간	남산~인왕산구간
*************	********	********	********

□ 점검방법

- 점검조별 안전점검 분야별 세부점검 사항에 따라 현장 육안점검

□ 세부 점검내용

- 동절기 화재 예방 위한 관리상태(소화 및 전기설비 등) 점검

- 성곽 배부름 · 균열 · 탈락 등 위험요소 육안점검

- 목조문화재(문루) 주요 부재(기둥·보·지붕틀) 훼손 여부 등 확인

- 순성길 및 안내판 등 관리상태 확인

- 문화재 공사현장 화재 · 재해예방 안전점검

Ⅲ		점검결과 및 조치의견

□ 서울 한양도성(붙임 점검결과 참조)

구 분	점검 결과	조치 의견
백악구간	○ 백악구간 휴암 주변 성돌 빠짐 ○ 북정마을 나무계단길 우측 성벽 하부 풍화 및 성돌 갈라짐 등	○ 2020년 소요예산 범위내 보수 예정 ○ 실시설계 후 보존처리 공사 예정 (2020~2021년) 등
낙산구간	○ (낙산 정상~장수마을)여장 하부 식물 생장	○ 현장점검 보수반 조치 예정
남산구간	○ 다산동 일부구간 성돌 풍화	○ ‘20년 예산범위내 풍화성돌 보수 검토 예정
	○ 반얀트리 주변 탐방로 목재데크 난간 파손	○ 정비 완료 (중부공원녹지사업소 )
	○ 미군 캠프모스 하부 낙석방지책 설치구간 일반인 통제 필요 등	○ 목재휀스 설치완료 및 폐목재 활용 통제 (중부공원녹지사업소) ○ ‘20년 출입통제 안내판 설치 검토 등
인왕구간	○ No.80구간 외측 기단부 풍화 ○ No.82구간 외측 성돌 일부 탈락 ○ 인왕산 보수·복원공사 완료구간(‘19.12월 도기본 공사완료)	○ 정밀계측 중으로 지속적 관찰 필요 ○ 임시 현장조치 완료, 성돌 보강 등 필요 ○ 정밀계측 진행 중(외측)으로 지속적 관찰 필요 (현재, 특이사항 발견 못함)

□ 북한산성(붙임 점검결과 참조)

구 분	점검 결과	조치 의견
대성문, 보국문, 성덕봉 치성 인근	○ 보국문 상부 누수로 고드름 발생	○ 현재, 정밀안전진단 중으로 안전진단 결과에 따라 조치 예정
	○ 보국문 육축부 성돌 균열	○ 현재, 정밀안전진단 중으로 안전진단 결과에 따라 조치 예정
	○ 성덕봉 치성 인근 : 지대석 탈락 및 토사 유출	○ 20년 중으로 보수 예정

□ 문화재 공사현장(붙임 점검결과 참조)

구 분	점검 결과	조치 의견
남산회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사	○ 공사장 화재예방 소화설비 비치 ○ 공사현장 비상연락체계 확보 ○ 공사자재 보관 및 적재 적정 ○ 인근 주민 피해우려 해당없음	○ 특이사항 없음

□ 홍지문 및 탕춘대성(붙임 점검결과 참조)

구 분	점검 결과	조치 의견
**********	************************** ************** ******************************	********************* ********* *********

Ⅳ		향후계획

□ 한양도성 : ‘한양도성 모니터링 및 변형구간 정밀계측’ 및 ’탐방로 및 수목정비‘ 등

사업별 계획에 따라 지속적 관리 등

□ 북한산성 : 대남문 해체 보수공사 진행, 정밀안전진단 및 정기계측 시행 등

□ 문화재 공사현장 : 지속적 안전관리 철저 등

□ 탕춘대성 : ‘20년 공사 추진계획에 따라 지속적 관리 등

붙임 : 1) 대상문화재별 점검결과

2) 설날대비 및 동절기 문화재 분야별 안전점검 결과 1부.  끝.