문서번호	누수방지과-1451
결재일자	2020.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
김주연		이태형		02/04 신용철
협 조
	주무관				김영일

2019년 공공용수 사용량 분석 보고

2020. 1.

상수도사업본부

(누수방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2019년 공공용수 사용량 분석 보고

2019년 공공용수(배수지 청소, 관 세척 등) 사용량에 대하여 유수율 관리 등에 활용하고자 분석하여 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 2018 상수도통계 작성지침 (환경부, 한국상하수도협회 2019. 5.)

○ 상수도 공공용수 관리계획 (누수방지과-2561, 2019. 3. 8.)

□ 관리 현황

○ 공공 용수 : 수도 사업용수량+공공 수량

○ 관리 대상

- 공사 관련 : 송․배급수관 정비공사, 배수지 건설공사, 대체급수관련 공사, 연간단가계약 공사(급수공사, 누수복구, 시설물)

- 기     타 : 배수지 청소용수, 물세척, 취약관로(관말정체 및 적수), 대체급수(수계전환)

○ 관리 제외대상 : 조정량에 포함된 용수량(소방용수 등)

○ 관리 방법 : 사업소별(월별) 산출된 세척수량․퇴수량 수합관리

〈2018년 상수도 통계 작성지침〉

※ 수도 사업용수량(㎥) : 배수지 청소를 위해 배출시킨 수량, 수도관 세척에 사용된 수량, 관말 정체수의 수질보호를 위해 퇴수시킨 수량, 누수방지 작업, 시설 개보수, 관로공사 등을 위해 관내에 채워진 물을 배출시킨 수량 등 수도 사업을 위해서 사용되어 요금징수가 되지 않는 수량을 말한다.

※ 공공수량(㎥) : 소방용수 등 공공의 용도로 사용되어 요금수입이 없는 수량으로 상기와 같은 공공사용의 목적으로 사용되었다 하더라도 요금이 징수된 경우에는 공공수량에 포함시키지 않고 요금수량 혹은 기타 부과량에 포함시킨다.

□ 공공용수 사용현황

○ 2019년도 공공용수 사용량 : 1,559,986㎥

구분	총 공급량(㎥)	공공 용수량(㎥)
		비 율	계	연간단가	취약관로	송배수관정비공사	배수지 청소용수	물세척수	기 타 (수계전환 등)
‘19년	1,157,016,773	0.13%	1,559,986	216,902	469,224	114,045	354,069	111,166	294,580

- 전체 총 공급량(1,157,016,773㎥)의 0.13% 차지

○ 2019년 공공용수 용도별 사용분포

(단위 : ㎥)

- 관말 정체, 적수 민원 해소 취약관로 퇴수(469,224㎥): 30.1%

- 배수지 청소용수(354,069㎥) : 22.7%

- 수계전환(294,580㎥) : 18.9%

- 급수공사, 누수복구, 시설물 등 연간 단가 공사(216,902㎥) : 13.9%

- 송‧배(급)수관정비공사 관련 세척수(114,045㎥) : 7.3%

- 물세척 수(Flushing) (111,166㎥) : 7.1%

○ 전년 대비 공공용수량 비교

구분	총 공급량(㎥)	공공 용수량(㎥)
		비 율	계	연간단가	취약관로	송배수관정비공사	배수지 청소용수	물세척수	기 타 (수계전환 등)
증 / 감		-0.06%	-648,328	-41,228	277,171	-57,080	-59,627	-36,311	-731,253
‘19년	1,157,016,773	0.13%	1,559,986	216,902	469,224	114,045	354,069	111,166	294,580
‘18년	1,169,585,797	0.19%	2,208,314	258,130	192,053	171,125	413,696	147,477	1,025,833

- 전년대비 648,328㎥ (-29.4%↓) 감소

(단위 : ㎥)

☞ 수도 사업용수는 전년대비 0.06% 감소

- 연간단가공사에 따른 세척 및 퇴수량 전년대비 15.97% 감소

- 취약관로(관말정체, 적수민원) 퇴수량 전년대비 44.32% 증가

- 송‧배(급)수관정비공사에 따른 세척수 전년대비 33.35% 감소

- 배수지 적정수위 관리등에 따른 배수지 청소용수 전년대비 14.41% 감소

- 물세척 수(Flushing) 전년대비 24.62% 감소

- 수계전환(대체급수)에 따른 관세척수 전년대비 71.28% 감소

❍ 사업소별 공공용수 현황

(단위 : ㎥)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2019년	1,559,986	225,618	298,788	66,496	115,551	119,290	586,387	54,430	93,426
2018년	2,208,314	813,468	86,427	228,212	295,878	242,719	94,694	78,727	68,189
증/감	- 648,328	-587,850	212,361	-161,716	-180,327	-123,429	191,693	- 24,297	25,237

※ 공공용수량 증가 사업소 : 서부, 남부, 강동

- 중부수도 : 전년도 수계전환, 송배수관 공사등으로 전년대비 587천㎥ 감소

서부수도 : 취약관로(관말정체 등) 퇴수량 증가등으로 전년대비 212천㎥ 증가

- 동부수도 : 전년도 수계전환등으로 전년대비 161천㎥ 감소

- 북부수도 : 배수지 청소용수 감소등으로 전년대비 180천㎥ 감소

- 강서수도 : 전년도 수계전환등으로 전년대비 123천㎥ 감소

- 남부수도 : 취약관로(수질사고)등으로 전년대비 191천㎥ 증가

- 강남수도 : 전년도 송배수관 공사등으로 전년대비 24천㎥ 감소

- 강동수도 : 연간단가(누수복구)등으로 전년대비 25천㎥ 증가

○ 사업소별 공공용수 사용내역(2019년)

(단위:㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계		1,559,986	225,618	298,788	66,496	115,551	119,290	586,387	54,430	93,426
소 계		216,902	26,673	82,252	5,062	9,721	7,199	57,745	1,704	26,546
연간단가	급수공사	38,960	5,340	1,327	1,769	3,871	4,900	19,705	641	1,407
	누수복구	88,138	13,522	37,785	2,161	1,981	428	6,725	904	24,632
	시 설 물	89,804	7,811	43,140	1,132	3,869	1,871	31,315	159	507
송배수관 등		114,045	37,039	5,566	14,719	3,727	10,052	29,516	547	12,879
배수지 청소용수		354,069	27,791	64,110	23,609	46,698	36,549	91,623	43,782	19,907
물세척수 (Flushing)		111,166	11,711	36,371	10,567	18,019	7,067	11,396	1,362	14,673
기타 (수계전환 등)		294,580	50,950	20,355	4,599	25,254	21,227	169,275	389	2,531
소계		469,224	71,454	90,134	7,940	12,132	37,196	226,832	6,646	16,890
취약관로	관말정체	192,893	19,090	46,246	1,763	7,725	17,888	86,661	2,676	10,844
	적수민원	276,331	52,364	43,888	6,177	4,407	19,308	140,171	3,970	6,046

○ 사업소별 공공용수 사용내역(2018년)

(단위:㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계		2,208,314	813,468	86,427	228,212	295,878	242,719	394,694	78,727	68,189
소 계		258,130	75,786	1,985	9,379	112,030	2,310	49,448	5,568	1,624
연간단가	급수공사	10,215	2,324	186	458	1,753	253	4,718	91	432
	누수복구	109,229	52,772	910	4,006	5,085	621	41,482	3,959	394
	시 설 물	138,686	20,690	889	4,915	105,192	1,436	3,248	1,518	798
송배수관 등		171,125	74,549	786	51,207	6,671	6,725	12,248	14,153	4,786
배수지 청소용수		413,696	61,923	18,845	49,793	107,988	33,114	90,703	41,450	9,880
물세척수 (Flushing)		147,477	8,214	52,957	10,668	9,087	14,206	7,396	6,443	38,506
기타 (수계전환 등)		1,025,833	534,679	21	102,074	50,011	148,195	187,759	110	2,984
소계		192,053	58,317	11,833	5,091	10,091	38,169	47,140	11,003	10,409
취약관로	관말정체	103,892	14,338	11,642	2,275	6,956	19,131	33,933	8,663	6,954
	적수민원	88,161	43,979	191	2,816	3,135	19,038	13,207	2,340	3,455

○ 월별 공공용수 사용량 변화

- 수계전환 관련하여 6월과 11월 공공용수 사용량이 제일 많음

□ 향후 계획

○ 상수도 통계자료 및 유수율 산정 시 자료로 활용

○ 배수지별 맞춤형 매뉴얼 작성에 따른 배수지 적정수위 지속적인 관리

○ 매월 정확한 공공용수량 파악으로 유수율 관리에 기여

- 매월 사업소별 공공용수량 산출 보고시 공공용수 관리대장 관리강화

붙임: 2019 공공용수 사용현황(총괄) 1부.  끝.