문서번호	도시철도설비부-1390
결재일자	2020.2.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	정보통신과장	도시철도설비부장
유홍근	추경수	02/10 김영수

『진접선 차량기지 건설공사 통신분야 실시설계용역』  사전규격공개 등록의견 검토 보고

2020.  02.

도시철도설비부

진접선 차량기지 건설공사 통신분야 실시설계용역』

사전규격공개 등록의견 검토 보고

『 진접선(4호선 연장) 건설공사 통신분야 실시설계용역』의 사전규격공개를    실시하고 등록의견에 대한 검토 결과를 다음과 같이 보고 드림.

Ⅰ		사전규격 공개 결과

○ 사전규격 공개 결과

- 공개기간 : 2020.02.04.(화) ~  2020.02.09.(일) (5일)

- 공개내용 : 사업수행능력평가기준, 과업내용서

- 공개장소 : 나라장터 입찰정보(용역)

- 공개결과 : 등록의견 1건(2020.02.06, 송*진)

Ⅱ		등록의견 내용

○ 등록 의견내용 : 광케이블 해킹 우려에 따른 보안대책 마련이 요구되고 있어 진접선 차량기지 건설공사에 해킹방지용 광케이블, 광점퍼코드, 피크테일 적용 요청 (과업내용서에 아래사항 반영요청)

반영요청 내용	[과업내용서] 3.2 실시설계 적용기준(page 14~16) (1) ‘전송설비 및 주 통신선로’ 항목에 아래 사항 반영요청 1)정보통신망 설계 및 구축은 ｢정보통신기반 보호법｣, ｢정보통신망이용촉진 및 정 보보호 등에 관한 법률｣, ｢방송통신발전 기본법｣, ｢방송통신설비의 기술기준에 관한 규정｣ 및 ｢방송통신설비의 안전성･신뢰성 및 통신규약에 대한 기술기준｣을 적용하여야 한다. 2)정보통신망을 위한 선로 설비는 TTA(한국정보통신기술협회) 표준 및 KICI (한국정보통신산업연구원) 표준을 준용하여야 한다. 3)구내 간 (선계･건물 간 선계･수평 배선계) 및 옥외 관로에 적용되는 광케이블은 광선로 중간에서 광신호 탭핑(Tapping)을 통한 해킹.통신교란을 방지할 수 있도록 해킹 방지(Infrared Blocking) 광케이블로 설계 및 사용하여야 한다. 4) 광통신장치의 연결은 광선로 중간에서 광신호 탭핑(Tapping)을 통한 해킹･통신 교란을 방지할 수 있도록 해킹 방지(Infrared Blocking) 광 패치코드･피그테일로 설계 및 사용하여야 한다.

○ 의견 검토결과

- 검토결과 : 광통신선로 해킹(보안)대책은 광케이블 뿐만 아니라 통신기계실, 통신장비 등 전반적인 정보보안대책이 필요한 사항으로, 과업내용서에 광통신선로 설계시 해킹방지대책 반영 추가

반영내용	○ [과업내용서] 3.2 실시설계 적용기준(page 14) ‘ (1) 정송설비 및 주 통신선로 3) 통신선로 ’설계항목에 다음 과업 ⑨ 항목 추가 ⑨ 광통신선로 설계시 해킹방지 대책을 고려하여 설계에 반영 제시하여야 한다. ※ 붙임 : 과업내용서 참조

Ⅲ		향후 일정

○ 사전규격공개 답변 나라장터 등록

○ 계약의뢰[도기본 → 재무과(본청)]

붙임  1. 의견서 1부.

2. 과업내용서(수정) 1부.  끝.