문서번호	급수운영과-3391
결재일자	2020.2.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		북부수도사업소장
안윤자	이문성	유승효		02/20 박병권
협 조
	시설관리과장		이승완
	시설운영팀장		박미영
	주무관		이한수

2020년 1월 공급량 분석 보고

2020. 2.

북부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2020년 1월 공급량 분석 보고

우리 사업소 유수율 목표달성을 위하여 2020년 1월 공급량 분석 및 향후 관리대책에 대해 보고드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량 현황: 9,237천㎥ ⇨ 전년 9,427천㎥ 대비 190천 2.01% 감소

○ 공급량 증감(사업소 전체)

월별	2019년(천㎥)		전년대비(천㎥,%)		2020년(천㎥)		전년대비(천㎥,%)
	월평균	일평균	증감량	증감율	월평균	일평균	증감량	증감율
계	9,427	304	10	0.1	9,237	298	-190	-2.01
1월	9,427	304	10	0.1	9,237	298	-190	-2.01

※ 2020년 1월 강북수계 본부 보정량 (–611㎥)  월계중2블록 반영

○ 공급량 증감(구별)

구 분	구 별
	계	강북구	도봉구	노원구
2019년 1월	9,427	2,514	3,079	3,834
2020년 1월	9,237	2,482	3,213	3,542
증감량(천㎥)	-190	-32	134	-292
증감율(%)	-2.01	-1.27	4.35	-7.62

○ 공급량 증감(중블록별)

중블록명	2019년(천㎥)		전년 대비(천㎥,%)		2020년(천㎥)		전년대비(천㎥,%)
	월평균	일평균	증감량	증감율(%)	월평균	일평균	증감량	증감율(%)
계	9,427	304	10	0.1	9,237	298	-190	-2.01
공릉1중블록	1,067	34	-86	-7.46	1,034	34	-33	-3.09
공릉2중블록	3,834	124	26	0.68	3,542	114	-292	-7.62
월계1중블록	1,792	58	47	2,69	1,780	57	-12	-0.67
월계2중블록	2,012	65	-28	-1.37	2,179	70	167	8.30
북악4중블록	722	23	51	7.60	702	23	-20	-2.77

□ 공급량 변화 추이(2018년~2020년)

○ 월별 전체 공급량 변화

○ 월별 일평균 공급량 변화

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증·감 주요 원인

◈ 전년 대비 인구수 감소(1,200,339명 ⇨ 1,179,120명)

◈ 일평균 2.2℃ 증가로 계량기 동파 발생 감소(332 ⇨ 111건)

◈ 누수사고 건 감소(73건, 1,738㎥/일 ⇨ 51건, 646㎥/일)

◈ 노후관 집중 정비로 누수사고 등 감소(12.248㎞ 개량)

◈ 중블록 경계밸브 점검 및 수전확인 실시

◈ 재개발 현장 점검 및 관리 철저

◈ 원인자 이설공사 구간 점검 및 관리 철저(2,279㎥/일 원인자부담금 납부)

□ 공급량 감소원인 분석

1. 사용 인구수 감소

○ 인구현황

(단위 : 명, %)

구 분	구 별				수계별
	계	강북구	도봉구	노원구	계	공 릉	월 계	북 악
2019년	1,200,339	318,761	338,834	542,744	1,200,339	588,279	508,988	103,072
2020년	1,179,120	313,705	332,753	532,662	1,179,120	580,450	497,243	101,427
증감량	-21,219	-5,056	-6,081	-10,082	-21,219	-7,829	-11,745	-1,645
증감율 (%)	-1.77	-1.59	-1.79	-1.86	-1.77	-1.33	-2.31	-1.60

○ 원인분석

- 사업소 관내 인구수 전년 동월 대비 21,219명 감소

- 월계2구역 인덕마을 주택재건축정비사업 시행으로 1,396세대 이주

2. 평균 기온 상승

○ 평균 기온 몇 강우량 현황

구 분	2018년 1월	2019년 1월	2020년 1월	전년 대비
일 평균 기온(℃)	-4.0	-0.6	1.6	2.2
평균 최고기온(℃)	0.2	4.1	11.9	7.8
평균 최저기온(℃)	-7.3	-5.7	-6.5	-0.8
강우일수(일)	7	-	6	6
강 우 량(㎜)	8.5	-	2.0	2.0
일평균 공급량(천㎥)	303	304	298	-6

○ 최근 3년간 일평균 기온 변화 추이

○ 원인분석

- 전년 동월 대비 평균기온이 2.2℃ 높고, 강우량도 2mm 증가

- 북악4중블록 공급량 감소(두원사우나 영업부진 사용량 1,015㎥ 감소)

- 공릉2중블록 공급량 감소(건영스파밸리사우나 영업 부진으로 사용량1,674㎥ 감소)

- 전년 동기 대비 동파 발생 건수 111건 감소하여 누수량 감소

(2019년–332건, 2020년 111건)

3. 누수 발생건수 감소

○ 구경별 누수발생 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2019년 1월			2020년 1월			전년 대비	비 고
계	77	100	%	51	100	%	-26
15~50㎜	72	93.5	%	40	78.4	%	-32
80~100㎜	4	5.2	%	10	19.6	%	6
150~200㎜	1	1.3	%	1	2.0	%	0
250~400㎜		0.0	%		0.0	%	0
500㎜이상		0.0	%		0.0	%	0

○ 중블록별 누수발생 현황

구 분	누수발생건수						방지량(㎥/일)
	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4
2019년	73	9	28	12	9	15	1,738	142	1217	119	162	98
2020년	51	8	19	9	13	2	646	44	255	246	87	14
증·감	-22	-1	-9	-3	4	-13	-1,092	-98	-961	127	-75	-84

○ 주요 누수탐지 적출현황

구분	중블록	복구일	위 치	구경(㎜)	관 종	방지량(㎥/일)	보수 내역
탐지	월계1	1/3	삼양로91길 29-7	40	GIP	175	노후관 개량
탐지	공릉2	1/17	덕릉로76길 18	100	DCIP	82	밸브설치

○ 원인분석

- 누수탐지 및 복구공사 22건, 방지량 1,092㎥/일 감소

4. 노후관 정비(불용관 포함)

○ 송배수관 공사현황

구분	공 사 명	공사개요		총사업비 (백만원)	사업기간	공종 (%)
		구경(㎜)	연장(m)
계		80~700	7,939	11,165	´19. 4.~12.	100
송배수관	노원구민회관~태릉입구역간 송배수관 정비공사	600~700	1,996	4,745	´19. 4.~10.	100
배급수관	쌍문동 372-19~137-240 외 3개소 배급수관정비공사	80~300	1,880	1,750	´19. 3.~12.	100
	중계동 27-85 ~ 34-5호외 7개소 배급수관정비공사	80~300	1,750	1,550	´19. 4.~11.	100
	쌍문동 88-1~103-70외 1개소 배급수관정비공사	80-300	690	1,700	´19. 4.~´20. 6.	50
간선배관	창동 746번지외 5개소 간선배관공사	80~300	1,623	1,420	´19. 6.~12.	100

○ 불용관 정비현황(30개소)

구분	중블록	위 치	구경(㎜)	개소	정비방법
급수공사	공릉1	창동 661-62 등	40~50	4	일자배관
급수공사	공릉2	공릉동 230-3 등	15~20	10	새들잠금 및 일자배관
급수공사	월계1	수유동 294-13 등	20~50	6	새들잠금 및 일자배관
누수복구	월계1	수유동 412-83 등	20	2	새들잠금
급수공사	월계2	쌍문동 137-204 등	20	2	새들잠금
급수공사	북악4	미아동 791-2516 등	20~50	6	새들잠금 및 일자배관

○ 원인분석

- 노후관 정비공사(연간단가 포함) 시행으로 12.248km 정비완료

- 불용관 30개소 정비완료

5. 시설물 점검

○ 쌍문동 256번지외 11개소 중블록 및 가압구역 경계밸브(퇴수밸브) 점검

○ 지하철 역사 주변 등 취약지역 집중 탐지 실시 및 점검

○ 월계2구역 재건축지역 등 재개발 현장 주변 탐지 및 점검

6. 다량급수처 사용량 감소

○ 코로나19 영향으로 대형 판매시설 영업부진으로 사용량 감소

- 북악4중블록 공급량 감소(미아롯데백화점 1,089㎥ 감소)

- 공릉2중블록 공급량 감소(세이브존 355㎥, 홈플러스 4,417㎥ 감소)

○ 학교 방학기간으로 사용량 감소

- 공릉2중블록 공급량 감소(청원고등학교 사용량 4,572㎥ 감소)

□ 공급량 증가원인 분석

1. 수전 증가

○ 구경별 수전현황

(단위: 전)

구 분	계	구 경(mm)
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300
2019년	291,397	258,379	11,753	9,765	6,088	3,505	1,026	379	206	132	76	37	51
2020년	292,194	259,049	11,760	9,764	6,197	3,544	1,042	384	200	132	79	38	5
증·감	797	670	7	-1	109	39	16	5	-6	0	3	1	-46

○ 원인분석

- 총 수전수는 292,194개로 전년 동월 대비 797개 증가함

- 건물 신축에 따른 13㎜ 가정용 세대별 계량기 670개 수전 증가함

2. 공공용수 사용

○ 공공용수 사용현황

구분	총공급량 (㎥)	공 공 용 수 사 용 량(㎥)						비율 (%)
		계	단위(연간)	취약관로	청소용수	세척수	수계전환
1월	9,237,171	1,002	(596)	406				0.01

○ 원인분석

- 원인자이설공사(동부간선 확장공사) 시행에 따른 퇴수 시행에 따른 월계중2블록 공급량 증가

※ 원인자부담금 고지 및 납부완료(퇴수 및 세척수량 2,279㎥)

- 환경부 상수관망 중점관리지역 선정관로 5개소 주기적으로 퇴수 시행 및 월 1회 수질검사로 공급량 증가(공릉1중 284㎥, 월계1중 67㎥ 퇴수)

3. 다량급수처 조정량 증가

○ 판매시설 영업호전으로 사용량 증가

- 월계2중블록 공급량 증가(이마트 영업호전으로 사용량 1,013㎥ 증가)

Ⅳ		향후계획

○ 공급량 감소를 위한 중블록(공릉2 → 공릉1, 월계2 → 월계1) 유입밸브및 유출관로 밸브 조절로 적정 공급량 유지

○ 이주중인 재개발 및 재건축지역에 대한 상수도 시설물 관리실태를 점검하여 누수 및 부정급수 여부 등 확인

○ 유수율이 낮은 가압구역 등 취약지역에 대한 집중 누수탐사 실시

○ 노후관(불요관) 정비를 위하여 횡단굴착 시행 및 확인 후 즉시 정비

○ 중블록 등 유량감시시스템을 활용 지속적 공급량을 비교 분석

보 ○ 동부간선도로확장공사(1공구) 구간내 상수도관 이설공사와 관련으로누수여부 현장점검

붙 임  중블록 공급량분석 카드 각 1부.  끝.