문서번호	공원운영과-2445
결재일자	2020.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원운영팀장	공원운영과장	동부공원녹지사업소장
윤정민	김태순	배기선	02/20 최현실
협 조
	서울숲공원지원과장		송복식

2020년 공원 내

어린이놀이터 관리계획

2020. 02

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

2020년 공원 내 어린이놀이터 관리계획

공원 내 어린이놀이터를 이용하는 어린이와 보호자가 안심하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 어린이놀이터 안전 및 위생관리에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 어린이놀이시설 안전관리법 제12조(어린이놀이시설의 설치검사 등)

- 설치검사, 정기시설검사, 안전점검, 합격표시 등

❍ 환경보건법 제23조(어린이활동공간 환경위해성 관리)

- 어린이활동공간 환경안전기준

- 어린이놀이시설의 시설기준 및 기술기준(행정안전부 고시 제2017-1호)

❍ 공원내 모래놀이공간 관리기준 개선(공원녹지정책과-10504, ’17.06.20.)

- 일상관리, 소독관리, 모래검사, 모래관리 안내표시 등

Ⅱ		어린이놀이터 현황

❍ 개소수: 총 11개(모래놀이공간 8개)

(단위 : ㎡)

연번	공 원 명	놀 이 터	(재)조성연도	면적	놀이기구수	모래면적	비고
		11개소		14,120	39	3,397
1	서울숲공원	환경놀이터	2012	1,500	1	132	위탁
2		숲속놀이터	2014	2,700	3	414	위탁
3		물놀이터	2005	2,800	1		위탁
4		경마장옆놀이터	2005	156	1	156	위탁
5		모래놀이터	2009	220	1	220	위탁
6	응봉공원	남쪽놀이터	2013	400	3	399
7		북쪽놀이터	2013	300	4	-
8	보라매공원	놀이터	2013	2,079	5	350
9	시민의숲	놀이터	2013	1,300	3	426
10	율현공원	3지역 놀이터	2016	713	5	-
11		4지역 놀이터	2016	1,952	12	1,300

※ 보라매공원 물놀이터는 물놀이형 수경시설로 별도관리

Ⅲ		2019년 관리실적

❍ 모래놀이공간 위생관리

- 기생충란 검사: 상·하반기 연 2회 검사결과 검사대상 모두 미검출

- 중금속 검사: 연 1회 검사결과 검사대상 모두 기준이하

공원명	모래놀이공간 (개소)	중금속 검사(1회)		기생충란 검사(2회)
		검사율(%)	검사결과	검사율(%)	검사결과
산하공원	4	100	기준이하	100	미검출
서울숲	5	100	기준이하	100	미검출

❍ 어린이놀이터 안전관리

- 정기시설검사: 총 11개 중 10개 합격, 1개 불합격

- 불합격 시설 내용

공 원 명	놀이터명	(재)조성연도	면적	놀이기구	비고
서울숲	무장애놀이터	2006	830	거인상1 뱀놀이1	2019.5.27. 불합격

▸불합격 사유: 자유하강높이 600mm이상이나 충격흡수표면처리가 없이 바닥면이 시멘트로 되어있음.

▸관리방안: 어린이놀이시설로서 이용금지하고 일반공원시설로 전환함.

▸위치도 및 현황사진

위치도	현황사진

Ⅳ		2020년 관리계획

어린이놀이시설 안전관리

❍ 기    준: 어린이놀이시설 안전관리법 제12조(어린이놀이시설의 설치검사 등)

❍ 주요내용: 설치검사, 정기시설검사, 안전점검 등

구 분	내 용
설치검사	- 신규 및 보수 시 시설물 인수전 설치검사 합격 여부 확인 - 반드시 합격증 확인 후 놀이터 개방 ※ 일부 보수라도 검사받야야 함
정기 시설검사	- 설치검사를 받은 시설에 대하여 2년에 1회 이상 검사 실시 - 설치검사 또는 정기시설검사 유효기간 만료 1개월 전 검사 의뢰
안전점검	- 월 1회 이상 자체 육안 또는 점검기구를 이용하여 조사 - 점검결과 위해를 끼칠 수 있다고 판단되면 이용 금지와 1개월 내 안전진단 의뢰
기 타	- 합격의 표시(설치검사 및 정기시설검사) - 담당자 안전교육 이수(2년에 1회 이상), 보험가입 등

중금속 및 기생충란 검사

❍ 관리기준: 중금속 검사(연1회), 기생충란 검사(연2회)

❍ 검사기간: 기생충란: 4월, 8월 / 중금속: 4월

- 4월 일괄 서울시보건환경연구원 검사 의뢰

- 기생충란 검사 하반기(8월) 1회 추가 검사 의뢰

❍ 검사방법

구 분	내 용
대상공원	- 보라매(1), 시민의숲(1), 응봉공원(1), 율현공원(1) ※ 서울숲 별도 시행
시료채취방법	- 별첨 시료 채취 방법 참조 중금속 250g, 기생충란 250g 각각 채취
시료제출일자	- 4.6(월)~4.8(수) 기간중 채취 후 4.9(목)까지 공원운영팀 제출 시료제출시 시료식별표 및 채취기록부 작성 제출

모래놀이공간 위생관리 강화

❍ 2020 모래검사 소독관리 강화

구 분	내 용	관리기준(이상)
위생관리	- 동물배설물, 각종 쓰레기 등 이물질 제거 - 모래바닥 배수상태, 표면상태 유지 - 바닥재에 진흙 등 주변 토양이 유입되지 않도록 유지 - 변색된 모래는 오염 가능성이 높아 깨끗한 모래로 교체	매일
소독관리	- 일광소독 강화(현행 주1회 이상 → 개선 주2회 이상) - 전문장비 소독 강화(현행 연2회 이상 → 개선 연4회 이상)	주2회 연4회(분기별)
모래검사	- 기생충란 검사 - 중금속 검사	연2회 연1회
모래관리 안내표시 등	- 모래놀이공간에 모래관리 내용 표시 - 보도자료, 구소식지 등에 모래관리 홍보	모든 모래공간 연1회

❍ 전문장비 소독 실시(오존수 및 고온스팀)

- 모래놀이터 대상지 4개소에 대해 연 4회 이상 실시(서울숲 자체 시행)

- 모래소독 전문장비 보유한 인근 자치구(관악, 서초 등) 장비 협조 요청하고 협조가 어려운 경우, 견적 가격이 저렴한 소독 전문업체에 의뢰하여 실시

환경보건 위해성 관리

❍ 기    준: 환경보건법 제23조(어린이활동공간의 위해성 관리)

❍ 주요내용: 어린이활동공간 환경안전관리기준, 시설기준 및 기술기준 등

구 분

내  용

확인검사

- 신규 설치 및 보수 시 어린이활동공간 환경안전관리기준 확인검사

- 확인검사 부적합시 시설이용 금지         ※ 일부 보수라도 검사

부식·노후화

- 시설물에 녹이 슬거나 금이 가거나, 도료 등이 벗겨졌는지 확인

도료·마감재

- 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬의 합은 질량분율로 0.1% 이하

- 납은 질량분율로 0.06% 이하

방부목재

- 사용금지된 목재방부제 사용 여부

- 사용금지 방부제 : A-1, A-2, CCA-1, CCA-2, CCA-3, CCFZ, CCB

모래

- 기생충(란) 불검출

- 중금속 기준치 이하

함량기준	납(Pb)	카드뮴(Cd)	6가크롬	수은(Hg)	비소(As)
mg/kg	200이하	4이하	5이하	4이하	25이하

합성고무 바닥재

- 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬의 합은 질량분율로 0.1% 이하

- 폼알데하이드 방산량이 75mg/kg 이하

Ⅴ		행정사항

❍ 모래놀이공간 위생관리(일광소독 주2회 등)포함 일상관리 강화

❍ 산하공원 월1회 안전점검 결재 시 담당자 협조 요망

❍ 모래검사 시료 제출(상반기) - 4월9일(목) 제출

❍ 서울숲공원은 자체 관리 후 공원운영과 실적 제출

❍ 상·하반기 어린이놀이터 안전 및 위생관리 실적 보고

- 상반기: ’20.6.30.까지 /  하반기: ’20.12.20.까지

붙임: 1) 기생충란 시료채취 및 검사의뢰 방법 1부.

2) 중금속 검사일정 및 검사의뢰 방법 1부.

3) 안전점검 실시대장 및 안전점검의 항목 및 방법 각 1부.

4) 서울시 2020 어린이놀이터 안전 및 위생 관리계획 1부.

5) 어린이놀이터 안전 및 위생관리 실적 보고(양식) 1부.  끝.