문서번호	수도자재관리센터-2814
결재일자	2020.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
공사자재관리팀장		소장
김경호		02/21 정임근
협 조
	행정관리팀장		代김미현

2020년 공사용 자재 수급 계획

2020. 02

수도자재관리센터

(공사자재관리팀)

2020년 공사용 자재 수급 계획

◯ 본부, 수도사업소에서 구매 요구한 공사용 자재를 우수한 품질로 통합구매

◯ 공사 현장에 필요한 시기에 안정적으로 소요자재 공급 및 비축

→ 행정효율 제고 및 예산절감 도모, 좋은 자재로 맑은 물 공급

1		개 요

□ 근   거 : 서울특별시 수도자재관리규칙 제5조 제2항

□ 대   상 : 본부 및 수도사업소 상수도공사용 관급자재

○  품 종(대분류) : 직관류(주철관,강관),이형관, 밸브류(소화전 포함),

압륜류, 철개류, 계량기보호통, 순환아스콘

□ 자재 수급체계 : 행정포털『자재관리시스템』에 의한 수급관리

○ 수급 흐름도

공사주관 부서 (본부,사업소)	⇒ 구매 요구	수도자재관리센터	⇔ 출고 반납	공사현장 (본부,사업소)
- 자재 사용계획수립 - 자재 구매요구 및 예산 재배정		- 자재 통합구매 및 검사(수) - 자재 입․출고관리		- 자재 사용(시공) - 남은 자재 반납

□ 자재적치 장소

○  수도자재관리센터 ⇒ 공사용 자재

- 야적장(13,000㎡) : 주철관류, 이형관류, 철개류, 계량기보호통 등

- 자재창고(1,385㎡) : 밸브류, 고무링류, 볼트·너트류 등

○  강북아리수정수센터 ⇒ 긴급 누수복구 자재 등

- 야적장(1,720㎡) : 400mm이상 강 직관류 및 이형관류

2		자재수급 계획

□ 추진방향

○ 상수도 관련 법령 및 규정에 적합한 우수한 자재 수급

○ 원활한 자재 수급을 위한 적기 구매 및 적절한 재고관리

→ 연간 구매량(이월분 포함) 대비 출고량 조사 ·분석 및 본부 (사업소)

사업계획 감안

○ 조달구매 원칙으로 공정성 및 투명성 확보

○ 자재구매 검사 강화로 불량자재 반입 원천 차단

□ 자재수급

○ 상수도사업본부에서 사용 승인한 자재 구매

○ 공사 주관 부서의 자재사용계획에 의거 구매요구된 자재에 대해 공사시기, 재고량, 납품기한 등을 감안, 구매 수량 및 시기 탄력적 조정 시행

○ 성수기의 원활한 자재 공급을 위하여 사용빈도에 따라 전년 사용량의 10~30% 저장 자재 확보

○ 다음년도 2∼3월 사용 자재를 예산배정·발주 및 납기에 필요한 소요기간을 고려, 금년도 예산 범위 내 저장자재 구매·비축

□ 구매계획

○ 품목별 구매량

구 분	합 계	직관류	이형관	밸브류	압륜류	철개류	계량기 보호통	순환 아스콘	비 고
수 량	64,189	2,303	7,421	1,740	15,150	1,483	4,092	32,000	재고량 93,190 감안 (2019.12.31.기준)
금 액 (백만원)	7,727	1,541	794	1,276	1,053	623	715	1,724

(단위 : 본,개,조,톤)

※ 2019년 출고량 : 168,821(본,개,조,톤) / 31,921백만원

○ 구매계획량 산정 : 최근 3년간 평균 자재 출고량(175,236) 및 2020년 본부(사업소) 사업계획 반영

구 분	본부 사업계획		증·감률	비 고
	2019년	2020년
노후밸브 정비	3,200개소	2,685개소	(감)16%
배급수관 정비	60km	23km	(감)61%
송배수관 정비	21km	15km	(감)28%
계량기보호통 뚜껑정비	6,168개	4,640개	(감)24%

○ 품목별 구매방법

구 분	품 목	비 고
조달구매	주철관류(직관, 이형관 - 에폭시도장), 밸브류, 이탈방지압륜, 계량기보호통, 철개류
일반구매	강관류, 옥외소화전, 순환아스콘	자체규격서 충족

※ 2019년 구매비율(건수) : 조달구매 95.9%  일반구매 4.1%

□ 출고관리

○ 월별 자재 출고량 추이

○ 성수기(4 ~ 11월) 출고량 증가에 대비하여 월별 예상 출고 및 구매량 관리

3		자재검사

□ 품질검사 개요

○ 검사기준 : KS 규정, KWWA(상하수도협회),KFCR(한국주물공업협동조합) 단체표준, 구매지침서, 방침서 등 적용

○ 대상자재 : 직관류, 이형관류, 압륜류, 계량기보호통류, 밸브류, 철개류 등 구매물품

○ 검사분류

-  공장 검사 : 계약물품 납품 전 생산업체에 출장하여 규격검사, 수압 · 성능시험 등 실시

-  입고 검사 : 계약 물품이 납품된 자재에 대해 자재센터내에서 관능 및 규격 검사를 실시한 후 납품 조치

□ 품질검사 강화

○ 관련근거

- 누수방지과-14137(‘20.01.02) “수도자재관리센터 점검결과보고”

- ‘20.01 수도자재관리센터 ”2020년 주요업무 추진계획” 본부장 대면 보고

구 분		주 요 내 용	비 고
직관류	당초	계약업체에서 공인기관시험 시편 확보 및 의뢰
	강화	검사 공무원이 공인기관시험 시편 확보 및 의뢰
		공장검사시 에폭시 부착강도 시험 추가
밸브류	당초	계약업체에서 공인기관시험 시편 확보 및 의뢰
	강화	검사 공무원이 공인기관시험 시편 확보 및 의뢰 입고검사시 도막두께 측정 추가
철개류	당초	계약업체에서 공인기관시험 시편 확보 및 의뢰
	강화	검사 공무원이 공인기관시험 시편 확보 및 의뢰 입고검사시 철개두껑,틀, 중량검사 추가
계량기보호통	당초	계약업체에서 공인기관시험 시편 확보 및 의뢰
	강화	검사 공무원이 공인기관시험 시편 확보 및 의뢰
검사공무원이 직접 공인기관 시험의뢰		분기 1회 실시(시편 봉인)
에폭시 부착강도 시험		상·하반기 각 1회 실시

【 검사방법 : 공통 】

□ 검사 세부기준 : 규격검사 및 재료성적검사

○ 각 자재별 생산수량 또는 로트 수량(품목별 검사방법 참조)에 대한 샘플링 검사 실시

○ 재료시험은 물리시험 및 화학시험등 KS 및 관련규정에 따라 실시하고 시험성적서를 제출해야 함

- 시험성적서는 공인시험기관성적서와 시험장비를 갖추고 있는 제작사 또는 협력업체(주물, 고무링 등)의 자체시험성적서를 적정하게 분배 인정

- 도료(피복) 및 고무(라이닝 등)에 대한 물리시험(비중시험 등) 및 화학시험(용출시험 등)은 공인기관시험성적서 및 도료제작사(KS 인증업체 및 시험 장비를 갖춘 업체 : 거래명세서 제출) 자체시험 성적서 인정

- 주름마디스테인리스강관,청동주물의 용출시험 및 화학성분분석시험은 공인기관 시험성적서, 부품제작사(KS 인증업체, 시험장비를 갖춘 업체) 자체시험성적서 인정

○ 전년도 검사에 불합격이 없는 제품은 공장검사 일부 생략(50% 범위 내) 단, 버터플라이밸브는 공장검사를 생략하지 않음.

○ 공장검사 불합격 시 재검사는 샘플수를 2배로 검사 시행 및 조달청에 통보 단, 수정 가능한 경미한 사항은 제외.

○ 당해연도 검사에 동일제품에 2회 불합격  할 경우 그 다음 날 부터 3개월 이상 구매 제한, 조달청에 통보

□ 제작사 자체 규격검사

○ 납품 전량에 대해 KS 및 관련규정에 의하여 제작사 자체 품질 검사(내압, 두께, 무게 등)를 실시하고 검사결과서를 제출하여야 함

□ 용출시험 : 수도법 제14조 및 KS 규정 적용

○ 수돗물에 접촉하는 모든 수도공사용 자재

○ 위생안전 기준 및 KS 기준 시험성적서 인정(자체성적서 포함)

○ 성적서 인정은 검사일 기준 1년 이내로 한정하며, KC인증 제품은 생략 가능

○ 동일도료 사용에 대한 동일업체 제품에 대하여 공통 인정

- 계약금액 1억원 이하는 위생기준검사 또는 KS 용출검사 실적이 있는 경우 해당 성적서로 대체함

-  도료의 제품 변경시 용출검사 실시하고 해당성적서 제출

○ 품목별 상세 검사방법 -- 붙임 참조

4		재고 및 안전 관리

□ 재고관리

○ 재고조사

- 매일 입·출고 자재에 대해 전산 재고와 현장 재고의 일치여부 확인

- 재고량이 일치되지 않을 경우 원인분석 후 조치

○ 정비의 날 운영 : 필요 시

- 경미한 도색 및 정비는 자체에서 정비

- 자체 정비가 곤란한 경우 납품업체 협조

○ 장기 미사용 자재 해소

- 먼저 입고된 자재부터 우선하여 출고

- 장기재고 발생이 예상되는 자재는 유사기능 자재로 재고전환,  개조, 교환 등으로 소진

- 사용빈도가 적은 자재는 공사부서와 재 협의 후 구매

□ 안전관리

○ 장비운영, 자재적재 상태 등에 대해 매월 1회 안전교육 실시

○ 자재 입 ․ 출고 시 안전관리 강화

○ 작업 및 자재적재 상태 등 안전여부 수시점검

5		행정사항

□ 『2020년 공사용 자재 수급 계획』 본부 · 사업소 송부

붙임 1. 구매 계획량 1부.

2. 품목 별 검사 기준 1부.  끝.