문서번호	기전과-1882
결재일자	2020.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		서수일	02/21 김영철
협 조	주무관			윤석주
	주무관			정법관
	주무관			천흥규
	주무관			최재호
	주무관			박찬용

「2020년 풍수해대비」

수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 2.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「2020년 풍수해 대비」

수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행계획

2020년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역의 도로기전시설물 일제점검을 시행하고 적출사항 개선하여 풍수해 대비에 철저를 기하고자 함.

1		관련 근거

☐ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례

☐ 『2020년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행』

: 하천관리과-2529(2020.2.18.)호

2		시설 현황

☐ 주요 수방시설

시설물명	연 장(m)	배수펌프	토출량 (㎥/min)	양 정 (m)	비 고
퇴계로지하차도	250 (왕복4차선)	10HP × 3대	2.1	12
		7.5HP ×1대	1.2	12
서빙고지하차도	340 (왕복2차선)	20HP × 2대	2.8	15
		7.5HP × 1대	1.0	15
증산지하차도	575 (왕복6차선)	40HP × 2대	10	11.5
		50HP × 1대	11.3	11.5
성산지하차도	377 (편도3차선)	15HP × 2대	2.3	12
		20HP × 1대	4.4	12
모래내지하차도	325 (왕복2차선)	15HP × 3대	2.3	12
		5HP × 1대	0.65	12

※ 우리사업소 관내 지하차도 13개소 중 상기 5개소를 제외한 8개소는 자연배수

- 강제배수지(5개소) : 퇴계로, 서빙고, 증산, 성산, 모래내 지하차도

- 자연배수지(8개소) : 연희, 잠수교북단, 두무개, 남산1호터널 입구, 남산2호터널 입구,  의주로, 이태원, 신사 지하차도

☐ 도로시설별 주요 기전설비 현황

○ 터널 기전설비 : 6개소

구 분	수배전 설 비	조명등	방 재 설 비						비 고
			소화기	소화전	비상경보 비상방송	송풍기	발전기	CCTV
합 계	177	5,245	522	153	391	23	5	131
남산1호	64	1,600	205	69	133	15	1	41
남산2호	49	898	108	36	68	4	-	33
남산3호	54	1,064	97	48	102	4	2	23
금 화	5	730	48	-	68	-	1	13
월드컵	2	442	24	-	-	-	1	6
봉 산	3	511	40	-	20	-	-	15

○ 지하차도 기전설비 : 12개소

구 분	분전함 (관리실 포함)	조명등	방 재 설 비				비 고
			소화기	배수펌프	발전기	CCTV
합 계	25	2,052	107	17	6	74
퇴계로	2	88	13	4	1	7
서빙고	2	118	15	3	1	9
증 산	5	289	27	3	1	34
성 산	3	139	7	3	1	3
모래내	2	137	7	4	1	8
연 희	1	112	4	-	-	1
잠수교북단	1	137	4	-	-	12	승강기:1
두무개	2	234	4	-	1	-
의주로	1	55	4	-	-	-
이태원	2	306	8	-	-	-
남산2호	1	77	2	-	-	-
신 사	2	360	20	-	-	-

○ 교량 및 고가차도, 지하차도 상부 가로등 설비 : 24개소

구 분	분전함	조 명 등 현 황
		합 계		차 도 등		보 행 등		육 교 등		교량 하부등	경관 조명
		등주	조명등	등주	조명등	등주	조명등	등주	조명등
합 계	40	1,275	3,218	1,234	1,424	22	31	19	19	48	1,696
한강교량	20	660	2,303	621	702	22	26	17	17	2	1,556
일반교량	5	267	285	267	280	-	5	-	-	-	-
고가차도	13	255	473	253	285	-	-	2	2	46	140
지하차도 상부	2	93	157	93	157	-	-	-	-	-	-

◆ 한강교량(4) : 양화, 마포, 서강, 원효대교     일반교량(2) : 구룡교, 월드컵대교 접속교

◆ 고가차도(11) : 모래내,한남1,두무개,남산소월,한남2,옥천,삼각지,성산,서소문,현저,봉원

◆ 지하차도 상부(7) : 의주로,퇴계로,이태원,서빙고,증산,성산,모래내

3		추진 계획

☐ 점검 및 정비기간 : 2019. 2. 26. ~ 2019. 4. 29.

○ 세부 추진일정

점검계획 수립방침 및 대상파악 제출 (2. 24.까지)		1차점검 시행 (2.26.~3.31.)		지적사항 보완조치 (3.2.~3.31.)		조치결과 제출 (4.3.까지)
2차 집중점검 시행 (1차점검 시 미조치 사항 위주) (4.1.~4.24.)		지적사항 정비완료 (4.6.~4.29.)		조치결과 제출 (5.8.까지)

☐ 1차 점검 및 정비 (‘2020년 해빙기 대비 도로시설물 안전점검’으로 대체 시행 )

○ 시행 기간 : 2020. 2. 26. ~ 2020. 3. 31.

○ 점검 대상 : 35개소(터널, 지하차도, 교량 및 고가차도 도로기전시설물)

구 분	합 계	터 널	지하차도	교량 및 고가차도	비고
시설물	35	6	12	17

○ 점 검 자 : 기전과 직원(사무실, 터널 및 가로등·지하차도 담당)

○ 점검 방법 : 자체 점검반 구성 운영(육안 및 장비이용 점검)

○ 주요 점검 내용

- 수배전반 및 방재설비(소화설비, 제연설비,CCTV, 긴급전화, 발전기 등)   육안점검 및 작동시험

- 조명제어반 및 조명등 동작 상태

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 가동상태

- 전기설비 절연, 접지저항 측정 및 누전차단기 동작상태

- 시설물 관리 및 청소 상태

☐ 2차 점검 및 정비

○ 시행 기간 : 2020. 4. 1. ~ 2019. 4. 24.

○ 점검 대상, 점검자, 점검 방법 : 1차 점검과 동일

○ 점검 내용 : 1차 점검 지적사항 미조치 건 위주로 점검 실시

4		지적사항 조치계획

☐ 경미한 사항 : 자체보수 및 정비 실시

☐ 중대한 사항 : 조치계획 수립 후 전문업체에 보수의뢰

※ 전문업체 : 연간단가업체 또는 해당 시설물 제작·설치 업체 등

5		행정 사항

☐ 2020. 02. 20. : 점검계획 수립

☐ 2020. 04. 03. : 1차 점검 지적사항 조치결과 제출(하천관리과)

☐ 2020. 05. 08. : 2차 점검 지적사항 조치결과 제출(하천관리과)

붙임  1. 점검대상 현황 제출서식 1부.

2. 점검결과보고 제출서식 1부.  끝.