문서번호	교량안전과-2984
결재일자	2020.2.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		박찬규	02/26 하현석
협 조
	주무관			백종호

천호대교(본선 P3~P7)

강구조시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 02

2,020

『천호대교(본선 P3~P7)』

강구조시설물 안전점검 결과 보고

천호대교(본선 P3~P7) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 드림

시설물 현황

천호대교(본선)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	25.6	1,150	광장동 310~ 천호동 462	교량안전과 (강구조교량팀)	DB-18	STB PSC	'76.7.5	동아건설

천호대교(본선) 현황사진 및 평면도(종단면도)

(본선 외부 및 하부사진)	(평면도 및 종단면도)

점검개요

점검일자 : 2020.2.21.(금)

점검구간 : 천호대교

- 본선 P3~P7구간 강박스(STB) 4열(G1~G4열)

점 검 자 : 교량안전과(강구조교량팀) 이우근, 이제택, 백종호(시설물담당)

점검결과

천호대교(본선 P3~P7)

*************

*********************************

****************************

*****************************************

********

*************************************

***************************************

**************************************

*****************************************************

조치계획

점검결과 발견된 결함사항에 대하여 정비계획 수립 후 일괄 정비 시행.(강구조교량팀 시설물 담당자 조치)

붙 임 : 천호대교(P3~P7) 안전점검 결과 보고서 1부. 끝