문서번호	토질재료시험과-120
결재일자	2020.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이용규		代문상묵	02/26 한휘진
협 조

2020년 품질시험 실무지침서 개정 결과 보고

2020. 2.

품 질 시 험 소

(토질재료시험과)

2020년 품질시험 실무지침서 개정 결과 보고

우리 품질시험소에서 품질시험 매뉴얼로 활용 중인「품질시험 실무 지침서」를 시험방법의 최근 KS 개정 사항 반영 및 사용 장비의 작동 방법 정비 등 개정 결과를 보고 드림.

□ 추진근거

○ 2020년 품질시험 실무지침서 개정 계획

: 토질재료시험과-61호(2020. 2. 3.)

□ 개    요

○ 책 자 명 : 2020년 품질시험 실무지침서(토질재료시험편)

○ 기    간 : 2020. 2. 3. ~ 2. 26.

○ 개정방법

- 품질시험 방법의 최근 KS(한국산업규격) 개정사항 반영·정비

- 품질시험 및 장비작동 방법 추가 작성

○ 개정현황

구 분	당 초	변경(금회 개정)	증 · 감	비 고
책자규모	1책 305쪽	1책 323쪽	증) 18쪽
KS 개정 반영	-	22항목
품질시험 방법	11종 89항목	11종 96항목	증) 7항목
장비작동 방법	36건	39건	증) 3건	추가 3 변경 1

□ 세부 개정 내용

○ 시험 항목 추가: 2품목 7항목

- 시각 장애인용 점자 블록 시험(KS F 4561): 5항목

- 테라조 타일 시험(KS F 4035): 2항목

○ 시험 방법 주요 개정 내용

종별 구분	시험 방법	항목 수	개정내용	개정 전	개정 후
	계	22
흙	흙의 씻기 시험	1	시험 명칭 변경	흙의 씻기 시험	흙의 200체 통과량 시험
	얕은 기초의 평판재하시험	1	하중 증가량 개정	10t/㎡ 또는 목표 하중의 1/6 중 적은 값	목표하중의 1/8이하로 8단계
포장재, 골재	골재의 체가름 시험	2	시험 명칭 변경	굵은 골재 및 잔골재의 체가름 시험	골재의 체가름 시험
	굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험	2	용어 변경	진밀도	겉보기 밀도
시멘트 제품	점토 벽돌 시험	3	내용 추가	벽돌 치수 190×90×57 205×90×75	벽돌 치수 190×90×57 205×90×75 230×90×57
	도자기질 타일 시험	8	내용 개정	볼록 및 오목 뒤틀림 측정은 두 개의 대각선에서 측정	볼록 및 오목 뒤틀림 측정은 각각의 대각선에서 측정
원심력철근 콘크리트관	외압 강도 시험	1	용어 변경	공시관	시험용 관
금속재료	겉모양·치수 시험	4	용어 변경	마디	리브

- 기타 오타 수정 및 서식 등 내용 변경

○ 장비작동 방법 정비: 4건

- 대체 장비 구매에 따른 작동 방법 추가: 3건

· 평판재하 시험기

· 아스팔트 혼합물 휠 트래킹 시험기

· 아스팔트 혼합물 슬래브 콤팩터

- 장비 교체에 따른 작동 방법 변경: 1건

· 금속재료 시험기

○ 품질시험 및 장비작동 방법 정비 결과

연번	품질시험 종별	시험항목 수			장비작동 방법(건)			비고
		당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
	계	89	96	증)7	36	39	증)3
1	흙	10	10	-	5	6	증)1
2	포장재	8	8	-	3	3	-
3	준설토	1	1	-	1	1	-
4	아스팔트 혼합물	14	14	-	11	13	증)2
5	상온 아스팔트 혼합물	4	4	-
6	골재	11	11	-	3	3	-
7	콘크리트	2	2	-	1	1	-
8	시멘트 제품	24	31	증)7	8	8	-
9	암석·석재	5	5	-	1	1	-
10	원심력철근콘크리트관	1	1	-	1	1	-
11	금속재료	9	9	-	2	2	-

□ 책자 발간 및 안전수칙 현황판 제작

○ 품질시험 실무지침서 책자 제본: 15권

- 토질재료시험과 9권, 내부 보관 6권

○ 시험실 안전수칙 현황판 제작: 12개

- 시험실에서의 안전수칙을 제작하여 각 시험실에 부착

○ 소요예산: 990천원

- 품질시험 실무지침서 제본   : 50천원 × 15권 = 750천원

- 시험실 안전수칙 현황판 제작: 20천원 × 12개 = 240천원

□ 향후일정

○ 2020. 3. : 책자 발간 및 배부

붙임  2020년 품질시험 실무지침서 1부(별첨)