문서번호	정수시설과-2049
결재일자	2020.2.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
신중선		남효돈	02/27 박동규
협조	정수운영과장		방진표
	행정관리팀장		윤충용

‘2020년 해빙기 및 풍수해 대비’

정수장 시설물 안전점검 추진계획

2020. 2.

광암아리수정수센터

‘2020년 해빙기 및 풍수해 대비’

정수장 시설물 안전점검 추진계획

해빙기 안전사고 예방과 풍수해에 선제적으로 대응하고자 정수장 시설물에 대한 안전점검을 실시하고자 함.

1		추진개요

□ 추진근거

○ ‘재난 및 안전관리 기본법’ 제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

○ 2020년 해빙기 및 풍수해 대비 취‧정수장 시설물 안전점검 추진계획

- 상수도사업본부 생산관리과-2102(2020.2.21.)

□ 추진방향

○ 해빙기 및 풍수해로부터 안전한 시설물 관리체계 구축

○ 국가안전대진단 점검표를 활용한 위험시설 등 집중 합동점검 실시

○ 안전점검 실명제 철저 시행 및 점검결과 공개

□ 시설현황

구 분		정수시설	취수시설
위 치		하남시 서하남로 293 (면적 : 206,693㎡)	․원수공급 : 팔당1취수장 ․관리주체 : 한국수자원공사 팔당권 관리단 ․위 치 : 경기도 하남시 배알미길 82
시설 용량	표준처리	40만 톤/일
	고도처리	25만 톤/일

2		세부 추진계획

□ 추진기간 : 2020. 2. 28(금) ~ 4. 29(수)

○ 해빙기 점검기간 : 2020. 2. 28 ~ 3. 31

○ 풍수해 점검기간 : 2020. 2. 26 ~ 4. 29

□ 대상시설

시설명	개 요	규 모	비 고
***	************	**********
***	***************	******
*****	*************	******
***	****************	******
***	******************	****
***	*****************	*******
***	***********************	******
*****	*******************	**********
*****	*******************	******
******	**************************	**********
*****	*********************	*****
******	************	***
*****	***********************	***
***	********************	********
******	*****************	****
*******	******************	******
******	*****************	******
******	*****************	******
******	*****************	******
*******	*****************	****
***	********************	************
****	**********************	******
***	******	*****
****	*****************
***	*******************	****
*******	**********************	*********
******	***********************	**********
*****	**********************	**********

□ 점검일정

구 분	해빙기 점검		풍수해 대비 점검
	1차	2차	1차	2차
점검주체	광암 자체	본부 및 외부전문가 합동점검		광암 자체
점검일자	‘20.3.2~3.13	‘20.3.16		‘20.4.1~4.17

○ 해빙기 1차 점검 : 해빙기 대비 점검표 활용하여 자체점검 시행

○ 해빙기 2차 + 풍수해 1차 점검 : 국가안전대진단 점검 동시 시행

○ 풍수해 2차 점검 : 합동점검 시 지적사항 정비

□ 점검반 편성

분야 구분		수질분야	시설분야	기계설비	전기설비
광암 자체	총괄	******	******
	반장	***	***	***	***
	반원	*************	********	*************	*************
본 부		***	***	***	***
외부전문가			***

※ 외부전문가 : ******************************

□ 주요 점검사항

분 야	주요 점검사항	담당부서
수 질	수질, 가스, 약품, 생산공정, 배출수, 고도처리 등	정수운영과
시 설	절개지, 축대, 옹벽, 기타 토목건축 시설물	정수시설과
기계‧전기	유량계, 각종 기전설비, CCTV설비 등

3		분야별 점검내용

해빙기 대비 점검

□ 시설분야

○ 기초지반, 절토부, 굴착사면

- 기초지반 연약화로 붕괴, 침하발생 유무 / 비탈면 낙석 및 붕괴 발생 여부

- 표면수 유입방지용 배수시설 설치 여부 / 비탈사면 보호, 보강시설의 상태

○ 옹벽, 석축, 건축물

- 콘트리트, 보강토, 석축 옹벽파손 및 균열 발생여부

- 주변 배수시설 관리상태 적정 여부 / 건축물 부재의 구조적 균열 및 발생여부

- 건축물의 기울음, 외벽 경사, 균열 발생여부

- 주변지반 부등침하, 융기현상 발생 여부

□ 기전분야

○ 전기분야

- 특, 고압 패널 상태 및 인입전선로 배관, 케이블 상태 이상 여부

- 개폐기, 차단기 등 접속부 이상 유무 / 유입, 몰드 변압기 설비 정상 작동 여부 등

○ 기계분야

- 모터기동반(리액터/인버터) 정상 작동 여부

- 모터펌프 운전 중 소음 및 진동 발생 여부

- 인입토출 관압계 작동 및 전송 이상 유무 / 전동밸브 동작상태 이상 유무 등

□ 수질분야

○ 정수장 수처리제 저장․투입시설 중점점검

- 수처리제 저장․보관시설, 이송배관, 접합부, 밸브 등 관련 설비의 부식․손상․균열 등으로 인한 누출․유출 가능 여부

○ 관련법규 준수 및 위기관리 매뉴얼 현황화 여부

- 화학물질관리법, 고압가스안전관리법, 산업안전보건법 등 관련 규정에 맞게 시설물을 관리하고 있는지 여부

- 수처리제 누출감지장치, 긴급 차단 밸브, 유출방지턱 등 누출 시 사고 확산 방지를 위한 긴급 차단 설비 설치 관리상태 여부 등

풍수해 대비 점검

□ 시설분야

○ 석축, 옹벽, 절개지, 급경사지, 입간판 등 취약 시설물 점검

○ 시설물 구조적 균열, 붕괴, 전도 등 이상 징후 여부

○ 공사장 터파기 구간 안전조치 이행 상태 점검

- 공사장 내 침사지, 하수관로, 빗물받이, 맨홀 등 관리상태

○ 수방자재(마대, 천막, 삽 등) 적정 수량 확보 여부

○ 배수로 유입 및 유출부위 막힘 여부

○ 생산 시설물 최적상태 유지, 침수대비 배수기능 상태 유지 여부

○ 구조물 및 정수장 시설 안전관리

- 기초지반, 절토부, 굴착사면의 세굴, 침하 전도 발생 여부

- 옹벽, 석축물, 건축물의 변형, 파손, 기울음, 균열 발생 여부

- 정수시설(착수정 ~ 정수지 배수시설) 이상 유무 확인

□ 기전분야

○ 중계펌프 모터, 수배전반 설비, 배수펌프 등 기전설비 점검

○ 수처리제 저장․보관시설의 이송배관, 접합부, 밸브 등 관련 설비의 부식․손상․균열 등으로 인한 누출․유출 가능 여부

○ 누출감지장치, 긴급 차단 밸브, 유출방지턱 등 누출 시 사고 확산 방지를 위한 긴급 차단 설비 상태 등

○ 전기․계측제어설비 등의 동작상태, 이상소음 발생 여부 등

○ 수방장비(양수기, 호스 등) 적정 수량 확보 및 정상 작동 여부

○ 각종 기전시설 이상 유무 확인

□ 수질분야

○ 위기관리 매뉴얼을 통한 염소 투입설비 이상 유무

○ 정수장 수처리제 저장․투입시설 중점점검

- 화학물질관리법, 고압가스안전관리법, 산업안전보건법 등 관련 규정에 맞게 시설물을 관리하고 있는지 여부

- MSDS, 개인보호장구, 소화장비 등 적정 수량 및 위치에 비치 여부

4		행정사항

□ 점검계획 및 조치결과 보고(본부 안전총괄과 및 생산관리과)

○ 해빙기 2차 및 풍수해 1차 점검 조치결과 보고           (‘20.04.03)

○ 풍수해 2차 점검 조치결과 보고                         (‘20.04.29)

□ 점검 시 조치사항

○ 점검결과 경미한 지적사항은 즉시 시정 조치하고, 예산이 수반되는 사항은 응급조치 후 조치계획 수립하여 정비

○ 점검결과 축대, 옹벽, 석축 등 이상 징후 발견시 외부전문가 초빙하여 현장 정밀점검 시행

□ 외부 전문가 수당 지급

○ 합동점검 참여 외부전문가(1명) 수당 지급

붙  임 1. 2020 해빙기 대비 안전점검표 1부.

2. 2020 풍수해 대비 점검표 1부.

3. 2020 국가안전대진단 점검표 1부.  끝.