문서번호	서울특별시공무원수련원-1713
결재일자	2020.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
최은규		이무규	03/03 이영배
협조

(2월)기계 안전교육

2020년 2월

★ 기 계 안 전 교 육 ★

□ 교 육 일 : 2020년도 2월  28일 금요일

□ 교육내용 : 대기오염물질 배출시설

1. 특징

가) 대기오염물질을 대기에 배출하는 시설물, 기계, 그 밖의 물체로서 대기환경보전

법 새행규칙 “별표 3”에서 정하는 시설

나) 배출시설은 21개 주요 업종과 기타 6개 시설군으로 구성되어 있다.

- 2015, 1, 1일부터 새로운 배출시설 분류체계를 적용

* 보일러 중 가스류 또는 경질유 {경유, 등유,부생연료유 1호(등유형), 휘발유,나프         타, 정제연료유만을 연료로 사용하는 시설의 경우에는 시간당 증발량이 2톤 이         상이거나 시간당 열량이 1,238,000㎉/h 이상인 경우 배출시설에 포함

다) 배출시설은 개별시설로 설치허가(또는 신고)를 받는 것을 원칙으로 하되, 배출시설

에서 발생된 대기오염물질이 일련의 공정작업이나 연속된 공정작업을 통하여 밀페

된 상태로 배출시설을 거쳐 대기중으로 배출되는 경우로서 해당 배출구에 설치된       최종시설을 허가(신고) 받은 경우에는 일련,연속 공정에 설치된 모든 배출시설은

허가을 벋거나 신고를 배출시설로 간주

라) 배출시설의 규모는 연료사용량, 용적, 열량, 동력 등으로 정하고 있으면 최대시설

용량(규모)을 적용한다.

- 연료사용량은 고체 환산 연료사용량을 말하며, 용적은 내용적을 기준으로 함

- 동일 사업자에 그 규모 미만의 동종시설이 2개 이상 설치된 경우로서 그 시설의

총 규모가 대상 배출시설란엣 정하고 있는 규모 이상인 경우에는 그 시설들을          배출시설로 한다.

마) 배출시설명은 대상 배출시설란에서 규정하고 있는 배출시설을 기준으로 한다.

사) “연료 사용량”이란 연료별 사용량에 무연탄을 기준으로 한 고체연료 환산 계수를

곱하여 산정한 양을 말한다.

- 고체연료 환산계수는 다음 표화 같으며, 다음 표에 없는 연료의 고체연료, 환산

계수는 국가 또는 지방중소기업청 국가공인기관에서 발급 받아 체출한 증명서에

적힌 해당 연료의 발열량을 무연탄발열량으로 나누어 산정

- 이 경우 무연탄 1킬로구램당 발열량은 4,600㎉로 함

고체연료 환산계수

연료 또는 원료명	단 위	환산 계수	연료 또는 원료명	단 위	환산 계수
무연탄	㎏	1.00	유연탄	㎏	1.34
코크스	㎏	1.32	갈탄	㎏	0.90
이탄	㎏	0.80	복탄	㎏	1.42
목재	㎏	0.70	유황	㎏	0.46
중유	L	2.00	중유(A,B,C)	L	1.86
원유	L	1.90	경유	L	1.92
등유	L	1.80	휘발유	L	1.68
나프타	L	1.80	엘피지	㎏	2.40
액화 천연가스	S㎥	1.56	석탄타르	㎏	1.88
메탄올	㎏	1.08	에탄올	㎏	1.44
벤젠	㎏	2.02	돌루엔	㎏	2.06
수소	S㎥	0.62	메탄	S㎥	1.86
에탄	S㎥	3.36	아세틸렌	S㎥	2.80
일산화탄소	S㎥	0.62	석탄가스	S㎥	0.80
발생로가스	S㎥	0.2	수성가스	S㎥	0.54
혼성가스	S㎥	0.60	도시가스	S㎥	1.42
전기	KW	0.17

교육대상자	윤 종 선	전 영 빈