문서번호	조경과-3380
결재일자	2020.3.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	조경과장
김세준		이현삼	03/05 문길동
협 조

- 증산 공공주택 복합시설 관련 -

사업계획 승인 신청 관련 협의건 검토보고

2020. 03.

푸른도시국

(조경과)

- 증산 공공주택 복합시설 관련 -

사업계획승인 신청 관련 협의건 검토보고

**************************************************************************

□ 관련근거

- *****************************************************

□ 사업개요

*******	*	************
******	*	**********************
************	*	*****
*********	*	********
********	*	**********
*******	*	****
*********	*	************************
******	*	*******************
********	*	***********************
******	*	************

□ 조경협의(Ⅰ) - 조경면적

*****		*******					******	*** ***	***
		********	********			*****
***** *******		*************	*******	*	***	***	******	*****	**
	**** ***	************	*	*	*	*** *****	******		*
	**** ***	******************** *****************	***	*	*** **	*** *****	******		*
*****		*************	***	*	***	**	******	*****	**
*****			*		*	*
*****		*************	***	*	***	***	******	*****	**
**** ******		********************** ******************	***	*	****	***			****
*** ***		********************* **************	*			*			****
**** ******		****				*			****
****		*****************

*********************************************

□ 조경협의(Ⅱ)

****	****	****	**	*****			***	** ****	*** ***	**
***	*	*		**************** **************** ****************			***	*****	*****	**
*** ******* ********	****	**	*	*******	*	****	***	***	*****	**
	***	***	*	***	*	*****	**	***	*	*
	***	**	*	***	*	*****	***	**	*	*
	***	**	*	***	*	***	**	**	*	*****
*** ******* ******	****	**	*	*******	*	**	***	*****	*****	**
	***	**	*	***	*	*****	***	*****	*	*
	***	**	*	***	*	*****	***	*****	*	*

※ 주거지역 내 조경면적에 대한 교목 및 관목 식재기준(㎡당) : 교목 0.2주, 관목 1주 적용

※ 교목 확보(반영) 수량 조경기준 제7조(식재수량 및 규격) 제2항 가중치 적용

□ 검토결과(의견사항)

- 조경공간은 「조경기준」제4조(조경면적의 산정), 제5조(조경면적의 배치) 규정 준수

- 은행나무는 향후 민원발생 방지 및 쾌적한 생활환경 조성을 위해 ’수나무‘ 식재 검토

- 옥상녹화 상세도면에 대해서는 추후 사업시행(변경)인가 또는 착공 전 등 협의 시 제출 바람

- 옥상조경지역에는 이용자 안전을 위하여 높이 1.2m 이상의 난간 등의 안전구조물과 수목지지대 설치

- 옥상 및 인공지반 조경계획(건축분야 포함) 관련 방수 및 반근 조치 필요 추후 별도 도면 제출 필요

- 생태면적률은 공간유형별 표준단면도를 도서에 추가

- 열섬현상 완화 및 홍수피해 저검 등 도시환경을 친환경적으로 개선하기 위한 투수성 포장재 적용 검토

- 옥상녹화 관련 “서울시 옥상녹화 가이드라인” 등 반영 설계(서울시 홈페이지 - 환경 - 자료실 - 공원 - 70번, 72번 참조)

- 평의자, 파고라 등 신규 설치시 “서울우수공공디자인 디자인가이드북” 참고

(홈페이지 주소 http://sgpd.seoul.go.kr/)

□ 조치계획

- 상기 검토결과(의견사항)를 협의요청 기관(부서)인 공공주택과에 회신코자 함.

붙임  조경계획도면 각1부.  끝.