수질자동측정기 미설치 배수지

잔류염소 측정결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	장래현	김명기	03/06 代김효선

	관내 수질자동측정기 미설치 배수지 4개소와 배수지 급수구역내 수도꼭지에 대한 잔류염소를 측정하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보고자 : 공업(화공)6급 성명 : 장래현

□ 측정대상 : 수질자동측정기 미설치 배수지 4개소 및 관말 수도꼭지

□ 측정일자 : 2020. 03. 04 ~ 06

□ 측정방법 : 2개조 편성, 주 1회 측정

- 가조 : 장래현, 윤동연

- 나조 : 박순덕, 김진경

□ 측정항목 : 잔류염소

□ 측정결과 : 먹는물 수질기준에 적합

(단위 : mg/ℓ)

측정날짜 배수지명	3월 4일		3월 5일		3월 6일		수 계	비 고
	배수지	수도꼭지	배수지	수도꼭지	배수지	수도꼭지
수유5배수지					0.24	0.16	구의아리수정수센터 (월계배수지)
수유6배수지					0.26	0.18	구의아리수정수센터 (월계배수지)
우이 배수지			0.24	0.15			구의아리수정수센터 (월계배수지)
상계 배수지	0.20	0.19					강북아리수정수센터 (공릉배수지)

끝.