문서번호	조경과-3584
결재일자	2020.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
이진범	김병완	03/09 문길동

가로수 생육환경 개선(중구) 설계심의 결과보고

2020. 3.

푸른도시국

조  경  과

가로수 생육환경 개선(중구) 설계심의 결과보고

2020년 가로수 생육환경 개선사업(중구)에 대해 설계심의[자체]를 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

사업개요

❍ 사 업 명 : 2020년 가로수 생육환경 개선(중구)

❍ 위    치 : 중구 서소문로 등 8개 노선

❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 6.

❍ 사업금액 : 금109백만원

❍ 사업내용 : 가로수 공분 보식 및 보호판 설치 등

- 가로수 : 가로수 그루터기 제거 및 보식 42주 실시

- 보호판 : 보호판 34개소 교체  등

사업 세부내역

❍ 사업대상지 현황사진

마른내로	동 호 로
서소문로	퇴 계 로

❍ 가로수 식재내용

- 은행(B18) 17주, 회화(R15) 4주, 이팝(R15) 16주, 느티(R15) 3주, 살구(R15) 2주

설계심의 개요

❍ 심의구분 : 자체심의

❍ 심의내용 : 설계 적정 여부

❍ 심의결과 : 조건부 가결

심의결과

❍ 가로수 보식시, 기 식재된 수종과 동일하게 식재하여 통일성 유지

❍ 식재위치는 주변 여건을 고려하여 필요시 조정하여 식재

- 동호로 280은 한전 배전함 및 맨홀 등으로 인해 가로수 뿌리 생육에 방해, 위치 조정 필요

- 서소문로 18은 한전 배전함 및 보도 중앙에 위치하여 보행에 방해 우려,

도로쪽으로 위치 조정

동호로 280 보식 대상지	서소문로 18 보식 대상지

❍ 가로수 식재시 지면보다 낮게 식재(5~10㎝)하여 빗물유입 유도 및 융기 대비

❍ 가로수 식재 전 검수 철저 시행, 특히 흉고직경이나 근원직경 외 수형 및 지하고 등을 확인하여 가로수로 적합한지 확인할 것

❍ 가로수 식재 전에는 토양개량 및 영양공급을 충분히 시행하고 가로수 보호틀내 급양급수관 설치

❍ 보호판 교체시 보도가 협소할 경우 정사각형이 아닌 직사각형 형태로 설치

❍ 보호판 표면은 요철이 있는 미끄럼 방지 시설이 있는 제품으로 설치

보고자 의견

❍ 심의 내용을 자치구에 통보하여 내실있는 사업이 되도록 추진

붙임문서 1. 설계심의자료 1부

2. 설계심의 결과서 1부.  끝.