문서번호	정수과-3180
결재일자	2020.3.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
이경우		유준수	03/11 이철범
협 조
	정수시설과장			양영민
	주무관			서영호
	주무관			서홍교

활성탄흡착지 누출오존 저감을 위한 개선방안

2020. 3.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

활성탄흡착지 누출 오존 저감을 위한 개선방안

*****************************************************************

Ⅰ		현황 및 문제점

□ 활성탄흡착지 현황

○ 시설현황

구 분	규격
유량조절방식	***********
설계유량	*************
규격	*****************************
LV(선속도)	********
EBCT(공상접촉시간)	***
입상활성탄	**********************
역세척방식	******
하부집수장치	******************

○ 장비현황

- 오존계측기 10대(용존오존농도계 2대, 누출오존농도계 8대)

- 수질계측기 4대(탁도계 2대, 입자계수기 2대) 등

□ 운영상 문제점

*********************************************

***********************************

**************************************

Ⅱ		개 선 방 안

□ 활성탄흡착지 유입수로 개구부 밀폐

*********************************************

**************************

개구부 위치	개구부 사진

*****************************************

*****************************************

*****	*****

***********************************************************************************

□ 활성탄흡착지 유입수로 배기팬 가동

*************************************************

****************************************************

Ⅲ		향 후 계 획

□ 활성탄흡착지 개구부 12지점(계열별 6지점) 밀폐(정수시설과 협조)

□ 개부구 밀폐 완료 후 오존/AOP 최적 운영방안 도출 실험 실시

※ 향후 고도처리시설 전반에 대한 종합 결과 보고 예정

첨부 : 오존/AOP 최적 운영방안 실험 중간결과 1부.  끝.