문서번호	교통운영과-4420
결재일자	2020.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
고광호		박성재	03/13 강진동
협 조
	주무관			류근호

도로표지(지점 안내표지)문안 심의 요청 검토 보고

[서초구 양재대로 염곡동서지하차도 주변]

2020.  3.

도시교통실

(교통운영과)

도로표지(지점 안내표지) 문안 심의요청 검토 보고

서초구 양재대로 염곡동서지하차도 신설로 인한 지점 안내표지 교체 및 신설로 인한 문안 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

○ 요청기관 : 도시기반시설본부(토목부–4888)

○ 요청일시 : 2020. 3. 9.

○ 요청내용

-	서초구 양재대로상 기존 지점안내표지 교체 및 신설 등으로 인한 문안 심의 요청

□ 표지판 위치 및 수량

○ 도로표지판 13개소

- 방향표지(단면2개, 양면3개), 출구점 2개소, 신설 3개소, 자동차전용표지 2개소, 버스전용차로안내표지 1개소

양재대로

염곡

사거리

□ 검토 내용 및 결과

○ 검토내용 : 도로표지규칙 등 관련 규정 적정 여부

○ 검토결과 : 붙임 참조

□ 행정사항

○ 도로표지 문안 검토결과를 도시기반시설본부(토목부) 및 시설관리공단(도로관리처) 통보.

- 도로표지규칙 제5조에 의거 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치하도록 하고 있고, 또한 교차로 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 항상 일치하도록 되어 있는바 안내지명 선정시 준수할 것

- 기존 도로표지 철거시는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로표지를 제작, 식별이 가능한 장소에 설치하여야 함.

- 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(https://www. kor earoadsign.go.kr)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적 입력 여부 확인 하시기 바람.

- 본 염곡동서지하차도 신설로 인한 교통흐름이 원할하게 진행되고 혼란이 없도록 신설·이설되는 도로표지는 도로표지규칙 제10조 등 규정 준수할 것

※ 붙임 문안검토 내용 중 부적정한 사항, 의문사항이 있을 경우 시공전 유선 또는    공문으로 문의

붙임 : 양재대로 염곡동서지하차도 도로표지 문안검토 결과1부.  끝.

□ 양재대로 염곡동서지하차도 주변 도로표지 문안검토 결과

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		도기본 작성 문안(안)
1				검토결과 반영
	검토결과	○ 출구점표지(2지명) 설치방법(도로표지규칙 제6조 제1항 제1호) - 당초 표지 문안 형식으로 작성 표시 - 한남대교 영문 : Hannamdaeygo(Br) → Hannamdaeygo Br 표기
2				검토결과 반영
	검토결과	○ 자동차전용도로는 고속도로 설치기준을 준용하도록 되어 있어 지점 안내방식 적용 타당함(도로표지규칙 제6조제1항) - 직진방향 : ‘수서IC’ 하단에 ‘구룡터널 Guryong Tunnel’ 추가 표기. - 수서IC 앞 41번(시도번호) → 61번(자동차전용도로) 수정 표기. - ‘구룡터널’ 앞 51번(자동차전용도로) 표기.
3				작성문안 적정
	검토결과	○ 버스전용차로 안내표지판 훼손으로 기존 표지 교체 설치 적정

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		도기본 작성 문안(안)
4 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				작성 문안 적정
	검토결과	○ 앞면 - 직진방향 : ‘수서IC’ 하단에 ‘구룡터널 Guryong Tunnel’ 추가 표기. - 직진방향 : 수서IC 앞 51번(자동차전용도로) 표기 - 직진방향 : 시도번호 41번, 91번 표기 삭제
5				검토결과 반영
	검토결과	○ 연번 1번과 동일(검토 개선안) - 화살표 표시는 위쪽 방향으로 표기 - 화살표 상단에 고속국도 1번(하), 자동차전용도로 88번(상) 표기 - 한남대교 영문 : Hannamdaeygo(Br) → Hannamdaeygo Br
6				검토결과 반영
	검토결과	○ “당초 표지문안” 도형식으로 도로표지는 수정 표기 ○ 한남대교 상단(고속국도 1번 → 자동차전용도로 88번 수정표기) ○ 고속국도(1번)은 주행 중 도로(On the way) 개념으로 표기 ○ 직진방향 : ‘성산대교’ → ‘강남순환로(Gangnamsunhwan-ro)’으로 표기 ○ 예고표지에서 도로교차지점까지 거리(200m → 60m) 수정 표기

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		도기본 작성 문안(안)
7 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 41번(시도번호) → 51번(자동차전용도로) 표기 ○ 회전방향 : ‘수서IC’ → ‘구룡터널(Guryong Tunnel)’ 포함 표기
8 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 헌릉IC 하단에 영문(Heolleung IC) 표기 ○ 앞면 : 직진방향 화살표 끝 고속국도(1번) 표기/ 성산대교 → ‘양재IC(영문 포함)’ 표기 ○ 뒷면 : 직진방향 ‘수서IC’ 하단에 ‘구룡터널(Guryong Tunnel 포함)’ 표기/ 시도번호(51번)는 자동자전용도로 형태로 표기
9				작성문안 적정
	검토결과	○ 도로표지 규칙 등 준수 제작·시공

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		도기본 작성 문안(안)
10	신설			검토결과 반영
	검토결과	○ 연번 8번 예고 표지로 직진방향 ‘성산대교’ → ‘양재IC’/ 양재IC 앞 노선 번호 1번(고속국도) 형태 표기. ○ 지하차도(1,2차로) 등 도로이용자 혼선 우려로 설치 위치, 설치여부 등 면밀히 검토 필요함.
11	신설			검토결과 반영
	검토결과	○ 예고표지 중복 그리고 예고표지와 차로지정표지의 직진방향 지명 상이로 도로이용자 혼선 우려됨으로 설치여부 등 검토 필요함.
12	신설			검토결과 반영
	검토결과	○ 차로지정표지 설치(도로표지규칙 제6조 제1항 제1호) - “지하도로의 진입부 전방에서 차로별 진행방향의 안내가 필요한 경우” 등 차로지정표지를 문형식으로 설치하도록 되어 있으므로 여건에 맞게 도로표지 설치 검토 필요함.

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		도기본 작성 문안(안)
13				도기본 작성문안 적정
	검토결과	○ 도로표지 규칙 준수 시공