문서번호	공원운영과-4106
결재일자	2020.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원운영팀장	공원운영과장	중부공원녹지사업소장
양예지	이무림	이인수	03/13 박미애
협 조
	북서울꿈의숲관리사무소장		강병욱
	공원여가과장		김지석

2020년 남산 및 산하공원 어린이놀이터 관리계획

2020. 3.

중부공원녹지사업소

(공원운영과)

2020년 남산 및 산하공원

어린이놀이터 관리계획

남산 및 산하공원 내 어린이놀이터를 이용하는 어린이와 보호자가 안심하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 어린이놀이터 안전 및 위생관리에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

❍「어린이놀이시설 안전관리법」제12조(어린이 놀이시설의 설치검사 등)

- 설치검사, 정기시설검사, 안전점검, 합격표시 등

- 어린이놀이시설의 시설기준 및 기술기준(행정안전부 고시 제2017-1호)

❍「환경보건법」제23조(어린이 활동공간 환경위해성 관리)

- 어린이 활동공간 환경안전관리기준

❍ 공원내 모래놀이공간 관리기준 개선(공원녹지정책과-10504, ’17.06.20.)

- 일상관리, 소독관리, 모래검사, 모래관리 안내표시 등

Ⅱ		어린이놀이터 현황

❍ 개소수 : 총 11개소

(단위 : ㎡)

연번	공 원 명	놀이터명	위 치	(재)조성연도	면적	모래면적	비고
1	남산공원	유아숲체험원(한남)	용산구 한남동 772-1	2013	5,000	53
2		유아숲체험원(장충)	중구 장충동2가 산14-21	2013	5,000	27
3		장충단공원 놀이터	중구 장충동2가 197	2015	224	224
4		남촌놀이터	중구 회현동1가 산1-16	2018	885	303
5	용산가족공원	용산가족공원 놀이터	용산구 이태원로 60	2009	1,029	400
6	중랑캠핑숲	가족캠프존 내 숲속놀이터	중랑구 망우로 87길 110	2010	417	350
7		중랑캠핑숲 물놀이장	중랑구 망우로 87길 110	2018	381	-	탄성포장
8	간데메공원	간데메공원 놀이터	동대문구 서울시립대로2길 59	2013	289	16
9	북서울꿈의숲	북서울꿈의숲놀이터	강북구 월계로 173	2018	715	167
10
		북서울꿈의숲 상상어린이놀이터	강북구 월계로 173	2018	482	115
11		북서울꿈의숲 유아숲체험원	강북구 월계로 173	2019	12,800	68

※ 모래놀이공간 10개소(면적 1723㎡)

Ⅲ		2019년 관리실적

❍ 어린이 놀이터 안전관리

- 설 치 검 사 : 검사대상 1개소 놀이터 합격(북서울꿈의숲 유아숲체험원)

- 정기시설검사 : 검사대상 5개소 놀이터 합격(남산공원 유아숲체험장 제1놀이터,

제2놀이터, 간데메공원 놀이터, 용산가족공원 놀이터, 장충단공원 놀이터)

❍ 모래 놀이공간 위생관리

- 기생충란 검사 : 상·하반기 연2회 검사결과 검사대상 모두 미검출

- 중금속 검사 : 연1회 검사결과 검사대상 모두 기준이하

공원명	모래놀이공간 (개소)	중금속 검사(1회)		기생충란 검사(2회)
		검사율(%)	검사결과	검사율(%)	검사결과
남산공원	4	100	기준이하	100	미검출
산하공원	6	100	기준이하	100	미검출

Ⅳ		2020년 관리계획

어린이놀이시설 안전관리

❍ 기    준 : 어린이놀이시설 안전관리법 제12조(어린이놀이시설의 설치검사 등)

❍ 주요내용 : 설치검사, 정기시설검사, 안전점검 등

구 분	내 용
설치검사	- 신규 및 보수 시 시설물 인수전 설치검사 합격 여부 확인 - 반드시 합격증 확인 후 놀이터 개방 ※ 일부 보수라도 검사받야야 함
정기 시설검사 (금년 5개소)	- 설치검사를 받은 시설에 대하여 2년에 1회 이상 검사 실시 - 설치검사 또는 정기시설검사 유효기간 만료 1개월 전 검사 의뢰
안전점검	- 월 1회 이상 자체 육안 또는 점검기구를 이용하여 조사 - 점검결과 위해를 끼칠 수 있다고 판단되면 이용 금지와 1개월 내 안전진단 의뢰
기 타	- 합격의 표시, 검사불합격시 시설 이용금지 - 담당자 안전교육 이수(2년에 1회 이상), 보험가입 등

환경보건 위해성 관리

❍ 기    준: 환경보건법 제23조(어린이활동공간의 위해성 관리)

❍ 주요내용: 어린이활동공간 환경안전관리기준, 시설기준 및 기술기준 등

구 분

내  용

확인검사

- 신규 설치 및 보수 시 어린이활동공간 환경안전관리기준 확인검사

- 확인검사 부적합시 시설이용 금지         ※ 일부 보수라도 검사

부식·노후화

- 시설물에 녹이 슬거나 금이 가거나, 도료 등이 벗겨졌는지 확인

도료·마감재

- 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬의 합은 질량분율로 0.1% 이하

- 납은 질량분율로 0.06% 이하

방부목재

- 사용금지된 목재방부제 사용 여부

- 사용금지 방부제 : A-1, A-2, CCA-1, CCA-2, CCA-3, CCFZ, CCB

모래

- 기생충(란) 불검출

- 중금속 기준치 이하

함량기준	납(Pb)	카드뮴(Cd)	6가크롬	수은(Hg)	비소(As)
mg/kg	200이하	4이하	5이하	4이하	25이하

합성고무 바닥재

- 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬의 합은 질량분율로 0.1% 이하

- 폼알데하이드 방산량이 75mg/kg 이하

중금속 및 기생충란 검사

❍ 관리기준: 중금속 검사(연1회), 기생충란 검사(연2회)

❍ 검사기간: 2020.03. ~ 2020.12.

- 4월 일괄 서울시보건환경연구원 검사 의뢰

- 기생충란 검사 하반기(8월) 1회 추가 검사 의뢰

※ 2020 공원내 어린이놀이터 안전 및 위생 관리계획(공원녹지정책과-2814, 2020.02.17.)

사업소 검사일정(기생충란 - 4월, 8월/중금속 - 4월)

❍ 검사방법

구 분	내 용
대상공원	- 남산공원(4), 북서울꿈의숲(2), 용산가족공원(1), 중랑캠핑숲(1), 간데메공원(1)
시료채취방법	- 별첨 시료 채취 방법 참조 중금속 1.5kg, 기생충란 250g 각각 채취
시료제출일자	- 4.6(월)~4.8(수) 기간중 채취후 4.9(목)까지 공원운영팀 제출 시료제출시 시료식별표 및 채취기록부 작성 제출

일상적 관리 강화

구 분	내용	관리기준(이상)
위생관리	- 동물배설물, 각종 쓰레기 등 이물질 제거 - 모래바닥 배수상태, 표면상태 유지 - 바닥재에 진흙 등 주변 토양이 유입되지 않도록 유지 - 변색된 모래는 오염 가능성이 높아 깨끗한 모래로 교체	매일
소독관리	- 일광소독 강화(현행 주1회 → 개선 주2회) - 전문장비소독 강화(현행 연2회 → 개선 연4회)	주2회 연4회
모래검사	- 기생충란 검사 - 중금속 검사	연2회 연1회
모래관리 안내표시 등	- 모래놀이공간에 모래관리 내용 표시 - 보도자료, 구소식지 등에 모래관리 홍보	모든 모래공간 연1회

❍ 전문장비 소독 실시

- 모래놀이터 대상지 9개소에 대해 연 4회 이상 실시

- 견적 가격이 저렴한 소독 전문업체에 의뢰

Ⅴ		행정사항

❍ 위생관리(일광소독 포함) - 남산 및 산하공원별 일상관리 자체 강화

❍ 모래검사 시료 제출(상반기) – 4.9(목)까지 공원운영팀 제출

❍ 어린이놀이터 안전 및 위생관리 실적 보고

- 상반기 : ’20.6.30.까지 /  하반기 : ’20.12.20.까지

- 남산 및 산하공원 월1회 안전점검결과 결재시 담당자 협조 요망

- 북서울꿈의숲공원은 자체 관리후 공원운영과 실적 제출

붙임  1) 2020 공원내 어린이놀이터 안전 및 위생 관리계획 1부.

2) 기생충란 시료채취 및 검사의뢰방법 1부.

3) 중금속 검사일정 및 검사의뢰방법 1부.

4) 2019년 모래놀이공간 관리실적 1부.

5) 어린이놀이터 안전 및 위생관리 보고(양식) 1부.  끝.