문서번호	교량안전과-4223
결재일자	2020.3.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		교량기획팀장	교량안전과장
이노진		代김시련	03/16 하현석
협조
	교량관리팀장		강천수

2020년 상반기 샛강문화다리 집중점검 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3.

안전총괄관

(교량안전과)

2020년 상반기 샛강문화다리 집중점검 시행 계획

시설물 안전 관리에 관한 특별법령 및 ‘20년 교량시설물 안전점검 추진계획에 의거 샛강문화다리 상반기 집중점검(팀단위) 시행계획을 보고 드림

□ 관 련 근 거

○ ‘20년 교량시설물 안전점검 추진계획(교량안전과-1384, ’20.1.30.)

□ 시설물 개요

○ 위치 : 시울특별시 영등포구 신길동 ~ 여의도동

○ 법정구분 : 보도교(법정외)  ○ 준공일자 : 2011.05.

○ 제    원

- 본  선 : B=3.6~5.6m, L=220m(강관트러스거더)

- 접속교 : B=4.5m, L=104m(강관거더)

○ 설 계 사 : 석탑엔지니어링  ○ 시 공 사 : 일경산업개발(주), 신안종합건설

위 치 도	전 경

□ 점 검 개 요

○ 점검일시 : 2020. 3. 27.(금) 14:00~18:00

○ 점검내용 : 본선, 접속교, 경사로 및 중점 점검사항 점검

○ 점검인원(팀단위 집중점검)

- 외부점검자 : 코비코리아 홍정모 전무 ※ 시설안전자문위원 주치의

- 내부점검자 : 교량기획팀, 교량관리팀

□ 팀별 주요 점검구간

점 검 조	점 검 구 간	점 검 내 용
교량기획팀	상부거더	상부거더 육안점검(변형 및 좌굴)
교량관리팀	하부 및 신축이음부	케이블 및 하부구조 손상여부

□ 중점 점검사항

○ 상부거더 변형 및 좌굴 발생 여부 육안점검 실시※ 붙임2 교량현황(중점 점검사항) 참조

○ 케이블 손상 및 과다 진동 발생 여부

사장교 보강형	사장교 케이블

□ 준비사항

○ 차    량 : 순찰차 2대

○ 개인용구 : 안전모, 안전화, 안전조끼, 안전대 등

○ 점검도구 : 점검배낭, 수첩, 카메라, 망치, 손전등 등

□ 행정사항

○ 외부위원(주치의) 점검수당 지급 : 지급금액 200천원

붙 임 : 1. 팀별 점검구간              1부.

2. 교량 현황 및 점검방안      1부.

3. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.

4. 점검양식                   1부.

5. 외부전문가 자문의견서      1부.

6. 집결장소 알림              1부.  끝.