시  민

문서번호	공간정보과-2699
보존기간	년
결재일자	2020.3.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관	공간정보과장	시설안전부장
신정민	유명은	03/16 신용철
협 조
	주무관		홍석현
	주무관		박광수
	주무관		박현대

2019년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

공공측량성과심사(최종) 결과보고

2020. 3.

상수도사업본부

【공간정보과】

2019년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

공공측량성과심사(최종) 결과보고

『2019년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』공공측량성과심사(최종) 결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

추진근거

❍ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제18조 및 동법 시행규칙 제22조

추진목적

❍ 공신력 있는 심사기관의 성과심사를 통해 정확도 점검 및 품질 확보

대상사업 : 2019년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

성과심사

❍ 심사대상 : 조사·탐사/측량·편집이 완료된 상수도시설물 25.4㎞

❍ 심사기관 : 공간정보품질관리원(국토교통부 수탁기관)

❍ 심사기간 : 2020. 2. 18. ~ 3. 13.

❍ 심사방법 : 실내 및 현지심사(대상 무작위 표본추출)

❍ 심사항목 : 조사·탐사/측량, 정위치·구조화 편집

심사결과

❍ 총 사업물량 843.2㎞ 중 848.5㎞ 성과심사 완료(심사율 100.6%)

❍ 심사대상 25.4㎞ 모두 성과심사기준에 “적합”

평가항목	조사·탐사/측량	정위치 편집	구조화 편집
심사결과	“적합”	“적합”	“적합”

Ⅱ		심사현황

대상사업 : 2019년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업개요(측량 및 편집 843.2㎞, *****백만원)

구 분	중부・서부	동부・북부	강서・남부	강남・강동
용역내용	측량 및 편집 : 210.4㎞ (신설 31.4, 기존 179.0)	측량 및 편집 : 210.9㎞ (신설 32.8, 기존 178.1)	측량 및 편집 : 211.4㎞ (신설 35, 기존 176.4)	측량 및 편집 : 210.5㎞ (신설 24.9, 기존 185.6)
용역기간	2019. 4. 4. ～ 2020. 3. 31. [2019. 4. 4.~2019. 12. 31.(1차), 2020. 1. 1.~2020. 3. 31.(2차)]
계약금액	*****백만원	*****백만원	*****백만원	*****백만원
사 업 자	㈜신한항업 ㈜동광지엔티	아이씨티웨이㈜ 삼아항업㈜	공간정보기술㈜ 삼아항업㈜	㈜지오스토리 네이버시스템㈜

공공측량성과심사

❍ 성과심사 대상

구 분		합 계	중부·서부	동부·북부	강서·남부	강남·강동
지하시설물도		141도엽	50도엽	36도엽	14도엽	41도엽
심사물량	합 계	25.517㎞	7.634㎞	5.169㎞	4.789㎞	7.925㎞
	탐 사	5.107㎞	0.280㎞	2.585㎞	2.193㎞	0.049㎞
	실 측	20.091㎞	7.354㎞	2.394㎞	2.519㎞	7.824㎞
	불 탐	0.319㎞	-	0.190㎞	0.077㎞	0.052㎞

❍ 사업물량 대비 성과심사율

구 분		합 계	중부·서부	동부·북부	강서·남부	강남·강동
누적심사율		100.6%	100.5%	100.3%	101.3%	100.4%
사업물량		843.200㎞	210.400㎞	210.900㎞	211.400㎞	210.500㎞
심사물량	누 적	848.580㎞	211.469㎞	211.476㎞	214.220㎞	211.415㎞
	전 회	823.063㎞	203.835㎞	206.307㎞	209.431㎞	203.490㎞
	금 회	25.517㎞	7.634㎞	5.169㎞	4.789㎞	7.925㎞

❍ 심사항목(기준) 및 방법 : 공공측량성과심사 규정에 의함

[붙임1] 공공측량성과심사 기준 및 방법요약 참조

Ⅲ		심사결과

조사/탐사 및 측량(현장) : 표본검사(2%)

구 분		대상	기준이내	적합도	심사기준	심사결과
총 계	평면	***	***	******	적합도 80% 이상	적 합
	심도		***	******		적 합
중부·서부	평면	***	****	******		적 합
	심도		****	******		적 합
동부·북부	평면	***	***	******		적 합
	심도		***	******		적 합
강서·남부	평면	***	***	******		적 합
	심도		***	******		적 합
강남·강동	평면	***	****	******		적 합
	심도		****	******		적 합

조사/탐사 및 측량(실내) : 표본검사(20%)

구 분		대상	기준이내	적합도	심사기준	심사결과
총 계	평면	****	****	*****	적합도 80% 이상	적 합
	심도		****	*****		적 합
중부·서부	평면	****	****	******		적 합
	심도		****	******		적 합
동부·북부	평면	****	****	******		적 합
	심도		****	******		적 합
강서·남부	평면	****	****	******		적 합
	심도		****	******		적 합
강남·강동	평면	****	****	*******		적 합
	심도		****	*******		적 합

정위치 편집 : 표본검사(20%)

구 분	대 상	기준이내	적합도	심사기준	심사결과
총 계	******	******	******	적합도 90% 이상	적 합
중부·서부	******	******	******		적 합
동부·북부	******	******	******		적 합
강서·남부	******	******	******		적 합
강남·강동	******	******	*******		적 합

구조화 편집 : 표본검사(20%)

구 분	대 상	기준이내	적합도	심사기준	심사결과
총 계	******	******	******	적합도 90% 이상	적 합
중부·서부	******	******	******		적 합
동부·북부	******	******	******		적 합
강서·남부	******	******	******		적 합
강남·강동	******	******	*******		적 합

Ⅳ		향후계획

적합도 100%를 위한 성과보완 : 2020. 3. 20.까지

❍ 용역사 위치·속성·편집오류 검토 및 보완 실시

심사완료물량 2차 준공시행(검사) : 2020. 3. 27.까지

완료된 DB는 사업소담당 검수 후 GIS에 신속 탑재 : 2020. 3월중

붙임 1. 공공측량 성과심사 기준 및 방법요약 ……    1부

2. 공공측량 성과심사 결과서            …… 각 1부. 끝.