	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	용마산 수관보관함 설치 계힉 보고(알림)

1. 관련근거

가. 재난관리과-799(2020.1.11.)호 『2020년도 봄철 소방안전대책 알림』

나. 구청 공원녹지과-5224(2020.3.06.)호 『산불진압을 위한 호스 및 고압수관보관함 설치

관련  협조 요청』

2. 많은 등산객들이 다니는 용마산 입구(깔닥고개)에  산불 발생 시 신속·효율적인 진압활동을 전개하기 위하여 중랑구청과 협업을 통하여 추진한 산불진압장비 수관보관함 설치 예정지를 다음과 같이 보고(알림)합니다.

가. 설치완료 일자 : 2020. 3월 중(예정)

나. 설치장소 : 용마산 (사가정공원 ⇒ 600m지점) 깔닥고개 입구

(망우산 순환도로 끝 ⇒ 250m지점)

다. 설치수량 : 1개소

○ 규 격 : 2,360㎜(길이) × 1,660㎜(높이) × 800㎜(폭)

○ 재 질 : 아연도각판(내부) ＋ 목재판재(외부)

○ 적재비품 :

구 분	규 격	수량	구 분	규 격	수량
고압호스	40A×30M	20	체크밸브	40A	2
고압호스	25A×30M	10	체크밸브	25A	2
Y형 연결구	40A×25A×25A	1	꼬임방지방사관창	40A	2
구경전환연결구	40A×25A	2	꼬임방지방사관창	25A	2

※ 적재비품은 중랑구청에서 일괄구매후 적재함

라. 설치기관 : 중랑구청(예산 수관보관함 8,000,000원  적재비품 9,000,000원 소요 예정)

마. 유지·관리기관(부서) : 중랑구청, 중랑소방서(면목119안전센터)

3. 면목119안전센터장은 수관보관함의 유지·관리에 철저를 기하기 바라며, 현장활동 대원은 용마산에서 화재발생 시 수관보관함에 적재된 수관을 적극 활용하여 화재진압에 임해주기 바랍니다.

붙 임   수관보관함 설치 위치도 1부.   끝.

	중랑소방서장
수신자	서 울 특 별 시 장(재난대응과장),소방행정과장,예방과장,현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	김희로		대응총괄팀장	하태오		재난관리과장	류중무		소방서장	03/16 최성희
협조자
시행	재난관리과-1544	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장대응단	/
전화	02)3423-1382	/전송	02)3423-3911	/	heero1@seoul.go.kr	/	대시민공개