아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	관악소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2020년도 소방용수시설 보온·도색 대상 파악 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-6076(2019.9.30.)호『2019년 하반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계        획 알림』

나. 市 재난대응과-1985(2020.1.22.)호『2020년 소방용수시설 설치 보수 및       소방차 통행로 환경개선 예산사용계획』

다. 소방행정과-1359(2020.2.7.)호『(재강조)2020년도 소방서 성과평가(예       산분야) 신규 지표 안내』

2. 2020년 소방용수시설 유지·관리 및 예산 신속집행 관련 소방용수시설 도색·     보온 공사 대상 조사 계획을 아래와 같이 알려드리니,  현장대응단 및 각 안전센     터장은 대상을 파악하여 제출해 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2020. 3. 16.(월) ∼ 3. 31.(화)

나. 대    상 : 총 2,747개소(공설 소화전 2,741,  급수탑 1,  저수조 5)

다. 배정수량

구분		형식	합계	현장대응단	봉 천	신 림	난 곡
소화전	도색	지상식	60	25	15	10	10
		지하식	300	100	100	50	50
	보온	지하식	30	7	7	11	5
총 계			390	132	122	71	65

※수량/대상은 각 부서 상황에 따라 변동될 수 있음.

라. 대상 선정 시 유의사항

1) 도색

□ 2017년 이전 도색대상 우선 선정(2018·2019년 도색 대상 선정 제외)

□ 물 세척으로도 청결상태가 유지가 불가능하거나 색이 변색(탈색)된 것

□ 대로 및 간선도로변에 설치되어 도시 미관에 저해되는 것

□ 도로포장 등으로 재도색이 필요한 것

□ 소방활동취약지역에 설치되어 있으나 변색되어 식별이 곤란한 것 등

2) 보온

□ 보온재 설치 대상 중 보온재 상태가 불량한 것

□ 소화전 심도가 낮은 대상(지면과 관구까지 거리가 약 50cm 미만)을 우선 선정

□ 소화전의 동파가 우려되는 것 등

3.행정사항

○ 현장대응단 및 각 119안전센터장은 대상 선정 시【붙임 2, 3】참고하여 중       복대상이 없도록하고, 【붙임 1】작성 후 2020.3.31.(화)까지 제출하여 주시       기 바랍니다.

붙임  1. 2020년 도색 및 보온 세부현황 결과보고(서식) 1부.

2. 2019년 도색 및 보온 세부현황 1부.

3. 2018년 도색 및 보온 세부현황 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,봉천119안전센터장,신림119안전센터장,난곡119안전센터장
담당자	백승진		대응총괄팀장	이은주		재난관리과장	03/16 염무열
협조자
시행	재난관리과-1476	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송	02-886-1192	/	90gksk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)