문서번호	정수시설과-1121
결재일자	2020.4.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김영수		백상희	04/06 신동호
협 조
	행정관리과장			최진경
	주무관			김수영

“상수도사업본부 발족30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!”

특정기술(공법)선정 심사위원회 개최계획

□ 상정안건 : 산지비탈면 녹화공법(분사식씨뿌리기, Seed spray) 선정

2020. 4.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

특정기술(공법)선정 심사위원회 개최계획

정수센터 착수정 주변 산지비탈면 조기녹화를 위한 적합한 공법선정 및 특정기술(공법) 선정의 투명성 제고를 위하여『특정기술(공법)선정 심사위원회』를 개최하고자 함

Ⅰ		관련법규

□ 서울특별시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례

◯ 심사대상(공사·사업의 경우)

- 동일 특정제품의 재료원가 합계금액이 5천만원 초과

- 동일 특정제품의 공종별 순공사원가(제경비와 부가가치세 제외) 합계

금액이 1억원 초과

◯ 심사 제외대상

-『서울특별시 건설신기술 활용촉진에 관한 조례』에 따라 선정된 신기술

- 관련 특정기술들 간에 제한경쟁이나 지명경쟁 방식의 공개입찰을 통해 선정한 특정기술

□ 서울특별시 특정기술 선정심사위원회 운영요령 안내(19.11.26)

안건발생	⇒	위원회개최통보	⇒	위원회개최	⇒	결과보고
기본방침 필요성,시장조사 위원회구성		요청서,심사안건개요,사전검토서 회의일정 통보		- 회의록, 청렴서약, - 심의사항 결정		- 기관장보고

Ⅱ		특정기술(공법)선정 심사운영회 구성

□ 위원회 기능

◯ 특정기술(공법) 필요 여부 및 성능, 품질, 가격 적정성 등 심사

◯ 현장 적용성 및 유지관리성 등

□ 위원회 구성

◯ 심사일시 : 2020. 4. 6(월) ~ 4. 8(화)

◯ 심사방법 : 비대면 심사

- 코로나19 예방을 위한 대면업무 최소화로「사회적 거리두기」이행

- 위원별 심사안건 통보후 검토의견 수령(이메일)

◯ 구성인원 : 위원장 포함 7인(공무원 2인, 외부위원 5인)

- 사업	대상지의 지리적, 환경적 요인에 적용가능 하고 효과적인 식생기반조성 가능한 공법선정을 위하여 분야별 전문가 선정

- 분야별 전문가 위촉(5인) : 조경, 지질, 산사태, 산림. 자연환경관리

◯ 의결방법(내용) : 상정후보 비교공법(6개)중 결정

- 심사안건에 대한 검토의견 작성 및 심사 의결

- 심사의결이 동일한 경우(3:3) 위원장 결정

Ⅲ		특정기술(공법)선정 경위(녹화공법)

□ 추진배경

◯ 착수정주변 산지비탈면 정비계획(정수시설과-313 ‘20.02.06)

◯『착수정주변 산지비탈면 정비공사(산지보존)』와 관련하여 비탈면   다듬기(뭉기기) 공정후 조기녹화 및 식생복원 필요

- 산지비탈면(급경사지)의 조기녹화로 풍수해 등 안전사고 예방

- 자연친화형 식생복원과 생태계 회복 및 경관조성

□ 산지비탈면 녹화계획

◯ 분사식씨뿌리기(Seed spray)에 의한 조기녹화(A=2,155㎡)

- 종자,비료,전착제와 양생제 등을 혼합하여 기계로 뿜어붙임

- 초목종자 선택이 용이하며 자연군락 유도 가능

◯ 분사식씨뿌리기(Seed spray)의 다양한 시공방법 중 적정공법 선정

- 조기녹화의 다양한 시공(공법)방법 개발로 적정공법 선정 필요

- 현장여건(지리적,환경적)에 적합한 공법으로 안정적인 조기녹화 실현

◯ 비탈면 정비대상지(A=2,155㎡)

Ⅳ		특정기술(공법) 선정심사

□ 심사위원회 상정

◯ 안 건 명 : 산지비탈면 녹화공법(분사식씨뿌리기,Seed spray)

◯ 상정심사 대상 공법(6개 공법)

Seed spray	종비토 뿜어붙이기	녹생토(습식/건식)
파종형식생매트	자연생태복원녹화공법	자연표토복원공법

※「착수정주면 산지비탈면 정비공사」설계용역 제안 설계규격(T=7cm)     으로 상호비교 하였으며, 향후 현장여건 및 선정공법의 특성에 따라     현장에 적합한 설계 및 시공 규격으로 변경

□ 공법선정 방향

◯ 절토 비탈면에 활착이 용이하고 조기녹화 및 지속적 생장가능

◯ 일조량이 풍부한 지형으로 건조에 적용가능한 공법 선정

Ⅳ		향후 추진계획

□ 특정기술(공법) 선정심사위원회 선정공법 적용

◯ 시행방법 : 공사시행(협약체결)

◯ 소요예산 : 81,975천원(실시설계용역 산출금액)

◯ 예산과목 : 상수도사업비용. 영업비용. 정수비. 수선유지교체비(수선유지비)

□ 특정기술(공법) 선정심사비 지급

◯ 외부 전문가 심사비지급(서면심사) : 100,000원×5인 = 500천원

◯ 예산과목 : 상수도사업비용. 영업비용. 정수비. 사무관리비(운영수당)

□ 사업추진 일정

◯ 특정기술(공법) 선정심사 -------------------------- 2020. 4. 8.

◯ 계약심사(본부 안전총괄과) --------------------- 2020. 4.13.

◯ 선정공법 발주 ---------------------------------- 2020. 4.20.

◯ 시공 및 준공 ------------------------------------ 2020. 6.

-「착수정주면 산지비탈면 정비공사(산지보존)」후속 공정으로 시행

- 녹화공법(분사식씨뿌리기) 소요일수 약 7일

※「착수정주면 산지비탈면 정비공사」는 낙찰예정자 적격심사중(‘20.04.03)

Ⅴ		기 대 효 과

□ 특정기술(공법) 선정심사로 공법선택의 투명성 및 공정성 기여

□ 비탈면 조기녹화로 풍수해 방지 및 안전사고 예방

□ 식생기반 조성으로 식생복원 및 경관향상

붙 임 1. 심사요청서 1부.

2. 상정공법 비교검토(개별설명서 포함) 1부.

3. 특정기술(공법)선정 심사위원 명단 1부. 끝