문서번호	시설보수과-1077
결재일자	2020.4.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장
하지훈	우배용	04/03 조선행
협 조

전자파측정 용역 실시계획

2020. 04.

난지물재생센터

[시설보수과]

전자파측정 용역 실시계획

센터 관리동 사무실, 제어실, 현장사무실 등 직원이 상주하는 공간의 전자파발생 기기들의 전자파측정 용역을 실시하고 전자파유해성 기준에 따라 관련 전자파차단 시공을 하여 직원 안전보건에 만전을 다하고자 함

Ⅰ		관련근거

산업안전보건법 제23조(안전조치)

산업안전보건법 제24조(보건조치)

Ⅱ		실시개요

측정일시: 2020. 4. 9. ~ 10.(목, 금) 10:00 ~ 17:00

측정업체: 전자파차단코리아

측정방법: 특정공간의 전자파노출이 우려되는 위치에 5~10개의 측정

POINT를 설정하고 전자파 발생원으로부터 직선, 좌측, 우측지점에 각각 측정기를 놓고 각 지점의 값을 측정한 후 PEAk값 산출

Ⅲ		대상시설

위치	장소	면적	대상기기	비고
난지물재생센터	관리동 사무실	500㎡ (20m×25m)	모니터 24inch 약57대	모니터 21~27inch 사이이며 평균 24inch
	제어실 (관리동 2층)	95.7㎡ (11m×8.7m)	DLP 모니터 8대 49inch	기타 사무기기 (프린터, 복사기, 팩스등) 보유
			CCTV 모니터 4대 54inch
			TV 54inch 1대

난지물재생센터	수1처리장 현장사무실	36.5㎡ (6.4m×5.7m)	모니터 24inch 12대
			모니터 42inch 2대
			모니터 53inch 1대
	슬1처리장 현장사무실	75㎡ (15m×5m)	모니터 24inch 10대
			모니터 41인치 1대
			PLC 하우징 8면
	수2처리장 현장사무실	74.8㎡ (6.8m×11m)	모니터 24inch 9대
			PLC 하우징 18면
	슬2처리장 현장사무실	50.6㎡ (11m×4.6m)	모니터 24inch 10대
			모니터 49inch 1대
			모니터 31inch 1대
			PLC 하우징 7면
유입펌프장	사무실	107.2㎡ (16m×6.7m)	모니터 24inch 19대
			TV 64inch 3대
상암오수펌프장	사무실	21.8㎡ (6.4m×3.4m)	모니터 25inch 4대
			TV 55inch 2대

Ⅳ		소요예산

소요예산 : *******

○ 지출방법 :측정기관 결과보고서 제출후 채주청구에 의한 일반지출(카드결제)

예산과목 : ***********************************

***************************

Ⅴ		행정사항

측정 당일 각과별 측정 협조요망

전자파측정 결과에 따른 추후 전자파시공 실시

붙임: 1. 산출기초조서(견적서 포함)  1부.

2. 전자파측정 개요 및 방법    1부. 끝.