문서번호	수질과-3999
결재일자	2020.4.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	04/09 서대훈

4월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2020. 4

상수도사업본부

(생 산 부)

4월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2020. 4. 7.(화) 09:00~15:30

□ 채수대상 : 구의, 뚝도 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부 : 수질과(***외 1명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
구의	원 수(1-1)	10:10	구의아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ********** ○정수방식 : ** ○제조일 : ********* ○필터교환: ***********
	정 수(1-2)	10:20	구의아리수정수센터
	직 수(1-3)	11:45	강북구 오현로31길 51 **************
	저수조(1-4)	11:19	강북구 한천로115길 20 *********************
	정수기물(1-5)	11:27	강북구 한천로115길 20 *****************
뚝도	원 수(2-1)	10:05	자양취수장	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ********* ○제조일 : * ○필터교환: **********
	정 수(2-2)	09:38	뚝도아리수정수센터
	직 수(2-3)	14:25	용산구 후암로 32-6 ****************
	저수조(2-4)	14:04	중구 퇴계로 26길 52 ****************
	정수기물(2-5)	14:30	용산구 후암로 32-6 ********

□ 현장 수질검사 결과

수계	구의 수계			뚝도 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	8.0	13.1	-	8.5	12.1	-
정수	7.1	12.0	0.44	7.06	12.2	0.55
직수	7.2	12.2	0.22	7.2	13.6	0.22
저수조	7.4	13.3	0.14	7.2	13.4	0.19
정수기	6.4	3.7	불검출	7.1	9.2	불검출

※ 염소주입율 : 구의아리수정수센터 (전염소 2.30ppm, 후염소 0.70ppm)

뚝도아리수정수센터 (전염소 1.10ppm, 후염소 0.68ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[***********************, 56,700원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(4월) 1부. 끝.