문서번호	급수운영과-7024
결재일자	2020.4.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		북부수도사업소장
안윤자	이문성	유승효		04/10 박병권
협 조
	시설관리과장		이승완
	시설운영팀장		代조광희
	주무관		이한수

2020년 3월 공급량 분석 보고

2020. 3.

북부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2020년 3월 공급량 분석 보고

우리 사업소 유수율 목표달성을 위하여 2020년 3월 공급량 분석 및 향후 관리대책에 대해 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량 현황: 9,381천㎥ ⇨ 전년 9,442천㎥ 대비 61천㎥ 0.65% 감소

○ 공급량 증감(전체)

월별	2019년(천㎥)		전년대비(천㎥,%)		2020년(천㎥)		전년대비(천㎥,%)
	월평균	일평균	증감량	증감율	월평균	일평균	증감량	증감율
계	27,344	304	-475	0.1	27,332	300	-12	-2.01
1월	9,427	304	10	0.1	9,237	298	-190	-2.01
2월	8,475	303	-286	-3.27	8,714	300	239	2.82
3월	9,442	305	-199	-2.07	9,381	303	-61	-0.65

※ 2020년 유수율 향상 추진계획 관련 공급량 분석보고일(20일→10일) 변경으로 본부 보정량 미반영

○ 공급량 증감(구별)

구 분	구 별
	계	강북구	도봉구	노원구
2019년 3월	9,442	2,450	3,128	3,864
2020년 3월	9,381	2,534	2,964	3,883
증감량(천㎥)	-61	84	-164	19
증감율(%)	-0.65	3.43	-5.24	0.49

○ 공급량 증감(중블록별)

중블록명	고립여부	2019년(천㎥)		전년 대비(천㎥,%)		2020년(천㎥)		전년대비(천㎥,%)
		월평균	일평균	증감량	증감율(%)	월평균	일평균	증감량	증감율(%)
계		9,442	305	-287	-2.06	9,381	303	239	-0.65
공릉1	고립	1,085	35	10	-2.95	1,119	36	113	3.13
공릉2	고립	3,864	125	-49	-3.21	3,883	125	79	0.49
월계1	고립	1,776	57	34	-1.28	1,822	59	19	2.59
월계2	고립	2,043	66	-199	-0.87	1,845	60	168	-9.69
북악4	고립	674	22	-83	0.45	712	23	-140	5.64

□ 공급량 변화추이(3년간)

○ 전체 공급량 변화

○ 일평균 공급량 변화

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증·감 주요원인

◈ 전년 대비 인구수 감소(1,196,380명 ⇨ 1,175,260명)

◈ 코로나19 영향으로 학교 개학 연기, 다중시설 이용자 감소

◈ 재개발사업 종료로 주민 입주(2개 단지, 1,838세대)

◈ 누수방지량 감소(84건, 3,722㎥/월 ⇨ 60건, 1,634㎥/월)

◈ 수계전환(월계→공릉) 실시로 공급량 증·감 발생

◈ 취약관로 퇴수 실시 등 공공용수량 증가 (1,086㎥/일)

□ 공급량 감소원인

○ 인구수 현황: 1,175천명 ⇨ 전년 1,196천명 대비 21천명 1.77% 감소

- 월계2구역 인덕마을 주택재건축정비사업 시행으로 1,396세대 이주

- 도봉2구역 주택재건축정비사업 시행으로 207세대 이주

- 미아동 3-111 주택재건축정비사업 시행으로 203세대 이주

- 미아3구역 주택재개발사업시행으로 1,421세대 이주

(단위 : 명, %)

구 분	인구수(구별)				인구수(수계별)
	계	강북구	도봉구	노원구	계	공 릉	월 계	북 악
2019년 3월	1,196,380	317,386	337,820	541,174	1,196,380	590,798	503,190	102,392
2020년 3월	1,175,260	312,985	331,238	531,037	1,175,260	578,226	496,043	100,991
증감량	-21,120	-4,401	-6,582	-10,137	-21,120	-12,572	-7,147	-1,401
증감율 (%)	-1.77	-1.39	-1.95	-1.87	-1.77	-2.13	-1.42	-1.37

○ 평균 기온 및 강우량 현황 ⇨ 전년 대비 기온 0.6℃, 강우량 2.1㎜ 감소

- 기온상승으로 온수 사용량 감소

구 분	2018년 3월	2019년 3월	2020년 3월	전년 대비
월 평균 기온(℃)	8.1	7.1	7.7	0.6
최고기온(℃)	22.1	17.6	20.6	3.0
최저기온(℃)	-6.7	-1.7	-2.8	-1.1
강우일수(일)	9	5	5	0
평균 강우량(㎜)	5.5	5.4	3.3	-2.1
월평균 공급량(천㎥)	318	305	303	-2

※ 최근 3년간 일평균 기온변화 추이

○ 다량급수처 사용량현황 ⇨ 코로나19영향으로 다중시설 이용자 감소

- 도봉 실내수영장 휴장, 강북구민센터, 청소년 수련원, 창동문화시설 등 문화체육시설 이용인원 감소

- 음식물 중간처리장 화재로 영업중단

- 초·중·고 및 대학교 개학 연기로 이용인원 감소

- 학원 휴원으로 이용자 감소

- 목욕업소(사우나) 이용인원 감소 및 폐업

- 판매시설(하나로마트, 롯데마트) 영업부진으로 사용량 감소

□ 공급량 증가원인

○ 수전수 현황: 292,513전 ⇨ 전년 291,854개 대비 659개 수전 증가

- 건물 신축에 따른 13㎜ 가정용 세대별 계량기 494개 수전 증가함

구 분	계	구 경(mm), 단위: 전
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300
2019년 3월	291,854	258,854	11,753	9,769	6,097	3,516	1,030	379	205	132	77	37	5
2020년 3월	292,513	259,348	11,756	9,766	6,208	3,552	1,046	384	199	132	79	38	5
증·감	659	494	3	-3	111	36	16	5	-6	0	2	1	0

○ 다량급수처 사용량현황 ⇨ 재개발사업 종료로 급수인구 증가

- 2019년 9월 효성해링턴아파트(미아9-1 주택재건축사업) 1,028세대 입주

- 2020년 1월 푸르지오아파트(상계4구역 주택재건축사업) 810세대 입주

○ 공공용수 증가: 1,086㎥ ⇨ 전년 대비 1,086㎥ 증가

- 환경부 상수관망 중점관리지역 선정관로 5개소 주기적으로 퇴수 시행 및 월 1회 수질검사로 공급량 증가(공릉1중 62㎥)

- 도봉구 창동 731-102~방학동 710 상수도관(D 800㎜, L 700m) 내부 확인(CCTV 촬영)차 수계전환 시행으로 월계공급량▽ 공릉공급량△

구분	총공급량 (㎥)	공 공 용 수 사 용 량(㎥)						비고
		계	단위(연간)	취약관로	청소용수	세척수	수계전환
2019년 3월	9,441,770	0
2020년 3월	9,380,757	1,086	(359)	62			665

○ 누수방지량 감소: 1,634㎥/월 ⇨ 전년 3,722㎥/월 대비 2,088㎥/월 감소

- 노원구 동일로242길 87 상수도관로 D=80mm 누수(방지량 106㎥)

☆ 구경별 누수발생 현황

구 경 별	2019년 3월			2020년 3월			전년 대비	비 고
계	84	100	%	60	100	%	-24
15~50㎜	68	81.0	%	45	75.0	%	-23
80~100㎜	13	15.5	%	8	13.3	%	-5
150~200㎜	2	2.4	%	3	5.0	%	1
250~400㎜	1	1.2	%	1	1.7	%	0
500㎜이상		0.0	%	3	5.0	%	3

☆ 중블록별 누수발생 현황

구 분	누수발생건수						방지량(㎥/일)
	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4
2019년3월	84	13	23	27	12	9	3,722	101	3,056	350	126	89
2020년3월	60	7	18	15	14	6	1,634	18	242	448	913	13
증·감	-24	-6	-5	-12	2	-3	-2,088	-83	-2,814	98	787	-76

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

□ 상수도관 누수 조기 발견을 위한 조치 강화

○ 누수복구공사 시행: 60건, 방지량 1,634㎥/월

- 전년 동기 84건 방지량 3,722㎥/일 대비 2,088㎥/일 감소

○ 누수탐지 실적: 적출15건, 방지량 1,052㎥/월

- 전년 동기 적출 18건  방지량 3,523㎥/월 대비  2,471㎥/월 감소

○ 공사현장 손괴사고 제로화 추진

- 건축물 급수협의 시 상수도시설물 손괴예방 안내(문)배포

	원인자누수 관리 특별 추진대책
‣ 건축물 급수협의(사업소 ⇒ 구청) - 상수도시설물 손괴예방 안내(문)과 원인자부담금 징수 등 관련규정 명문화 ‣ 건축물 착공통보(구청 ⇒ 수도사업소) : 특별 관리대상으로 집중관리 실시 - 개인건축물은 공사착공 단계시 각 구별로 건축물 대장 작성․관리 - 지역담당(필요시 건설사업 관리기술자 협조)은 월 1회 이상 순찰․점검 실시 - 상수도시설물에 대한 안전관리 미흡사례 적발 시 관할 구청에 공사 중지 요청 ‣ 상수도 손괴사고 발생 시 원인자 부담금 부과․징수를 철저히 하고 건축허가 기관(구청)에 통보하여 경고, 공사 중지 등 강력한 행정조치 시행

□ 노후관 및 불용관 정비

○ 노후 송배수관(배급수관) 정비사업 현황

구분	공 사 명	공사개요		총사업비 (백만원)	사업기간	공종 (%)
		구경(㎜)	연장(m)
계		80~700	7,939	11,165	´19. 4.~12.	100
송배수관	노원구민회관~태릉입구역간 송배수관 정비공사	600~700	1,996	4,745	´19. 4.~10.	100
배급수관	쌍문동 372-19~137-240 외 3개소 배급수관정비공사	80~300	1,880	1,750	´19. 3.~12.	100
	중계동 27-85 ~ 34-5호외 7개소 배급수관정비공사	80~300	1,750	1,550	´19. 4.~11.	100
	쌍문동 88-1~103-70외 1개소 배급수관정비공사	80-300	690	1,700	´19. 4.~´20. 6.	50
간선배관	창동 746번지외 5개소 간선배관공사	80~300	1,623	1,420	´19. 6.~12.	100

- 「쌍문동 88-1~103-70호외 1개소 배급수관정비공사」구간내 노후관

D 300㎜, L 994m) 정비

○ 불용관 정비현황(23개소)

중블록	위 치	구경(㎜)	개소	정비방법
계		20~40	23
공릉1	도봉동 625-47 등	20~40	4	새들잠금 및 맞이음
공릉2	상계동 72-93 등	20~40	2	새들잠금
월계1	수유동 568-6 등	20~25	4	새들잠금 및 맞이음
월계2	쌍문동 81-49 등	20~40	10	새들잠금 및 맞이음
북악4	미아동 374-42 등	20~25	3	새들잠금

□ 시설물 점검

○ 중블록 및 가압구역 경계·퇴수밸브 경계 수전 점검

○ 취약지역 누수여부 집중점검 및 순찰

- 위    치: 녹천역 등 지하철역사 주변

- 기    간: 2020. 3. 1.~3. 15.

- 점검결과: 이상없음

○ 재개발지역 주변 점검 및 순찰

- 위     치: 상계6구역 등 재개발지역

- 기     간: 2020. 3. 16.~3. 20.

- 점검결과: 상계가압장 인입관 600mm 하월공사 시행(특이사항 없음)

○ 공사장 내 상수도관 표지판 설치 등 노출 및 이설관로 중점 관리

- 공사업체, 담당, 건설사업기술자 공사장 합동점검 실시

- 표지판에 ICT기술(QR코드)을 활용하여 가시성 및 편의성 향상

- 대형공사장 상수도시설물  보호를 위한 체크리스트 배포

	안전표지판(내용)		QR코드 확대		QR코드 내용
동부간선도로 확장공사 구간 내 상수도 시설물 안내 표지판
상수도표시판 설치		상수도관 이설 현장		대형관로 현장 점검

Ⅳ		향후계획

○ 공급량 감소를 위한 중블록(공릉2 → 공릉1, 월계2 → 월계1) 유입밸브및 유출관로 밸브 조절로 적정 공급량 유지

○ 이주중인 재개발 및 재건축지역에 대한 상수도 시설물 관리실태를 점검하여 누수 및 부정급수 여부 등 확인

○ 유수율이 낮은 가압구역 등 취약지역에 대한 집중 누수탐사 실시

○ 노후관(불용관) 정비를 위하여 횡단굴착 시행 및 확인 후 즉시 정비

○ 중블록 등 유량감시시스템을 활용 지속적 공급량을 비교 분석

보 ○ 상계6구역 도로확장공사 구간내 상수도관 이설공사와 관련으로 누수여부 현장점검

붙 임  1. 중블록 공급량분석 카드 각 1부.

2. 수계전환 관련 공문 각 1부.

3. 중블록별 공급량(2019년, 2020년) 각 1부. 끝.