문서번호	교량안전과-5930
결재일자	2020.4.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		박찬규	04/13 하현석
협조
	주무관		박상홍

2020년 상반기

영동대교 집중점검 결과 및 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 4

교량안전과

(강구조교량팀)

2020년 상반기

영동대교 집중점검 결과 및 조치계획

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」및 “2020년 교량시설물 안전점검 계획”에 따라 영동대교 집중점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 관련 근거

❍「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제6조 및 동법 시행령 제8조

❍ ‘20년 교량시설물 안전 및 유지관리계획 (교량안전과-1384호, 2020.1.30.)

□ 시설물 개요

❍ 시설물 현황

교 량 명		영동대교
위 치		성동구 성수동∼강남구 청담동
설 계 하 중		DB-18
설 계 속 도		60km/h
상부 구조	구 분	본교	접속교	A램프	B램프	E램프	F램프	G램프	H램프	I램프
	형 식	플레이트거더	플레이트거더 PSCI거더	강박스거더	강박스거더	강박스거더	강박스거더	강박스거더 플레이트거더	강박스거더 플레이트거더	강박스거더
	교 폭	25m (6차로 + 보도)	25~34m	4.5~7m
	연 장	850m	167m	110m	121.72m	171.7m	166.5m	306m	290m	300m
하부구조		라멘식		T형
준 공 년 도		•본교 : 1973년 •접속교 : 1973년, 2007년 •램프 A, B, G, H : 1987년 •램프 E, F : 1995년, 2007년 •램프 I : 1997년 •자전거연결로 : 2007년

❍ 시설물 전경사진

위치도	현황사진

□ 점검 개요

❍ 점검일시 :  2019. 4. 2(목) 14:00 ~ 17:30

❍ 점검대상 : 영동대교 전 구간

❍ 점검인원 : 총 26명

- 외부점검자

∙ 영동대교 담당 주치의 : 동일기술공사 부사장 최장환

- 내부점검자 : 교량안전과장 등 25명

□ 주요 점검사항

❍ 상부 : 교면포장, 신축이음 장치, 교통안전시설, 도로부속시설 등

❍ 하부 : 백태, 누수, 교량받침, 배수관 누수, 교대 및 교각 등

□ 점검 사진

□ 주요 점검결과 : 상세내용 별첨

❍ I램프 교대측 신축이음부 누수로 인하여 강재가 부식되고 교대 측면이 열화되어 균일이 발생된 상황으로 신축이음 누수를 차단하는 것이 시급하게 보여지므로 유도배수로 정비 및 도장보수, 교대 열화부 및 균열보수가 필요함(외부전문가 의견)

□ 조치계획

❍ 2020년 영동대교 보수공사시 반영하여 조치

- 교면포장 및 콘크리트 열화, 연석 균열, 바닥판 백태 등 보수 시행

❍ 한강교량 일상유지 보수공사 작업지시

- 배수구 막힘 등 경미한 손상 부분에 대한 보수 시행

❍ 강교도장유지 보수공사 작업지시

- 일부 램프구간 도장박리 및 강박스 내부 녹발생 부분에 대하여는 재도장 실시

❍ 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력조치

□ 행정사항

❍ 외부전문가 점검수당 지급(20만원/인)

❍ 점검 지적사항은 일상유지보수공사 작업지시 또는 관련부서 조치 요청

붙임  1. 외부전문가 자문의견서 1부.

2. 주요 점검결과 1부.  끝.